Comm       : 1
Links      : 22
Nodes      : 14
Hubs       : 7
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.57143
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.863636
HL/L Ratio : 0.863636
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C296       R:R:F293            100           5.59             No            Yes
           2       R:R:C296        R:R:T36            100           6.76             No             No
           3       R:R:F293       R:R:L297            100           6.09            Yes             No
           4       R:R:F293        R:R:T36            100           6.49            Yes             No
           5       R:R:I119       R:R:R123            100           5.01            Yes            Yes
           6       R:R:I119       R:R:Y302            100           7.25            Yes            Yes
           7       R:R:I119        R:R:Y64            100           3.63            Yes            Yes
           8       R:R:I224       R:R:L243            100           8.56             No             No
           9       R:R:I224       R:R:Y221            100           6.04             No            Yes
          10       R:R:L243       R:R:Y221            100           8.21             No            Yes
          11       R:R:L297       R:R:L301            100           4.15             No            Yes
          12       R:R:L297       R:R:S249            100           9.01             No             No
          13       R:R:L301       R:R:S249            100            4.5            Yes             No
          14       R:R:L301       R:R:V246            100           7.45            Yes             No
          15       R:R:L301       R:R:Y302            100           5.86            Yes            Yes
          16       R:R:R123       R:R:Y221            100          16.46            Yes            Yes
          17       R:R:R123       R:R:Y302            100           8.23            Yes            Yes
          18       R:R:R123        R:R:Y64            100            7.2            Yes            Yes
          19       R:R:V246       R:R:Y221            100           7.57             No            Yes
          20       R:R:V246       R:R:Y302            100           5.05             No            Yes
          21       R:R:Y221       R:R:Y302            100           3.97            Yes            Yes
          22       R:R:Y302        R:R:Y64            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A291       R:R:F257            100           5.55             No            Yes
           2       R:R:A291       R:R:W254            100           5.19             No            Yes
           3       R:R:F257       R:R:W254            100           4.01            Yes            Yes
           4       R:R:F292        R:R:F74            100          11.79            Yes            Yes
           5       R:R:F292       R:R:L109            100           3.65            Yes             No
           6        R:R:F74       R:R:L109            100           7.31            Yes             No
           7       R:R:L109       R:R:W254            100           6.83             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D173       R:R:I169            100            9.8             No            Yes
           2       R:R:D173        R:R:K90            100          15.21             No             No
           3       R:R:D173       R:R:Y175            100          21.84             No            Yes
           4       R:R:I169       R:R:Y175            100           3.63            Yes            Yes
           5        R:R:K90       R:R:Y175            100          11.94             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F210       R:R:F251            100           4.29            Yes             No
           2       R:R:F210       R:R:F255            100           9.65            Yes            Yes
           3       R:R:F210       R:R:M214            100           7.46            Yes             No
           4       R:R:F251       R:R:F255            100             15             No            Yes
           5       R:R:F251       R:R:M214            100           7.46             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D71        R:R:L67            100           6.79            Yes             No
           2        R:R:D71       R:R:N298            100           6.73            Yes            Yes
           3        R:R:L67       R:R:N298            100           6.87             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:G45        R:R:I48            100           3.53             No             No
           2        R:R:G45        R:R:W49            100           4.22             No             No
           3        R:R:I48        R:R:W49            100           7.05             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C126       R:R:D122            100           4.67             No             No
           2       R:R:C126       R:R:R137            100           6.96             No            Yes
           3       R:R:D122       R:R:R137            100          10.72             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F80        R:R:F93            100           8.57            Yes             No
           2        R:R:F80        R:R:W91            100           6.01            Yes            Yes
           3        R:R:F93        R:R:W91            100          20.04             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:K99       R:R:T166            100           6.01             No             No
           2        R:R:K99        R:R:W95            100          22.05             No            Yes
           3       R:R:T166        R:R:W95            100           8.49             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D106       R:R:R201            100           4.76             No            Yes
           2       R:R:D106       R:R:V160            100          13.15             No             No
           3       R:R:R201       R:R:V160            100           5.23            Yes             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F163       R:R:F180            100          11.79             No            Yes
           2       R:R:F163       R:R:M197            100           3.73             No             No
           3       R:R:F180       R:R:M197            100           4.98            Yes             No

