Comm       : 1
Links      : 18
Nodes      : 12
Hubs       : 9
HLinks     : 18
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:G234            100           7.84            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:N261            100          15.74            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:P230            100           3.76            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:Y110            100          28.22            Yes            Yes
           5       R:R:D238       R:R:F107            100          10.75             No            Yes
           6       R:R:D238       R:R:R239            100           8.34             No            Yes
           7       R:R:F107       R:R:R239            100          11.76            Yes            Yes
           8       R:R:F107       R:R:V161            100           5.24            Yes            Yes
           9       R:R:F107       R:R:Y179            100          11.35            Yes            Yes
          10       R:R:G234       R:R:Y110            100           4.35            Yes            Yes
          11       R:R:L235       R:R:Y110            100           4.69            Yes            Yes
          12       R:R:L235       R:R:Y179            100           7.03            Yes            Yes
          13       R:R:N176       R:R:R239            100          15.67             No            Yes
          14       R:R:N176       R:R:V161            100           2.96             No            Yes
          15       R:R:N261       R:R:P230            100           9.77             No            Yes
          16       R:R:R239       R:R:V161            100           3.92            Yes            Yes
          17       R:R:R239       R:R:Y179            100            7.2            Yes            Yes
          18       R:R:Y110       R:R:Y179            100           2.98            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.571429
HL/L Ratio : 0.571429
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D75        R:R:L79            100            9.5             No             No
           2        R:R:D75        R:R:N48            100           8.08             No            Yes
           3        R:R:D75       R:R:S262            100           7.36             No             No
           4        R:R:L79       R:R:S262            100           9.01             No             No
           5        R:R:N48       R:R:P266            100           3.26            Yes            Yes
           6        R:R:N48        R:R:V51            100           2.96            Yes             No
           7       R:R:P266        R:R:V51            100           3.53            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 9
Nodes      : 6
Hubs       : 5
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.833333
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E123        R:R:F64            100              7            Yes             No
           2       R:R:E123       R:R:R138            100          10.47            Yes            Yes
           3       R:R:E123       R:R:Y134            100          12.35            Yes            Yes
           4        R:R:F64       R:R:Y134            100           7.22             No            Yes
           5        R:R:P63       R:R:R138            100           8.65            Yes            Yes
           6        R:R:P63       R:R:Y134            100           8.34            Yes            Yes
           7       R:R:R138       R:R:W133            100             11            Yes            Yes
           8       R:R:R138       R:R:Y134            100          18.52            Yes            Yes
           9       R:R:W133       R:R:Y134            100           6.75            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F224       R:R:M272            100          28.61            Yes             No
           2       R:R:F224       R:R:R124            100           8.55            Yes             No
           3       R:R:L197       R:R:R124            100           3.64            Yes             No
           4       R:R:L197       R:R:V128            100           2.98            Yes             No
           5       R:R:L197       R:R:W200            100           3.42            Yes            Yes
           6       R:R:M272       R:R:R124            100           9.93             No             No
           7       R:R:V128       R:R:W200            100          13.48             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:S108       R:R:S154            100           4.89            Yes            Yes
           2       R:R:S108       R:R:W151            100           3.71            Yes            Yes
           3       R:R:S154       R:R:W151            100           4.94            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L198       R:R:L218              0           1.38             No             No
           2       R:R:L198       R:R:L222              0           2.77             No             No
           3       R:R:L218       R:R:L222              0           1.38             No             No

