Comm       : 1
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 6
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.857143
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D186            100           7.66            Yes            Yes
           2         L:L:?1        R:R:D98            100           11.5            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:F254            100           5.73            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:Y250            100          22.07            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:Y278            100           4.41            Yes            Yes
           6       R:R:D186       R:R:F254            100           5.97            Yes            Yes
           7       R:R:D186       R:R:Y182            100          10.34            Yes            Yes
           8        R:R:D98       R:R:Y278            100          11.49             No            Yes
           9       R:R:F254       R:R:Y182            100           4.13            Yes            Yes
          10       R:R:F254       R:R:Y250            100           7.22            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D64        R:R:L60            100           5.43            Yes            Yes
           2        R:R:D64       R:R:N284            100           6.73            Yes            Yes
           3       R:R:I112       R:R:R116            100           5.01             No             No
           4       R:R:I112       R:R:Y288            100           7.25             No            Yes
           5       R:R:L109        R:R:L60            100           5.54             No            Yes
           6       R:R:L109       R:R:N284            100           8.24             No            Yes
           7       R:R:L109       R:R:Y288            100           7.03             No            Yes
           8        R:R:L60       R:R:N284            100          10.98            Yes            Yes
           9       R:R:R116       R:R:Y288            100           8.23             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D115        R:R:F56            100           5.97             No            Yes
           2       R:R:D115       R:R:V130            100           5.84             No             No
           3       R:R:D115       R:R:Y126            100          10.34             No            Yes
           4        R:R:F56       R:R:M111            100           7.46            Yes             No
           5        R:R:F56       R:R:S138            100           3.96            Yes             No
           6       R:R:M111       R:R:S138            100           6.13             No             No
           7       R:R:V130       R:R:Y126            100           5.05             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.75
HL/L Ratio : 0.75
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C174        R:R:C91            100           7.28             No             No
           2       R:R:C174        R:R:W84            100          16.98             No            Yes
           3        R:R:C91        R:R:W84            100           5.22             No            Yes
           4        R:R:F74        R:R:F86            100           6.43             No            Yes
           5        R:R:F74        R:R:F90            100          10.72             No             No
           6        R:R:F74        R:R:W84            100           4.01             No            Yes
           7        R:R:F86        R:R:W84            100          10.02            Yes            Yes
           8        R:R:F90        R:R:W84            100           6.01             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F151       R:R:H155            100           6.79            Yes             No
           2       R:R:F151       R:R:M100            100           4.98            Yes            Yes
           3       R:R:F151       R:R:S150            100           6.61            Yes             No
           4       R:R:F151        R:R:S96            100          11.89            Yes             No
           5       R:R:H155        R:R:S96            100           5.58             No             No
           6       R:R:M100       R:R:S150            100           6.13            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D262       R:R:K175            100           6.91             No             No
           2       R:R:D262       R:R:R257            100          11.91             No            Yes
           3       R:R:E270       R:R:K175            100           10.8             No             No
           4       R:R:E270       R:R:R257            100            9.3             No            Yes
           5       R:R:K175       R:R:R257            100           8.66             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I21        R:R:L25              0           2.85             No            Yes
           2        R:R:I21        R:R:L80              0           2.85             No             No
           3        R:R:L25        R:R:L80            100           4.15            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:N51        R:R:N54            100           9.54             No            Yes
           2        R:R:N51        R:R:T53            100           5.85             No             No
           3        R:R:N54        R:R:T53            100           5.85            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F191       R:R:F243            100            7.5            Yes             No
           2       R:R:F191       R:R:L195            100           8.53            Yes             No
           3       R:R:F243       R:R:L195            100           3.65             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I216       R:R:I227            100           7.36             No            Yes
           2       R:R:I216       R:R:T226              0           1.52             No             No
           3       R:R:I227       R:R:T226              0           1.52            Yes             No

