Comm       : 1
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C154       R:R:F123            100           5.59             No            Yes
           2       R:R:C154        R:R:N74            100           9.45             No             No
           3       R:R:F111       R:R:F115            100           5.36             No            Yes
           4       R:R:F111       R:R:V165            100           6.55             No             No
           5       R:R:F115       R:R:V165            100           6.55            Yes             No
           6       R:R:F115       R:R:W158            100           5.01            Yes            Yes
           7       R:R:F123        R:R:N74            100           9.67            Yes             No
           8       R:R:F123       R:R:W158            100          10.02            Yes            Yes
           9        R:R:N74       R:R:W158            100           4.52             No            Yes
          10       R:R:S119        R:R:T78            100            6.4             No            Yes
          11       R:R:S119       R:R:W158            100           4.94             No            Yes
          12        R:R:T78       R:R:W158            100           6.06            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.8
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H281       R:R:I285            100           7.95            Yes             No
           2       R:R:H281        R:R:K32            100           3.93            Yes            Yes
           3       R:R:I285        R:R:K32            100           4.36             No            Yes
           4       R:R:I285        R:R:L36            100           4.28             No            Yes
           5        R:R:K32        R:R:L36            100           4.23            Yes            Yes
           6        R:R:K32        R:R:Y93            100           3.58            Yes            Yes
           7        R:R:L36        R:R:Y93            100           4.69            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F127        R:R:M72            100           6.22            Yes             No
           2       R:R:F127       R:R:R131            100          11.76            Yes             No
           3       R:R:F127       R:R:Y302            100           4.13            Yes            Yes
           4        R:R:M72       R:R:Y302            100           4.79             No            Yes
           5       R:R:R131       R:R:Y302            100           6.17             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D190       R:R:E191            100          12.99             No            Yes
           2       R:R:D190       R:R:T173            100           7.23             No            Yes
           3       R:R:E191       R:R:S189            100           4.31            Yes             No
           4       R:R:E191       R:R:T173            100           4.23            Yes            Yes
           5       R:R:S189       R:R:T173            100            6.4             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E97       R:R:R177            100           4.65             No             No
           2        R:R:E97       R:R:R180            100          10.47             No            Yes
           3       R:R:R177       R:R:R180            100          18.13             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C106       R:R:C183            100           7.28             No             No
           2       R:R:C106        R:R:W99            100           6.53             No            Yes
           3       R:R:C183        R:R:W99            100           6.53             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F257       R:R:R261            100           5.34            Yes            Yes
           2       R:R:F257       R:R:Y284            100           7.22            Yes            Yes
           3       R:R:R261       R:R:Y284            100           5.14            Yes            Yes

