Comm       : 1
Links      : 17
Nodes      : 11
Hubs       : 6
HLinks     : 16
L/N Ratio  : 1.54545
H/N Ratio  : 0.545455
HL/N Ratio : 0.941176
HL/L Ratio : 0.941176
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:A66       R:R:I107            100           3.25             No            Yes
           2        R:R:A66       R:R:W146            100           2.59             No            Yes
           3       R:R:D282        R:R:D67            100           6.65            Yes            Yes
           4       R:R:D282        R:R:L63            100           6.79            Yes            Yes
           5        R:R:D67        R:R:L63            100           2.71            Yes            Yes
           6       R:R:E149       R:R:I107            100          10.93             No            Yes
           7       R:R:E149       R:R:W146            100           3.27             No            Yes
           8       R:R:F111       R:R:I107            100           2.51            Yes            Yes
           9       R:R:F111       R:R:I145            100           7.54            Yes             No
          10       R:R:F111        R:R:L63              0           2.44            Yes            Yes
          11       R:R:F111        R:R:N62            100          12.08            Yes             No
          12       R:R:F111       R:R:S142            100           5.28            Yes             No
          13       R:R:F111       R:R:W146            100           4.01            Yes            Yes
          14       R:R:I107       R:R:I145            100           2.94            Yes             No
          15       R:R:I107       R:R:W146            100           3.52            Yes            Yes
          16        R:R:N62       R:R:S142            100           8.94             No             No
          17        R:R:N62       R:R:W146            100           6.78             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 11
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.57143
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.909091
HL/L Ratio : 0.909091
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D165       R:R:H169            100           7.56             No            Yes
           2       R:R:D165       R:R:N167            100           6.73             No             No
           3        R:R:D85       R:R:H169            100          18.91            Yes            Yes
           4        R:R:D85        R:R:H17            100          12.61            Yes            Yes
           5        R:R:D85        R:R:H84            100          23.95            Yes            Yes
           6        R:R:D85        R:R:Q21            100           2.61            Yes             No
           7       R:R:H169        R:R:H84            100          11.94            Yes            Yes
           8       R:R:H169       R:R:N167            100           2.55            Yes             No
           9        R:R:H17        R:R:H84            100           4.78            Yes            Yes
          10        R:R:H17        R:R:Q21            100           9.89            Yes             No
          11        R:R:H84        R:R:Q21            100           9.89            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I115       R:R:R119            100           6.26             No             No
           2       R:R:I115       R:R:Y286            100           4.84             No            Yes
           3       R:R:R119       R:R:Y205            100           5.14             No            Yes
           4       R:R:R119       R:R:Y286            100           4.12             No            Yes
           5       R:R:S116       R:R:S204            100           4.89            Yes             No
           6       R:R:S116       R:R:Y205            100           3.82            Yes            Yes
           7       R:R:S204       R:R:Y205            100           5.09             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F194       R:R:F237            100           4.29            Yes            Yes
           2       R:R:F194       R:R:L238            100           3.65            Yes             No
           3       R:R:F194       R:R:L242            100           7.31            Yes            Yes
           4       R:R:F237       R:R:F241            100            7.5            Yes            Yes
           5       R:R:F237       R:R:V109            100           3.93            Yes             No
           6       R:R:F241       R:R:V109            100           3.93            Yes             No
           7       R:R:L238       R:R:L242            100           2.77             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A138        R:R:E55            100           3.02             No            Yes
           2       R:R:A138        R:R:Y59            100           5.34             No            Yes
           3       R:R:D118        R:R:E55            100          14.29             No            Yes
           4       R:R:D118       R:R:R133            100           4.76             No            Yes
           5        R:R:E55       R:R:R133            100           8.14            Yes            Yes
           6        R:R:E55        R:R:Y59            100           5.61            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:N86        R:R:Q83            100           7.92             No             No
           2        R:R:N86        R:R:S88            100           5.96             No             No
           3        R:R:Q79        R:R:Q83            100          10.24             No             No
           4        R:R:Q79        R:R:S88            100           2.89             No             No
           5        R:R:Q83        R:R:S88            100           7.22             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F265        R:R:I15            100           6.28            Yes            Yes
           2       R:R:F265       R:R:Y176            100           7.22            Yes             No
           3        R:R:I15       R:R:Y176            100          10.88            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:A24        R:R:V81            100           3.39             No             No
           2        R:R:A24        R:R:Y28            100           2.67             No            Yes
           3        R:R:V81        R:R:Y28            100           2.52             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A124       R:R:H125            100           2.93             No            Yes
           2       R:R:A124       R:R:Y120            100              4             No            Yes
           3       R:R:H125       R:R:Y120            100           6.53            Yes            Yes

