Comm       : 1
Links      : 22
Nodes      : 15
Hubs       : 8
HLinks     : 18
L/N Ratio  : 1.46667
H/N Ratio  : 0.533333
HL/N Ratio : 0.818182
HL/L Ratio : 0.818182
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C258         R:R:C9            100           5.46             No             No
           2       R:R:C258       R:R:E261              0           3.04             No            Yes
           3         R:R:C9       R:R:E261              0           3.04             No            Yes
           4        R:R:D16       R:R:H269            100           7.56             No            Yes
           5        R:R:D16        R:R:S13            100          11.78             No             No
           6        R:R:D16       R:R:S266            100           4.42             No             No
           7       R:R:D161       R:R:F167            100           7.17             No            Yes
           8       R:R:D161       R:R:H165            100          17.65             No            Yes
           9       R:R:D161       R:R:Y163            100          10.34             No            Yes
          10        R:R:D81       R:R:F265            100           4.78             No            Yes
          11        R:R:D81       R:R:H269            100           7.56             No            Yes
          12       R:R:E170       R:R:F167            100          11.66            Yes            Yes
          13       R:R:E170       R:R:F172            100           9.33            Yes            Yes
          14       R:R:E170       R:R:H269            100           9.85            Yes            Yes
          15       R:R:E261       R:R:F172            100           4.66            Yes            Yes
          16       R:R:F167       R:R:F172            100          10.72            Yes            Yes
          17       R:R:F167       R:R:H165            100           9.05            Yes            Yes
          18       R:R:F172       R:R:F265            100           8.57            Yes            Yes
          19       R:R:F265       R:R:H269            100           6.79            Yes            Yes
          20       R:R:F265        R:R:S13            100          11.89            Yes             No
          21       R:R:H165       R:R:Y163            100           5.44            Yes            Yes
          22        R:R:S13       R:R:S266            100           6.52             No             No

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 5
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.833333
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D282       R:R:L108            100           6.79            Yes            Yes
           2       R:R:D282        R:R:L59            100           8.14            Yes             No
           3       R:R:I111       R:R:R115            100           5.01            Yes            Yes
           4       R:R:I111       R:R:Y286            100           3.63            Yes            Yes
           5       R:R:L108        R:R:L59            100           5.54            Yes             No
           6       R:R:L108       R:R:Y286            100           9.38            Yes            Yes
           7       R:R:R115       R:R:Y286            100           6.17            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E157       R:R:F169            100          19.82             No            Yes
           2       R:R:E157       R:R:P152            100           4.72             No             No
           3       R:R:F169       R:R:P152            100           5.78            Yes             No
           4       R:R:F169        R:R:Y98            100           6.19            Yes             No
           5        R:R:F97       R:R:L272            100           6.09            Yes             No
           6        R:R:F97        R:R:Y98            100           6.19            Yes             No
           7       R:R:L272        R:R:Y98            100           5.86             No             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F107        R:R:N58            100           14.5            Yes             No
           2       R:R:F107       R:R:S138            100           6.61            Yes             No
           3       R:R:F107       R:R:W142            100           9.02            Yes            Yes
           4        R:R:N58       R:R:S138            100          10.43             No             No
           5        R:R:N58       R:R:W142            100           5.65             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:H85        R:R:L72            100          12.86            Yes             No
           2        R:R:H85        R:R:S89            100           5.58            Yes             No
           3        R:R:H85        R:R:W83            100          13.75            Yes            Yes
           4        R:R:L72        R:R:W83            100           7.97             No            Yes
           5        R:R:S89        R:R:W83            100           4.94             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:V131       R:R:V135              0            1.6            Yes            Yes
           2       R:R:V131        R:R:V54              0            1.6            Yes             No
           3       R:R:V135        R:R:V54              0            1.6            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M174       R:R:N182            100           4.21            Yes            Yes
           2       R:R:M174       R:R:V178            100           4.56            Yes             No
           3       R:R:N182       R:R:V178            100           4.43            Yes             No

