Comm       : 1
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.454545
HL/L Ratio : 0.454545
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:C51        R:R:L93            100           6.35             No             No
           2        R:R:C51        R:R:P94            100           3.77             No             No
           3       R:R:D119       R:R:Y294            100            4.6            Yes            Yes
           4       R:R:D119        R:R:Y89            100            6.9            Yes            Yes
           5        R:R:D86        R:R:M90            100           2.77             No             No
           6        R:R:D86       R:R:S297            100          10.31             No             No
           7        R:R:L93        R:R:P94            100           6.57             No             No
           8        R:R:L93       R:R:Y294            100          15.24             No            Yes
           9        R:R:M90       R:R:S297            100           7.67             No             No
          10       R:R:S297        R:R:Y89            100           7.63             No            Yes
          11       R:R:Y294        R:R:Y89            100          12.91            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 8
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.888889
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F128       R:R:L166            100           3.65            Yes             No
           2       R:R:F128       R:R:M170            100           4.98            Yes            Yes
           3       R:R:F201       R:R:T205            100           6.49            Yes            Yes
           4       R:R:F201       R:R:Y204            100           9.28            Yes            Yes
           5       R:R:F210       R:R:F265            100           8.57            Yes            Yes
           6       R:R:F210       R:R:W261            100           9.02            Yes            Yes
           7       R:R:F265       R:R:T205            100           2.59            Yes            Yes
           8       R:R:F265       R:R:W261            100           4.01            Yes            Yes
           9       R:R:L166       R:R:M170            100           2.83             No            Yes
          10       R:R:M170       R:R:Y204            100           3.59            Yes            Yes
          11       R:R:T205       R:R:Y204            100           3.75            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:T10        R:R:L96            100           4.42            Yes             No
           2        L:L:T10        R:R:Q99            100           5.67            Yes            Yes
           3       R:R:C112       R:R:C186            100           7.28            Yes             No
           4       R:R:C112       R:R:V180            100           3.42            Yes            Yes
           5       R:R:C112       R:R:W105            100           7.84            Yes            Yes
           6       R:R:C186       R:R:V180            100           5.12             No            Yes
           7       R:R:C186       R:R:W105            100          10.45             No            Yes
           8        R:R:L96        R:R:Q99            100           2.66             No            Yes
           9        R:R:Q99       R:R:W105            100          10.95            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.75
HL/L Ratio : 0.75
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E243       R:R:R229            100          13.96            Yes             No
           2       R:R:E243       R:R:R240            100           4.65            Yes            Yes
           3       R:R:E243       R:R:T247            100           4.23            Yes             No
           4       R:R:E243       R:R:V225            100          14.26            Yes             No
           5       R:R:E243       R:R:V246            100           2.85            Yes             No
           6       R:R:R229       R:R:R240            100          13.86             No            Yes
           7       R:R:T247       R:R:V225            100           4.76             No             No
           8       R:R:V225       R:R:V246            100           3.21             No             No

Comm       : 5
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E192       R:R:P191            100           6.29             No             No
           2       R:R:E192       R:R:W190            100           33.8             No            Yes
           3       R:R:F177       R:R:W190            100          12.03             No            Yes
           4       R:R:F177       R:R:W197            100           4.01             No            Yes
           5       R:R:P191       R:R:W190            100           6.76             No            Yes
           6       R:R:W190       R:R:W197            100          13.12            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:F6       R:R:N271            100           3.62            Yes             No
           2         L:L:F6       R:R:P277            100           7.22            Yes            Yes
           3       R:R:N271       R:R:P277            100           4.89             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L130       R:R:N300            100           5.49             No             No
           2       R:R:L130       R:R:Y304            100           3.52             No            Yes
           3       R:R:N300       R:R:Y304            100           3.49             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C220       R:R:S134            100           5.16             No             No
           2       R:R:C220       R:R:Y221            100           4.03             No            Yes
           3       R:R:S134       R:R:Y221            100          10.17             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K227       R:R:V141            100           3.04             No             No
           2       R:R:K227       R:R:V142            100           4.55             No            Yes
           3       R:R:V141       R:R:V142            100           3.21             No            Yes

