Comm       : 1
Links      : 17
Nodes      : 10
Hubs       : 7
HLinks     : 17
L/N Ratio  : 1.7
H/N Ratio  : 0.7
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D16       R:R:F265            100          14.33            Yes            Yes
           2        R:R:D16       R:R:H269            100          13.87            Yes            Yes
           3        R:R:D16        R:R:S13            100           5.89            Yes             No
           4        R:R:D81       R:R:F265            100          11.94             No            Yes
           5        R:R:D81       R:R:H269            100            6.3             No            Yes
           6       R:R:E170       R:R:F172            100           4.66            Yes            Yes
           7       R:R:E170       R:R:H269            100           9.85            Yes            Yes
           8       R:R:E170       R:R:Y268            100           5.61            Yes            Yes
           9       R:R:F172       R:R:F265            100           9.65            Yes            Yes
          10       R:R:F172       R:R:H269            100           9.05            Yes            Yes
          11       R:R:F172       R:R:Y268            100           4.13            Yes            Yes
          12       R:R:F265       R:R:H269            100          12.44            Yes            Yes
          13       R:R:F265        R:R:S13            100           5.28            Yes             No
          14       R:R:H269       R:R:Y268            100           6.53            Yes            Yes
          15       R:R:L244       R:R:Y240            100          17.58             No            Yes
          16       R:R:L244       R:R:Y268            100           4.69             No            Yes
          17       R:R:Y240       R:R:Y268            100           9.93            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 6
HLinks     : 12
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D282       R:R:L108            100          12.21             No            Yes
           2       R:R:D282        R:R:L59            100           6.79             No            Yes
           3        R:R:D63        R:R:L59            100           4.07            Yes            Yes
           4        R:R:D63       R:R:S104            100           5.89            Yes             No
           5       R:R:L108        R:R:L59            100           5.54            Yes            Yes
           6       R:R:L108       R:R:Y286            100          11.72            Yes            Yes
           7       R:R:L229       R:R:Y201            100          11.72            Yes            Yes
           8       R:R:L229       R:R:Y286            100           8.21            Yes            Yes
           9        R:R:L59       R:R:S104            100            4.5            Yes             No
          10       R:R:R115       R:R:Y201            100          11.32             No            Yes
          11       R:R:R115       R:R:Y286            100           5.14             No            Yes
          12       R:R:Y201       R:R:Y286            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A120       R:R:H121            100           7.32             No            Yes
           2       R:R:A120       R:R:Y116            100           9.34             No             No
           3       R:R:F125       R:R:H121            100           6.79            Yes            Yes
           4       R:R:F125       R:R:R124            100          14.97            Yes             No
           5       R:R:H121       R:R:R124            100          14.67            Yes             No
           6       R:R:H121       R:R:Y116            100           5.44            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F107       R:R:I103            100           7.54            Yes            Yes
           2       R:R:F107        R:R:N58            100           9.67            Yes             No
           3       R:R:F107       R:R:W142            100          11.02            Yes            Yes
           4       R:R:I103       R:R:W142            100           8.22            Yes            Yes
           5        R:R:N58       R:R:W142            100           6.78             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D161         R:R:G8            100           5.03             No             No
           2       R:R:D161       R:R:P173            100           6.44             No             No
           3         R:R:G8       R:R:P173            100           4.06             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:V131       R:R:V135              0            1.6             No             No
           2       R:R:V131        R:R:V54              0            1.6             No            Yes
           3       R:R:V135        R:R:V54              0           3.21             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:H85        R:R:L72            100          10.29            Yes             No
           2        R:R:H85        R:R:W83            100           5.29            Yes            Yes
           3        R:R:L72        R:R:W83            100           5.69             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F190       R:R:F237            100            7.5             No            Yes
           2       R:R:F190       R:R:H241            100          27.15             No            Yes
           3       R:R:F237       R:R:H241            100           5.66            Yes            Yes

