Comm       : 1
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 5
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.555556
HL/N Ratio : 0.727273
HL/L Ratio : 0.727273
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D171       R:R:H113            100           3.78            Yes            Yes
           2       R:R:D171       R:R:R188            100           9.53            Yes             No
           3       R:R:D171       R:R:T168            100           5.78            Yes             No
           4       R:R:F172       R:R:T168            100           3.89             No             No
           5       R:R:F172       R:R:V114            100           9.18             No             No
           6       R:R:F174       R:R:F199            100           4.29            Yes            Yes
           7       R:R:F174       R:R:Y190            100           7.22            Yes            Yes
           8       R:R:F199       R:R:Y190            100          15.47            Yes            Yes
           9       R:R:H113       R:R:R188            100           6.77            Yes             No
          10       R:R:R188       R:R:Y190            100          17.49             No            Yes
          11       R:R:T168       R:R:V114            100           4.76             No             No

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A137       R:R:R134            100           5.53             No             No
           2       R:R:A137       R:R:R148            100           4.15             No            Yes
           3       R:R:D133        R:R:M72            100           5.54             No             No
           4       R:R:D133       R:R:R148            100           13.1             No            Yes
           5       R:R:D133        R:R:Y76            100          12.64             No            Yes
           6        R:R:M72        R:R:Y76            100           3.59             No            Yes
           7       R:R:R134       R:R:R148            100           4.26             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:E288            100          26.73            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F292            100           3.93            Yes            Yes
           3       R:R:E288       R:R:F292            100           9.33             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L244       R:R:N298            100           4.12             No            Yes
           2       R:R:L244        R:R:R77            100           3.64             No            Yes
           3       R:R:N298        R:R:R77            100           3.62            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F104        R:R:F93            100          11.79            Yes             No
           2       R:R:F104       R:R:L108            100           6.09            Yes             No
           3        R:R:F93       R:R:L108            100           3.65             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K110       R:R:N106            100          11.19             No             No
           2       R:R:K110       R:R:N176            100            5.6             No             No
           3       R:R:N106       R:R:N176            100           8.17             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H203       R:R:L120            100           7.71             No             No
           2       R:R:H203       R:R:Y121            100           4.36             No            Yes
           3       R:R:L120       R:R:Y121            100           7.03             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F248       R:R:H294            100           9.05             No            Yes
           2       R:R:F248       R:R:W252            100          10.02             No            Yes
           3       R:R:H294       R:R:W252            100          13.75            Yes            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H140       R:R:V139            100          11.07             No             No
           2       R:R:H140       R:R:Y135            100           7.62             No            Yes
           3       R:R:V139       R:R:Y135            100          12.62             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E275       R:R:N278            100           6.57             No             No
           2       R:R:E275       R:R:T279            100           8.47             No             No
           3       R:R:N278       R:R:T279            100           4.39             No             No

