Comm       : 1
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:?21       R:R:C113            100           7.86            Yes             No
           2        L:L:?21       R:R:H321            100           3.18            Yes            Yes
           3        L:L:?21       R:R:Q141            100          16.47            Yes            Yes
           4       R:R:C113       R:R:H321            100           2.95             No            Yes
           5       R:R:C113       R:R:Q141            100           7.63             No            Yes
           6       R:R:H321        R:R:Y67            100           8.71            Yes            Yes
           7       R:R:L116       R:R:Q141            100           3.99             No            Yes
           8       R:R:L116       R:R:V137            100           5.96             No             No
           9        R:R:L66       R:R:W322            100          12.53             No             No
          10        R:R:L66        R:R:Y67            100           4.69             No            Yes
          11       R:R:Q141       R:R:V137            100           5.73            Yes             No
          12       R:R:W322        R:R:Y67            100           5.79             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D106        R:R:N78            100          10.77            Yes            Yes
           2       R:R:D106       R:R:P332            100           3.22            Yes             No
           3       R:R:D106       R:R:S148            100           2.94            Yes             No
           4       R:R:M109       R:R:S105            100           3.07            Yes             No
           5       R:R:M109       R:R:S148            100           6.13            Yes             No
           6        R:R:N78       R:R:P332            100           11.4            Yes             No
           7       R:R:S105       R:R:S148            100           4.89             No             No

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:R15         L:L:W8            100              4             No             No
           2        L:L:R15       R:R:L210            100           4.86             No            Yes
           3        L:L:R15       R:R:V208            100           6.54             No            Yes
           4         L:L:W8       R:R:L210            100           4.56             No            Yes
           5       R:R:L203       R:R:L210            100            8.3             No            Yes
           6       R:R:L203       R:R:V208            100           2.98             No            Yes
           7       R:R:L210       R:R:V208            100           2.98            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I155       R:R:R159            100           3.76            Yes             No
           2       R:R:I155       R:R:Y335            100           6.04            Yes            Yes
           3       R:R:L152       R:R:N331            100           5.49             No             No
           4       R:R:L152       R:R:Y335            100           3.52             No            Yes
           5       R:R:N331       R:R:Y335            100           3.49             No            Yes
           6       R:R:R159       R:R:Y335            100          11.32             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D269       R:R:R272            100           9.53             No            Yes
           2       R:R:D269       R:R:R273            100           3.57             No            Yes
           3       R:R:F277       R:R:R253            100           6.41            Yes             No
           4       R:R:F277       R:R:R273            100           5.34            Yes            Yes
           5       R:R:R253       R:R:R273            100           4.26             No            Yes
           6       R:R:R272       R:R:R273            100           4.26            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:R19       R:R:L229            100           4.86            Yes            Yes
           2        L:L:R19       R:R:Y225            100           8.23            Yes            Yes
           3       R:R:L229       R:R:Y225            100           3.52            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I85        R:R:L91            100           4.28             No             No
           2        R:R:I85        R:R:N96            100           4.25             No             No
           3        R:R:L91        R:R:N96            100          12.36             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E345       R:R:K348            100            8.1             No             No
           2       R:R:E345        R:R:R90            100          10.47             No             No
           3       R:R:K348        R:R:R90            100           4.95             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A156       R:R:I241            100            6.5             No             No
           2       R:R:A156       R:R:Y245            100              4             No            Yes
           3       R:R:I241       R:R:Y245            100           3.63             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L299       R:R:L303            100            8.3             No             No
           2       R:R:L299       R:R:W227              0           2.28             No             No
           3       R:R:L303       R:R:W227              0           2.28             No             No

