Comm       : 1
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F122        R:R:K60            100           27.3            Yes             No
           2       R:R:F122       R:R:L118            100           8.53            Yes            Yes
           3       R:R:F122        R:R:V64            100           3.93            Yes             No
           4        R:R:K60        R:R:V64            100           4.55             No             No
           5       R:R:L118       R:R:L318            100           2.77            Yes            Yes
           6       R:R:L118       R:R:V114            100           2.98            Yes            Yes
           7       R:R:L118        R:R:Y67            100           4.69            Yes            Yes
           8       R:R:L318        R:R:Y67            100           4.69            Yes            Yes
           9       R:R:V114        R:R:Y67            100           8.83            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E345       R:R:K348            100            8.1            Yes             No
           2       R:R:E345        R:R:L91            100           3.98            Yes            Yes
           3       R:R:E345        R:R:R90            100          12.79            Yes             No
           4       R:R:E345        R:R:V88            100           4.28            Yes             No
           5       R:R:F342        R:R:L91            100           3.65            Yes            Yes
           6       R:R:F342        R:R:N96            100           3.62            Yes            Yes
           7       R:R:K348        R:R:R90            100           4.95             No             No
           8        R:R:L91        R:R:N96            100           6.87            Yes            Yes
           9        R:R:L91        R:R:V88            100           4.47            Yes             No
          10        R:R:R90        R:R:V88            100           3.92             No             No

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:?21       R:R:Q141            100           6.59            Yes            Yes
           2        L:L:?21       R:R:T117            100          10.94            Yes             No
           3       R:R:L116       R:R:Q141            100           3.99             No            Yes
           4       R:R:L116       R:R:T117            100           2.95             No             No
           5       R:R:L116       R:R:V137            100           7.45             No             No
           6       R:R:Q141       R:R:T117            100           4.25            Yes             No
           7       R:R:Q141       R:R:V137            100           5.73            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.4
HL/L Ratio : 0.4
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F97       R:R:L173            100           6.09             No             No
           2        R:R:F97       R:R:S176            100           6.61             No             No
           3       R:R:L173       R:R:S176            100            4.5             No             No
           4       R:R:L173        R:R:V94            100           2.98             No            Yes
           5       R:R:S176        R:R:V94            100           3.23             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L104       R:R:L108            100           5.54             No             No
           2       R:R:L104       R:R:V107              0           1.49             No            Yes
           3       R:R:L108       R:R:V107              0           1.49             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L346        R:R:L80            100           2.77             No             No
           2       R:R:L346       R:R:W337            100           3.42             No            Yes
           3        R:R:L80       R:R:W337            100           4.56             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L349        R:R:L83            100           2.77             No             No
           2       R:R:L349        R:R:R87            100           7.29             No             No
           3        R:R:L83        R:R:R87            100           7.29             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L152       R:R:N331            100           6.87            Yes             No
           2       R:R:L152       R:R:Y335            100           3.52            Yes            Yes
           3       R:R:N331       R:R:Y335            100           5.81             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C134       R:R:H200            100           4.42            Yes            Yes
           2       R:R:C134       R:R:W127            100           3.92            Yes            Yes
           3       R:R:H200       R:R:W127            100           7.41            Yes            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L229       R:R:T233            100           7.37             No             No
           2       R:R:L229       R:R:Y146            100           7.03             No            Yes
           3       R:R:T233       R:R:Y146            100           4.99             No            Yes

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A156       R:R:I241            100           4.87             No            Yes
           2       R:R:A156       R:R:Y245            100              4             No            Yes
           3       R:R:I241       R:R:Y245            100           4.84            Yes            Yes

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F297       R:R:F313            100          10.72            Yes            Yes
           2       R:R:F297       R:R:Q317            100            8.2            Yes             No
           3       R:R:F313       R:R:Q317            100           3.51            Yes             No

