Comm       : 1
Links      : 20
Nodes      : 13
Hubs       : 10
HLinks     : 20
L/N Ratio  : 1.53846
H/N Ratio  : 0.769231
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F204       R:R:F250            100           5.36            Yes            Yes
           2       R:R:F204       R:R:L208            100           4.87            Yes            Yes
           3       R:R:F204       R:R:N258            100          20.54            Yes            Yes
           4       R:R:F204       R:R:W254            100           4.01            Yes            Yes
           5       R:R:F250       R:R:I211            100           6.28            Yes            Yes
           6       R:R:F250       R:R:L124            100           4.87            Yes             No
           7       R:R:F250       R:R:L208            100           3.65            Yes            Yes
           8       R:R:F250       R:R:N294            100           6.04            Yes            Yes
           9       R:R:F250       R:R:W254            100           9.02            Yes            Yes
          10       R:R:F257       R:R:K261            100           8.69            Yes            Yes
          11       R:R:F257       R:R:N258            100           7.25            Yes            Yes
          12       R:R:I211       R:R:L124            100           4.28            Yes             No
          13       R:R:I211       R:R:S128            100           7.74            Yes             No
          14       R:R:I211       R:R:Y215            100           4.84            Yes            Yes
          15       R:R:K261       R:R:L200            100           9.87            Yes             No
          16       R:R:K261       R:R:N258            100            4.2            Yes            Yes
          17       R:R:L124       R:R:N294            100           4.12             No            Yes
          18       R:R:L200       R:R:N258            100           4.12             No            Yes
          19       R:R:N294       R:R:W254            100           7.91            Yes            Yes
          20       R:R:S128       R:R:Y215            100          12.72             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C106       R:R:C183            100           7.28             No             No
           2       R:R:C106       R:R:L174            100           7.94             No            Yes
           3       R:R:C106        R:R:W99            100           6.53             No            Yes
           4       R:R:C183        R:R:W99            100           6.53             No            Yes
           5        R:R:K92        R:R:W89            100            5.8            Yes            Yes
           6        R:R:K92        R:R:W99            100           6.96            Yes            Yes
           7       R:R:L174        R:R:W99            100           3.42            Yes            Yes
           8        R:R:W89        R:R:W99            100           3.75            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D306       R:R:I309            100            9.8             No            Yes
           2       R:R:D306       R:R:Y302            100           3.45             No            Yes
           3       R:R:I309        R:R:I72            100           4.42            Yes            Yes
           4       R:R:I309       R:R:Y302            100           3.63            Yes            Yes
           5        R:R:I72       R:R:Y302            100           7.25            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C217       R:R:V136            100           3.42             No            Yes
           2       R:R:C217       R:R:Y132            100           8.06             No            Yes
           3       R:R:V136       R:R:W137            100          11.03            Yes             No
           4       R:R:V136       R:R:Y132            100          10.09            Yes            Yes
           5       R:R:W137       R:R:Y132            100           8.68             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D130        R:R:L67            100           5.43            Yes             No
           2       R:R:D130       R:R:R145            100           4.76            Yes            Yes
           3        R:R:L67       R:R:R145            100           7.29             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C119        R:R:S78            100           6.89            Yes             No
           2       R:R:C119       R:R:W158            100          14.37            Yes            Yes
           3        R:R:S78       R:R:W158            100           4.94             No            Yes

