Comm       : 1
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F174       R:R:F234            100           4.29            Yes            Yes
           2       R:R:F174       R:R:M178            100           3.73            Yes             No
           3       R:R:F181       R:R:F234            100          23.58            Yes            Yes
           4       R:R:F181       R:R:T100            100           7.78            Yes             No
           5       R:R:F181       R:R:Y185            100          13.41            Yes            Yes
           6       R:R:F234       R:R:M178            100           7.46            Yes             No
           7       R:R:T100       R:R:Y185            100          13.73             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F146       R:R:F165            100           5.36            Yes            Yes
           2       R:R:F146       R:R:P140            100           4.33            Yes             No
           3       R:R:F161       R:R:F165            100           6.43             No            Yes
           4       R:R:F161       R:R:P140            100          14.45             No             No
           5       R:R:F165       R:R:P140            100           8.67            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C155        R:R:C78            100           7.28             No             No
           2       R:R:C155       R:R:Y151            100           4.03             No            Yes
           3        R:R:C78       R:R:Y151            100           4.03             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D187       R:R:K108            100           6.91             No             No
           2       R:R:D187       R:R:Y104            100           8.05             No            Yes
           3       R:R:K108       R:R:Y104            100          13.14             No            Yes

