Comm       : 1
Links      : 27
Nodes      : 18
Hubs       : 12
HLinks     : 27
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:D18        L:L:F14            100           9.55            Yes            Yes
           2        L:L:D18        L:L:I19            100            4.2            Yes            Yes
           3        L:L:D18       R:R:D368            100           9.31            Yes            Yes
           4        L:L:D18       R:R:L365            100           4.07            Yes             No
           5        L:L:D18       R:R:R343            100           7.15            Yes             No
           6        L:L:F14       R:R:L365            100           4.87            Yes             No
           7        L:L:I19        L:L:W21            100           3.52            Yes            Yes
           8        L:L:I19       R:R:D368            100          13.99            Yes            Yes
           9        L:L:I19       R:R:Y369            100           9.67            Yes            Yes
          10        L:L:W21       R:R:R343            100             11            Yes             No
          11        L:L:W21       R:R:V185            100           3.68            Yes             No
          12        L:L:W21       R:R:W336            100           3.75            Yes            Yes
          13       R:R:D368       R:R:R343            100           8.34            Yes             No
          14       R:R:F100       R:R:N104            100           9.67            Yes            Yes
          15       R:R:F100       R:R:Y369            100           6.19            Yes            Yes
          16       R:R:F278       R:R:F282            100           5.36            Yes            Yes
          17       R:R:F278       R:R:H340            100           7.92            Yes             No
          18       R:R:F282       R:R:F332            100           3.22            Yes            Yes
          19       R:R:F282       R:R:H340            100           5.66            Yes             No
          20       R:R:F282       R:R:L286            100           3.65            Yes             No
          21       R:R:F332       R:R:L286            100           3.65            Yes             No
          22       R:R:F332       R:R:N378            100           6.04            Yes             No
          23       R:R:F332       R:R:W336            100           8.02            Yes            Yes
          24       R:R:H340       R:R:W336            100           6.35             No            Yes
          25       R:R:N104       R:R:Y369            100           3.49            Yes            Yes
          26       R:R:N378       R:R:W336            100           7.91             No            Yes
          27       R:R:V185       R:R:W336            100            4.9             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.428571
HL/N Ratio : 0.777778
HL/L Ratio : 0.777778
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C174       R:R:C255            100           7.28             No             No
           2       R:R:C174       R:R:I242            100           6.55             No             No
           3       R:R:C174       R:R:W167            100           3.92             No            Yes
           4       R:R:C255       R:R:F240            100           4.19             No            Yes
           5       R:R:C255       R:R:W167            100           9.14             No            Yes
           6       R:R:E236       R:R:F240            100          10.49             No            Yes
           7       R:R:E236       R:R:P178            100           7.86             No            Yes
           8       R:R:F240       R:R:P178            100          11.56            Yes            Yes
           9       R:R:I242       R:R:W167            100            4.7             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:H16       R:R:I254            100           3.98             No            Yes
           2        L:L:H16       R:R:L252            100           3.86             No            Yes
           3       R:R:I254       R:R:L252            100           5.71            Yes            Yes
           4       R:R:L252       R:R:S250            100            4.5            Yes             No
           5       R:R:L252       R:R:Y247            100           4.69            Yes            Yes
           6       R:R:S250       R:R:Y247            100           6.36             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:L6       R:R:H258            100           7.71            Yes            Yes
           2         L:L:L6       R:R:I243            100           4.28            Yes             No
           3         L:L:L6       R:R:P259            100           8.21            Yes             No
           4       R:R:H258       R:R:I243            100           9.28            Yes             No
           5       R:R:H258       R:R:P259            100           4.58            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I151       R:R:S376            100           6.19            Yes            Yes
           2       R:R:I151       R:R:S379            100           4.64            Yes            Yes
           3       R:R:S376       R:R:S379            100           4.89            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:G135       R:R:I138            100           3.53             No             No
           2       R:R:G135       R:R:T218            100           5.46             No             No
           3       R:R:I138       R:R:T218            100           6.08             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:S196       R:R:T289            100           7.99             No             No
           2       R:R:S196       R:R:Y293            100           6.36             No            Yes
           3       R:R:T289       R:R:Y293            100           3.75             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F280       R:R:L232            100           7.31            Yes            Yes
           2       R:R:F280       R:R:W276            100          15.03            Yes             No
           3       R:R:L232       R:R:W276            100           5.69            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F393       R:R:L386            100           4.87            Yes             No
           2       R:R:F393       R:R:S390            100           7.93            Yes             No
           3       R:R:L386       R:R:S390            100              3             No             No

