Comm       : 1
Links      : 34
Nodes      : 23
Hubs       : 11
HLinks     : 30
L/N Ratio  : 1.47826
H/N Ratio  : 0.478261
HL/N Ratio : 0.882353
HL/L Ratio : 0.882353
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:C386            100           8.67            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F200            100          17.97            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F268            100          14.64            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:K192            100          10.79            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:L276            100           3.03            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:N389            100           3.75            Yes            Yes
           7         L:L:?1       R:R:S173            100           3.28            Yes            Yes
           8         L:L:?1       R:R:T197            100           5.64            Yes            Yes
           9         L:L:?1       R:R:V196            100           7.33            Yes             No
          10         L:L:?1       R:R:W279            100           8.71            Yes            Yes
          11         L:L:?1       R:R:W356            100          14.31            Yes            Yes
          12         L:L:?1       R:R:Y275            100           5.12            Yes            Yes
          13       R:R:C386       R:R:F200            100           6.98             No            Yes
          14       R:R:D366       R:R:I267            100            5.6             No            Yes
          15       R:R:D366       R:R:M371            100          18.02             No             No
          16       R:R:F170       R:R:F200            100           3.22             No            Yes
          17       R:R:F170       R:R:L387            100           2.44             No            Yes
          18       R:R:F170       R:R:M384            100           4.98             No             No
          19       R:R:F200       R:R:V196            100           2.62            Yes             No
          20       R:R:F268       R:R:I267            100          16.33            Yes            Yes
          21       R:R:F268       R:R:L276            100           2.44            Yes             No
          22       R:R:I267       R:R:M371            100           2.92            Yes             No
          23       R:R:K192       R:R:S173            100          12.24             No            Yes
          24       R:R:L250       R:R:P251            100           9.85             No             No
          25       R:R:L250       R:R:Y275            100           9.38             No            Yes
          26       R:R:L287       R:R:T283            100           2.95             No             No
          27       R:R:L287       R:R:W356            100          12.53             No            Yes
          28       R:R:L387       R:R:M384            100           5.65            Yes             No
          29       R:R:N389       R:R:W356            100           3.39            Yes            Yes
          30       R:R:P251       R:R:Y275            100          11.13             No            Yes
          31       R:R:T197       R:R:W279            100           7.28            Yes            Yes
          32       R:R:T197       R:R:Y275            100           3.75            Yes            Yes
          33       R:R:T283       R:R:W279            100           4.85             No            Yes
          34       R:R:T283       R:R:W356            100           6.06             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.375
HL/N Ratio : 0.727273
HL/L Ratio : 0.727273
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D163       R:R:N134            100          13.46            Yes            Yes
           2       R:R:D163       R:R:S167            100           5.89            Yes             No
           3       R:R:D163       R:R:S390            100          11.78            Yes             No
           4       R:R:D163       R:R:T130            100          13.01            Yes            Yes
           5       R:R:E133       R:R:F129            100            3.5             No             No
           6       R:R:E133       R:R:T391            100           2.82             No             No
           7       R:R:F129       R:R:T391            100           5.19             No             No
           8       R:R:N134       R:R:T130            100           2.92            Yes            Yes
           9       R:R:S167       R:R:T130            100            4.8             No            Yes
          10       R:R:S390       R:R:T130            100            3.2             No            Yes
          11       R:R:T130       R:R:T391            100           4.71            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N112       R:R:P113            100           4.89             No             No
           2       R:R:N112       R:R:Q115            100          15.85             No             No
           3       R:R:P113       R:R:Q115            100           3.16             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A407       R:R:H406            100           2.93             No             No
           2       R:R:A407       R:R:R148            100           5.53             No             No
           3       R:R:H406       R:R:R148            100           5.64             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F155       R:R:F237            100           5.36            Yes            Yes
           2       R:R:F155       R:R:L209            100          10.96            Yes             No
           3       R:R:F237       R:R:L209            100           2.44            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I348       R:R:I396            100           4.42            Yes            Yes
           2       R:R:I348       R:R:Y397            100           3.63            Yes            Yes
           3       R:R:I396       R:R:Y397            100           4.84            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F208       R:R:F289            100            7.5             No             No
           2       R:R:F208       R:R:I212            100           5.02             No             No
           3       R:R:F289       R:R:I212            100           2.51             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H219       R:R:Y215            100           5.44             No             No
           2       R:R:H219       R:R:Y296            100           7.62             No             No
           3       R:R:Y215       R:R:Y296            100          22.84             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F368       R:R:G369            100           3.01             No             No
           2       R:R:F368       R:R:Y365            100           4.13             No             No
           3       R:R:G369       R:R:Y365            100           5.79             No             No

