Comm       : 1
Links      : 32
Nodes      : 21
Hubs       : 13
HLinks     : 30
L/N Ratio  : 1.52381
H/N Ratio  : 0.619048
HL/N Ratio : 0.9375
HL/L Ratio : 0.9375
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F170            100           7.89            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F174            100           2.63            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F189            100           3.51            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:F200            100          13.15            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:L193            100          13.94            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:L276            100           3.98            Yes             No
           7         L:L:?1       R:R:M363            100           3.05            Yes            Yes
           8         L:L:?1       R:R:S383            100            5.4            Yes            Yes
           9         L:L:?1       R:R:V196            100          17.15            Yes             No
          10         L:L:?1       R:R:W279            100           6.56            Yes            Yes
          11       R:R:D176       R:R:F189            100           3.58             No            Yes
          12       R:R:D176       R:R:K192            100            8.3             No            Yes
          13       R:R:F170       R:R:F174            100           9.65            Yes            Yes
          14       R:R:F170       R:R:F200            100           5.36            Yes            Yes
          15       R:R:F170       R:R:S383            100           6.61            Yes            Yes
          16       R:R:F189       R:R:K192            100           4.96            Yes            Yes
          17       R:R:F200       R:R:V196            100           5.24            Yes             No
          18       R:R:I271       R:R:L190            100           2.85            Yes             No
          19       R:R:I271       R:R:L193            100           4.28            Yes            Yes
          20       R:R:I271       R:R:P251            100           3.39            Yes            Yes
          21       R:R:L190       R:R:L193            100           2.77             No            Yes
          22       R:R:L190       R:R:P251            100           3.28             No            Yes
          23       R:R:L276       R:R:M363            100           8.48             No            Yes
          24       R:R:L287       R:R:V204            100           2.98             No             No
          25       R:R:L287       R:R:W356            100           7.97             No            Yes
          26       R:R:L360       R:R:T283            100           2.95             No             No
          27       R:R:L360       R:R:W356            100           9.11             No            Yes
          28       R:R:M363       R:R:W279            100           4.65            Yes            Yes
          29       R:R:T283       R:R:W279            100           8.49             No            Yes
          30       R:R:T283       R:R:W356            100           8.49             No            Yes
          31       R:R:V204       R:R:W356            100            4.9             No            Yes
          32       R:R:W279       R:R:W356            100           4.69            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D163       R:R:N134            100           6.73            Yes             No
           2       R:R:D163       R:R:N393            100           2.69            Yes            Yes
           3       R:R:D163       R:R:P394            100           4.83            Yes            Yes
           4       R:R:D163       R:R:S390            100           8.83            Yes            Yes
           5       R:R:L387       R:R:S390            100           7.51             No            Yes
           6       R:R:L387       R:R:T130            100           2.95             No            Yes
           7       R:R:N134       R:R:P394            100           11.4             No            Yes
           8       R:R:N393       R:R:P394            100           3.26            Yes            Yes
           9       R:R:S390       R:R:T130            100            3.2            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 11
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.83333
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.909091
HL/L Ratio : 0.909091
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D366       R:R:F268            100          10.75             No            Yes
           2       R:R:D366       R:R:I267            100              7             No             No
           3       R:R:D366       R:R:M371            100           6.93             No            Yes
           4       R:R:F268       R:R:I267            100           3.77            Yes             No
           5       R:R:F268       R:R:I375            100           2.51            Yes            Yes
           6       R:R:F268       R:R:K376            100           8.69            Yes            Yes
           7       R:R:F268       R:R:M371            100           8.71            Yes            Yes
           8       R:R:I267       R:R:M371            100           8.75             No            Yes
           9       R:R:I375       R:R:K376            100           4.36            Yes            Yes
          10       R:R:I375       R:R:M371            100           5.83            Yes            Yes
          11       R:R:K376       R:R:M371            100           5.76            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A233       R:R:F155            100           4.16             No            Yes
           2       R:R:A233       R:R:H154            100           2.93             No            Yes
           3       R:R:F155       R:R:H154            100           4.53            Yes            Yes
           4       R:R:F237       R:R:H154            100           4.53            Yes            Yes
           5       R:R:F237       R:R:S158            100           7.93            Yes             No
           6       R:R:F237       R:R:W241            100          11.02            Yes            Yes
           7       R:R:S158       R:R:W241            100           8.65             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H219       R:R:K300            100           5.24             No             No
           2       R:R:H219       R:R:Y215            100          10.89             No            Yes
           3       R:R:H219       R:R:Y296            100           8.71             No            Yes
           4       R:R:K300       R:R:Y296            100          11.94             No            Yes
           5       R:R:Y215       R:R:Y292            100           4.96            Yes             No
           6       R:R:Y215       R:R:Y296            100          11.91            Yes            Yes
           7       R:R:Y292       R:R:Y296            100           2.98             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D403       R:R:R148            100           4.76            Yes            Yes
           2       R:R:D403       R:R:Y153            100          12.64            Yes            Yes
           3       R:R:R148       R:R:Y153            100          11.32            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:G166       R:R:L165            100           3.42             No             No
           2       R:R:G166       R:R:S199            100           3.71             No             No
           3       R:R:L165       R:R:S199            100           6.01             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F278       R:R:I247            100           3.77             No             No
           2       R:R:F278       R:R:V282            100           2.62             No             No
           3       R:R:I247       R:R:V282            100           6.14             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P231       R:R:R230            100           5.76             No             No
           2       R:R:P231       R:R:T229            100          10.49             No             No
           3       R:R:R230       R:R:T229            100           3.88             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L349       R:R:M295            100           2.83             No             No
           2       R:R:L349       R:R:V291            100           4.47             No             No
           3       R:R:M295       R:R:V291            100           4.56             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L298       R:R:L341            100           2.77             No             No
           2       R:R:L298       R:R:L345            100            8.3             No             No
           3       R:R:L341       R:R:L345            100           6.92             No             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I396       R:R:V351            100           4.61             No             No
           2       R:R:I396       R:R:V392            100           4.61             No            Yes
           3       R:R:V351       R:R:V392            100           3.21             No            Yes

