Comm       : 1
Links      : 32
Nodes      : 24
Hubs       : 13
HLinks     : 29
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.541667
HL/N Ratio : 0.90625
HL/L Ratio : 0.90625
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A261       R:R:E255            100           4.53             No            Yes
           2       R:R:A261       R:R:R251            100           4.15             No             No
           3       R:R:A261       R:R:Y176            100              4             No            Yes
           4       R:R:C172        R:R:C94            100           7.28             No             No
           5       R:R:C172        R:R:W87            100          16.98             No            Yes
           6        R:R:C94        R:R:W87            100           7.84             No            Yes
           7        R:R:D85        R:R:H17            100          22.69            Yes             No
           8        R:R:D85        R:R:H20            100          15.13            Yes            Yes
           9        R:R:D85        R:R:Q21            100           9.14            Yes             No
          10        R:R:D85        R:R:Y80            100          11.49            Yes             No
          11       R:R:E255       R:R:R251            100          15.12            Yes             No
          12       R:R:F190       R:R:F194            100            7.5            Yes             No
          13       R:R:F190       R:R:H245            100           5.66            Yes            Yes
          14       R:R:F194       R:R:H245            100          16.97             No            Yes
          15       R:R:F265        R:R:H20            100           6.79            Yes            Yes
          16       R:R:F265       R:R:H269            100           18.1            Yes             No
          17       R:R:F265        R:R:I15            100           8.79            Yes            Yes
          18       R:R:F265       R:R:Y176            100           8.25            Yes            Yes
          19        R:R:H17        R:R:Q21            100           3.71             No             No
          20        R:R:H20       R:R:H269            100          22.69            Yes             No
          21       R:R:H245       R:R:Y244            100           6.53            Yes            Yes
          22        R:R:I15       R:R:Y176            100           7.25            Yes            Yes
          23       R:R:L101        R:R:W77            100           9.11             No            Yes
          24       R:R:L101       R:R:Y102            100          11.72             No            Yes
          25       R:R:L272       R:R:Y102            100           4.69             No            Yes
          26       R:R:L272       R:R:Y244            100           7.03             No            Yes
          27       R:R:L272       R:R:Y268            100           5.86             No            Yes
          28        R:R:W77        R:R:W87            100            7.5            Yes            Yes
          29        R:R:W77       R:R:Y102            100           6.75            Yes            Yes
          30        R:R:W77        R:R:Y80            100           4.82            Yes             No
          31        R:R:W87        R:R:Y80            100          10.61            Yes             No
          32       R:R:Y244       R:R:Y268            100           3.97            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E103       R:R:F156            100              7             No            Yes
           2       R:R:E103       R:R:R189            100           5.82             No            Yes
           3       R:R:F156       R:R:I185            100           6.28            Yes             No
           4       R:R:F156       R:R:Q182            100           5.86            Yes            Yes
           5       R:R:F156       R:R:R189            100           5.34            Yes            Yes
           6       R:R:I185       R:R:Q182            100           4.12             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F111        R:R:N62            100           9.67            Yes             No
           2       R:R:F111       R:R:W146            100           7.02            Yes            Yes
           3        R:R:N62       R:R:S142            100           8.94             No             No
           4        R:R:N62       R:R:W146            100           5.65             No            Yes
           5       R:R:S142       R:R:W146            100           3.71             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R119       R:R:Y205            100           6.17             No            Yes
           2       R:R:R119       R:R:Y286            100           6.17             No            Yes
           3       R:R:T233       R:R:Y205            100           3.75             No            Yes
           4       R:R:T233       R:R:Y286            100           4.99             No            Yes
           5       R:R:Y205       R:R:Y286            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:G35       R:R:V280            100           3.68             No             No
           2        R:R:G35        R:R:V34            100           3.68             No             No
           3       R:R:V280        R:R:V34            100           6.41             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:L32        R:R:L74            100           4.15             No             No
           2        R:R:L32        R:R:P75              0           1.64             No             No
           3        R:R:L74        R:R:P75              0           1.64             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:Q79        R:R:Q83            100           8.96             No             No
           2        R:R:Q79        R:R:S88            100           4.33             No             No
           3        R:R:Q83        R:R:S88            100           8.66             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A124       R:R:H125            100           5.85             No            Yes
           2       R:R:A124       R:R:Y120            100           5.34             No            Yes
           3       R:R:H125       R:R:Y120            100           7.62            Yes            Yes

