Comm       : 1
Links      : 17
Nodes      : 12
Hubs       : 5
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.41667
H/N Ratio  : 0.416667
HL/N Ratio : 0.764706
HL/L Ratio : 0.764706
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       L:L:?101         L:L:M6            100            3.5            Yes             No
           2       L:L:?101       R:R:L356            100          10.28            Yes            Yes
           3       L:L:?101       R:R:M121            100            3.5            Yes             No
           4       L:L:?101        R:R:N98            100           10.2            Yes            Yes
           5         L:L:?2         L:L:M6            100           5.07            Yes             No
           6         L:L:?2       R:R:F185            100           7.86            Yes             No
           7         L:L:?2       R:R:M195            100           8.11            Yes             No
           8         L:L:?2       R:R:R197            100          14.81            Yes             No
           9         L:L:M6        R:R:N98            100           4.21             No            Yes
          10       R:R:A193       R:R:F185            100           5.55             No             No
          11       R:R:A193       R:R:K187            100           4.82             No             No
          12       R:R:F185       R:R:K187            100           7.44             No             No
          13       R:R:L356        R:R:N98            100           4.12            Yes            Yes
          14       R:R:L356       R:R:Y360            100           8.21            Yes            Yes
          15       R:R:M121        R:R:N98            100           4.21             No            Yes
          16       R:R:M195       R:R:R197            100          16.13             No             No
          17        R:R:N98       R:R:Y360            100            9.3            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.428571
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D87        R:R:L83            100            9.5            Yes             No
           2        R:R:D87       R:R:N366            100           6.73            Yes            Yes
           3       R:R:I135       R:R:R139            100           5.01             No             No
           4       R:R:I135       R:R:Y370            100           4.84             No            Yes
           5       R:R:L132        R:R:L83            100           4.15             No             No
           6       R:R:L132       R:R:N366            100           6.87             No            Yes
           7       R:R:L132       R:R:Y370            100           3.52             No            Yes
           8        R:R:L83       R:R:N366            100           8.24             No            Yes
           9       R:R:N366       R:R:Y370            100           6.98            Yes            Yes
          10       R:R:R139       R:R:Y370            100           5.14             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 9
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I45       R:R:L103            100           8.56             No             No
           2        R:R:I45        R:R:L99            100           8.56             No            Yes
           3       R:R:L103        R:R:L99            100            8.3             No            Yes
           4       R:R:L103        R:R:Q44            100           5.32             No            Yes
           5        R:R:L99        R:R:Q44            100           5.32            Yes            Yes
           6        R:R:L99        R:R:Y48            100          11.72            Yes            Yes
           7        R:R:Q44       R:R:S353            100           8.66            Yes             No
           8        R:R:Q44        R:R:Y48            100           6.76            Yes            Yes
           9       R:R:S353        R:R:Y48            100           3.82             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.166667
HL/N Ratio : 0.428571
HL/L Ratio : 0.428571
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F170       R:R:T123            100          11.67             No             No
           2       R:R:F170       R:R:W166            100           5.01             No            Yes
           3       R:R:F170       R:R:Y119            100           8.25             No             No
           4       R:R:I162        R:R:S82            100           6.19             No             No
           5       R:R:I162       R:R:W166            100            4.7             No            Yes
           6        R:R:S82       R:R:W166            100           4.94             No            Yes
           7       R:R:T123       R:R:Y119            100           8.74             No             No

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 4
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F198       R:R:L200            100           4.87            Yes            Yes
           2       R:R:F198       R:R:W209            100          10.02            Yes            Yes
           3       R:R:F198       R:R:Y176            100           19.6            Yes            Yes
           4       R:R:L200       R:R:W209            100           4.56            Yes            Yes
           5       R:R:W209       R:R:Y176            100          10.61            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E344       R:R:R336            100            9.3            Yes            Yes
           2       R:R:E344       R:R:T340            100           9.88            Yes             No
           3       R:R:R336       R:R:T340            100           3.88            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C371       R:R:F377            100           9.78             No            Yes
           2       R:R:C371        R:R:V62            100           5.12             No            Yes
           3       R:R:F377        R:R:V62            100           3.93            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C114       R:R:C196            100           7.28             No             No
           2       R:R:C114       R:R:F107            100           4.19             No            Yes
           3       R:R:C196       R:R:F107            100          11.17             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:Q153       R:R:S149            100           8.66            Yes             No
           2       R:R:Q153       R:R:W152            100          13.14            Yes            Yes
           3       R:R:S149       R:R:W152            100           9.88             No            Yes

