Comm       : 1
Links      : 24
Nodes      : 14
Hubs       : 11
HLinks     : 24
L/N Ratio  : 1.71429
H/N Ratio  : 0.785714
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:?38        R:R:D77            100           3.36            Yes            Yes
           2        L:L:?38       R:R:S129            100           7.43            Yes            Yes
           3        L:L:?38       R:R:Y131            100            5.8            Yes            Yes
           4        L:L:T30       R:R:F102            100           6.49             No            Yes
           5        L:L:T30        R:R:F99            100          14.27             No            Yes
           6        R:R:D77        R:R:L80            100           2.71            Yes            Yes
           7        R:R:D77       R:R:S129            100           2.94            Yes            Yes
           8        R:R:D77        R:R:W82            100           3.35            Yes            Yes
           9        R:R:D77       R:R:Y131            100           3.45            Yes            Yes
          10       R:R:F102        R:R:F99            100             15            Yes            Yes
          11       R:R:F102        R:R:W79            100           5.01            Yes            Yes
          12       R:R:F102       R:R:Y131            100           5.16            Yes            Yes
          13        R:R:F99        R:R:W79            100          11.02            Yes            Yes
          14       R:R:K110       R:R:S129            100           9.18            Yes            Yes
          15       R:R:K110       R:R:T127            100            4.5            Yes             No
          16       R:R:K110       R:R:W118            100           9.28            Yes            Yes
          17       R:R:K110        R:R:W82            100            5.8            Yes            Yes
          18        R:R:L80        R:R:Q93            100           3.99            Yes             No
          19        R:R:L80        R:R:W82            100           3.42            Yes            Yes
          20        R:R:L80       R:R:Y131            100           5.86            Yes            Yes
          21        R:R:Q93        R:R:W82            100          18.62             No            Yes
          22       R:R:S129       R:R:Y131            100           3.82            Yes            Yes
          23       R:R:T127       R:R:W118            100           3.64             No            Yes
          24        R:R:W79       R:R:Y131            100          15.43            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.818182
HL/L Ratio : 0.818182
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F285       R:R:R281            100           5.34             No            Yes
           2       R:R:F285       R:R:T295            100          19.46             No             No
           3       R:R:H277       R:R:I301            100          13.26            Yes             No
           4       R:R:H277       R:R:Q227            100           3.71            Yes            Yes
           5       R:R:H277       R:R:R281            100          11.28            Yes            Yes
           6       R:R:I301       R:R:Q227            100           5.49             No            Yes
           7       R:R:K220       R:R:N286            100            5.6             No             No
           8       R:R:K220       R:R:W290            100          22.05             No            Yes
           9       R:R:N286       R:R:W290            100           6.78             No            Yes
          10       R:R:R281       R:R:T295            100           5.17            Yes             No
          11       R:R:R281       R:R:W290            100              9            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 7
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.875
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:C7         L:L:T4            100           3.38            Yes            Yes
           2         L:L:C7       R:R:H302            100           7.37            Yes            Yes
           3         L:L:T4         L:L:T6            100           3.14            Yes            Yes
           4         L:L:T4       R:R:H302            100           4.11            Yes            Yes
           5         L:L:T6       R:R:F356            100           3.89            Yes            Yes
           6         L:L:T6       R:R:H302            100           9.58            Yes            Yes
           7         L:L:T6       R:R:Y234            100           9.99            Yes            Yes
           8       R:R:F356       R:R:Q355            100           3.51            Yes             No
           9       R:R:F356       R:R:Q383            100           3.51            Yes            Yes
          10       R:R:F356       R:R:Y234            100          11.35            Yes            Yes
          11       R:R:Q355       R:R:Q383            100           19.2             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.375
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:F23        L:L:L16            100           7.31            Yes            Yes
           2        L:L:F23        L:L:S20            100           3.96            Yes             No
           3        L:L:F23       R:R:Y146            100           8.25            Yes             No
           4        L:L:F23       R:R:Y149            100           4.13            Yes            Yes
           5        L:L:L12        L:L:L16            100           4.15             No            Yes
           6        L:L:L12       R:R:H377            100           5.14             No             No
           7        L:L:L12       R:R:L148            100           2.77             No             No
           8        L:L:L16       R:R:Y149            100           3.52            Yes            Yes
           9        L:L:S20       R:R:Y146            100           5.09             No             No
          10       R:R:H377       R:R:L148            100          24.43             No             No

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.4
HL/L Ratio : 0.4
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:C55        R:R:C81            100           7.28             No             No
           2        R:R:C55        R:R:R58            100           2.79             No             No
           3        R:R:C55        R:R:W76            100           9.14             No            Yes
           4        R:R:C81        R:R:R58            100           6.96             No             No
           5        R:R:C81        R:R:W76            100           3.92             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H245       R:R:I319            100           2.65            Yes             No
           2       R:R:H245       R:R:N318            100           8.93            Yes             No
           3       R:R:H245       R:R:V249            100          17.99            Yes            Yes
           4       R:R:I319       R:R:V249            100           3.07             No            Yes
           5       R:R:N318       R:R:V249            100           8.87             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P363       R:R:R362            100           2.88            Yes            Yes
           2       R:R:P363       R:R:Y372            100           8.34            Yes             No
           3       R:R:R362       R:R:Y372            100           4.12            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:E14        L:L:R17            100          11.63             No             No
           2        L:L:E14       R:R:L291            100           3.98             No            Yes
           3        L:L:R17       R:R:L291            100           3.64             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:S34       R:R:E123            100           5.75             No             No
           2        L:L:S34       R:R:H121            100           4.18             No            Yes
           3       R:R:E123       R:R:H121            100           3.69             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D83        R:R:D84            100           9.31             No             No
           2        R:R:D83        R:R:R74            100          17.87             No             No
           3        R:R:D84        R:R:R74            100          19.06             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:L90       R:R:T109            100           2.95             No             No
           2        R:R:L90        R:R:Y92            100           3.52             No             No
           3       R:R:T109        R:R:Y92            100           6.24             No             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L259       R:R:T182            100           2.95            Yes             No
           2       R:R:L259       R:R:Y263            100           5.86            Yes             No
           3       R:R:T182       R:R:Y263            100           3.75             No             No

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:T190       R:R:W236            100           3.64             No            Yes
           2       R:R:T190       R:R:W267            100           6.06             No             No
           3       R:R:W236       R:R:W267            100          17.81            Yes             No

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C219       R:R:L211            100           3.17             No             No
           2       R:R:C219       R:R:P216            100           5.65             No             No
           3       R:R:L211       R:R:P216            100           4.93             No             No

Comm       : 15
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F235       R:R:F269            100           9.65             No             No
           2       R:R:F235       R:R:P270            100           7.22             No            Yes
           3       R:R:F269       R:R:P270            100           4.33             No            Yes

Comm       : 16
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R258       R:R:R260            100           4.26             No             No
           2       R:R:R258       R:R:W261            100              6             No             No
           3       R:R:R260       R:R:W261            100              3             No             No

