Comm       : 1
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.375
HL/N Ratio : 0.7
HL/L Ratio : 0.7
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D114        R:R:N86            100          12.12             No             No
           2       R:R:D114       R:R:P333            100           3.22             No             No
           3       R:R:L158       R:R:N332            100           4.12             No            Yes
           4       R:R:L158       R:R:Y336            100           3.52             No            Yes
           5       R:R:N332       R:R:P333            100           4.89            Yes             No
           6       R:R:N332       R:R:Y336            100           4.65            Yes            Yes
           7        R:R:N86       R:R:P333            100           3.26             No             No
           8       R:R:R165       R:R:Y252            100           5.14             No            Yes
           9       R:R:R165       R:R:Y336            100           8.23             No            Yes
          10       R:R:Y252       R:R:Y336            100           2.98            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 6
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.857143
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H319        R:R:I71            100          10.61            Yes             No
           2       R:R:H319       R:R:Y128            100          10.89            Yes            Yes
           3       R:R:H319        R:R:Y75            100           4.36            Yes            Yes
           4        R:R:I71       R:R:Y128            100          12.09             No            Yes
           5        R:R:I71        R:R:Y75            100          10.88             No            Yes
           6       R:R:L121       R:R:Q124            100           3.99            Yes            Yes
           7       R:R:L121       R:R:Y326            100          12.89            Yes            Yes
           8       R:R:L121        R:R:Y75            100          10.55            Yes            Yes
           9       R:R:Q124       R:R:Y326            100           3.38            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N109       R:R:N188            100          17.71             No             No
           2       R:R:N109       R:R:W192            100          12.43             No            Yes
           3       R:R:N150       R:R:T153            100           4.39            Yes            Yes
           4       R:R:N150       R:R:Y149            100           4.65            Yes            Yes
           5       R:R:N188       R:R:W192            100           9.04             No            Yes
           6       R:R:S195       R:R:T153            100            4.8             No            Yes
           7       R:R:S195       R:R:Y149            100           3.82             No            Yes
           8       R:R:T153       R:R:W192            100           4.85            Yes            Yes
           9       R:R:T153       R:R:Y149            100           7.49            Yes            Yes
          10       R:R:W192       R:R:Y149            100           8.68            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K100       R:R:N104            100            5.6             No             No
           2       R:R:K100       R:R:T101            100              3             No             No
           3       R:R:K100        R:R:T97            100          10.51             No             No
           4       R:R:N104       R:R:T101            100           4.39             No             No
           5       R:R:N104        R:R:T97            100           7.31             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C140       R:R:C217            100           5.46             No             No
           2       R:R:C140       R:R:W133            100           6.53             No            Yes
           3       R:R:C217       R:R:W133            100           7.84             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F289       R:R:I155            100           3.77             No             No
           2       R:R:F289       R:R:W293            100          12.03             No            Yes
           3       R:R:I155       R:R:W293            100            4.7             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F108        R:R:I93            100           3.77            Yes            Yes
           2       R:R:F108        R:R:M99            100           8.71            Yes             No
           3        R:R:I93        R:R:M99            100           2.92            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N191       R:R:T160            100           7.31             No             No
           2       R:R:N191       R:R:V187            100           2.96             No             No
           3       R:R:T160       R:R:V187            100           3.17             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C170       R:R:H171            100           4.42             No            Yes
           2       R:R:C170       R:R:Y166            100           6.72             No            Yes
           3       R:R:H171       R:R:Y166            100           5.44            Yes            Yes

