Comm       : 1
Links      : 19
Nodes      : 11
Hubs       : 9
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.72727
H/N Ratio  : 0.818182
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:?38        L:L:P37            100           8.13            Yes            Yes
           2        L:L:?38        R:R:D77            100          10.08            Yes            Yes
           3        L:L:?38       R:R:S129            100           7.43            Yes            Yes
           4        L:L:?38       R:R:Y131            100          11.61            Yes            Yes
           5        L:L:P37        R:R:D77            100           4.83            Yes            Yes
           6        L:L:P37        R:R:G78            100           4.06            Yes             No
           7        L:L:P37        R:R:W79            100           9.46            Yes            Yes
           8        R:R:D77        R:R:G78            100           5.03            Yes             No
           9        R:R:D77       R:R:S129            100           5.89            Yes            Yes
          10        R:R:D77       R:R:Y131            100            9.2            Yes            Yes
          11        R:R:G78        R:R:W79            100           4.22             No            Yes
          12       R:R:K110       R:R:S129            100           4.59            Yes            Yes
          13       R:R:K110       R:R:T127            100              3            Yes             No
          14       R:R:K110       R:R:W118            100          20.89            Yes            Yes
          15       R:R:K110        R:R:W82            100            5.8            Yes            Yes
          16       R:R:S129       R:R:Y131            100          12.72            Yes            Yes
          17       R:R:T127       R:R:W118            100           3.64             No            Yes
          18       R:R:W118        R:R:W82            100          12.18            Yes            Yes
          19        R:R:W79       R:R:Y131            100           7.72            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 5
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.555556
HL/N Ratio : 0.916667
HL/L Ratio : 0.916667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D287       R:R:F285            100           4.78            Yes            Yes
           2       R:R:D287       R:R:S292            100           5.89            Yes             No
           3       R:R:F285       R:R:R281            100           7.48            Yes            Yes
           4       R:R:F285       R:R:S292            100           5.28            Yes             No
           5       R:R:F285       R:R:T295            100          12.97            Yes             No
           6       R:R:K220       R:R:N286            100            5.6             No             No
           7       R:R:K220       R:R:W290            100           8.12             No            Yes
           8       R:R:L297       R:R:R281            100           6.07            Yes            Yes
           9       R:R:L297       R:R:T295            100           4.42            Yes             No
          10       R:R:N286       R:R:W290            100           9.04             No            Yes
          11       R:R:R281       R:R:T295            100           5.17            Yes             No
          12       R:R:R281       R:R:W290            100          15.99            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C134        R:R:C95            100           5.46             No            Yes
           2       R:R:C134       R:R:E106            100          10.64             No            Yes
           3       R:R:C134       R:R:F102            100           2.79             No            Yes
           4        R:R:C95       R:R:E106            100           3.04            Yes            Yes
           5        R:R:C95       R:R:F102            100           2.79            Yes            Yes
           6        R:R:C95        R:R:P96            100           3.77            Yes             No
           7        R:R:L80        R:R:P96            100           6.57             No             No
           8        R:R:L80        R:R:Y98            100           3.52             No            Yes
           9        R:R:P96        R:R:Y98            100           8.34             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 12
Nodes      : 7
Hubs       : 6
HLinks     : 12
L/N Ratio  : 1.71429
H/N Ratio  : 0.857143
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L183       R:R:L259            100           2.77            Yes            Yes
           2       R:R:L183       R:R:T182            100           2.95            Yes            Yes
           3       R:R:L183       R:R:Y243            100           7.03            Yes            Yes
           4       R:R:L183       R:R:Y262            100           3.52            Yes            Yes
           5       R:R:L259       R:R:Q179            100          11.98            Yes            Yes
           6       R:R:L259       R:R:T182            100           2.95            Yes            Yes
           7       R:R:L259       R:R:Y262            100           3.52            Yes            Yes
           8       R:R:Q179       R:R:T182            100           4.25            Yes            Yes
           9       R:R:Q179       R:R:Y243            100           7.89            Yes            Yes
          10       R:R:Q257       R:R:Y243            100           5.64             No            Yes
          11       R:R:Q257       R:R:Y262            100           3.38             No            Yes
          12       R:R:Y243       R:R:Y262            100           7.94            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 4
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.8
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C232       R:R:P270            100           5.65            Yes            Yes
           2       R:R:C232       R:R:Y228            100           5.38            Yes            Yes
           3       R:R:F235       R:R:F269            100           6.43            Yes             No
           4       R:R:F235       R:R:P270            100           8.67            Yes            Yes
           5       R:R:F269       R:R:P270            100           2.89             No            Yes
           6       R:R:P270       R:R:Y228            100           2.78            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:C2         L:L:C7            100           7.28            Yes            Yes
           2         L:L:C2        L:L:R11            100           2.79            Yes             No
           3         L:L:C2         L:L:T4            100           5.07            Yes            Yes
           4         L:L:C7        L:L:R11            100           6.96            Yes             No
           5         L:L:C7         L:L:T4            100           3.38            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H201       R:R:H223            100           3.58            Yes            Yes
           2       R:R:H201       R:R:H226            100           4.78            Yes            Yes
           3       R:R:H201       R:R:L291            100           7.71            Yes             No
           4       R:R:H223       R:R:H226            100           7.17            Yes            Yes
           5       R:R:H223       R:R:L291            100           7.71            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:C55        R:R:C81            100           7.28             No            Yes
           2        R:R:C55        R:R:R58            100           6.96             No            Yes
           3        R:R:C55        R:R:W76            100           5.22             No             No
           4        R:R:C81        R:R:R58            100           2.79            Yes            Yes
           5        R:R:C81        R:R:W76            100           6.53            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F356       R:R:G353            100           3.01            Yes             No
           2       R:R:F356       R:R:Q355            100          11.71            Yes            Yes
           3       R:R:F356       R:R:Q383            100           5.86            Yes            Yes
           4       R:R:G353       R:R:Q355            100           3.29             No            Yes
           5       R:R:Q355       R:R:Q383            100           7.68            Yes            Yes

Comm       : 10
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:G369       R:R:P363            100           4.06             No            Yes
           2       R:R:G369       R:R:R362            100            4.5             No            Yes
           3       R:R:P363       R:R:R362            100           2.88            Yes            Yes
           4       R:R:P363       R:R:Y372            100           6.95            Yes             No
           5       R:R:R362       R:R:Y372            100           5.14            Yes             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:L12       R:R:H377            100           3.86             No            Yes
           2        L:L:L12       R:R:L148            100           2.77             No             No
           3       R:R:H377       R:R:L148            100           7.71            Yes             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F385       R:R:L158            100           7.31             No             No
           2       R:R:F385       R:R:T162            100           9.08             No            Yes
           3       R:R:L158       R:R:T162            100           2.95             No            Yes

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F173       R:R:L176            100           3.65            Yes            Yes
           2       R:R:F173       R:R:T401            100           3.89            Yes             No
           3       R:R:L176       R:R:T401            100          10.32            Yes             No

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H245       R:R:V249            100           6.92            Yes             No
           2       R:R:H245       R:R:V250            100           6.92            Yes             No
           3       R:R:V249       R:R:V250            100           6.41             No             No

