Comm       : 1
Links      : 20
Nodes      : 14
Hubs       : 8
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.95
HL/L Ratio : 0.95
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:H278            100           3.51            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:K214            100           5.39            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:M132            100           5.41            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:V281            100           7.33            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:W274            100           6.85            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:Y308            100           6.41            Yes            Yes
           7       R:R:D128       R:R:Q105            100           2.61             No             No
           8       R:R:D128       R:R:T101            100           8.67             No            Yes
           9       R:R:D128       R:R:Y308            100           3.45             No            Yes
          10       R:R:F218       R:R:F222            100           5.36            Yes             No
          11       R:R:F218       R:R:H278            100           4.53            Yes            Yes
          12       R:R:F222       R:R:H278            100           3.39             No            Yes
          13       R:R:F270       R:R:I136            100           6.28            Yes             No
          14       R:R:F270       R:R:W274            100           4.01            Yes            Yes
          15       R:R:H278       R:R:W274            100           4.23            Yes            Yes
          16       R:R:I136       R:R:W274            100            4.7             No            Yes
          17       R:R:K214       R:R:V281            100           4.55            Yes             No
          18       R:R:M132       R:R:W274            100           6.98             No            Yes
          19       R:R:Q105       R:R:T101            100           7.09             No            Yes
          20       R:R:T101       R:R:Y308            100           7.49            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 2
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.222222
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:A94       R:R:T134            100           3.36             No             No
           2        R:R:A94       R:R:W173            100           2.59             No            Yes
           3       R:R:I168       R:R:M141            100           5.83             No             No
           4       R:R:I168        R:R:Y87            100           4.84             No            Yes
           5       R:R:M141        R:R:Y87            100           8.38             No            Yes
           6       R:R:N169        R:R:N90            100          17.71             No             No
           7       R:R:N169       R:R:W173            100           4.52             No            Yes
           8       R:R:N169        R:R:Y87            100           4.65             No            Yes
           9        R:R:N90       R:R:W173            100          10.17             No            Yes
          10       R:R:T134       R:R:W173            100          14.55             No            Yes
          11       R:R:T134       R:R:Y130            100           7.49             No             No
          12       R:R:W173       R:R:Y130            100           9.65            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C232       R:R:S143            100           5.16             No            Yes
           2       R:R:C232       R:R:V144            100           3.42             No             No
           3       R:R:C232       R:R:Y147            100           6.72             No            Yes
           4       R:R:H152       R:R:I148            100           3.98             No            Yes
           5       R:R:H152       R:R:Y147            100           6.53             No            Yes
           6       R:R:I148       R:R:Y147            100           3.63            Yes            Yes
           7       R:R:S143       R:R:V144            100           3.23            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H301       R:R:V297            100           2.77            Yes             No
           2       R:R:H301       R:R:Y109            100          20.69            Yes            Yes
           3       R:R:V297       R:R:Y109            100           2.52             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D95        R:R:L91            100           2.71            Yes            Yes
           2        R:R:D95       R:R:N314            100           4.04            Yes             No
           3        R:R:L91       R:R:N314            100           4.12            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F116       R:R:P115            100          20.23            Yes             No
           2       R:R:F116       R:R:W114            100          12.03            Yes            Yes
           3       R:R:P115       R:R:W114            100            2.7             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F202       R:R:L200            100           7.31            Yes            Yes
           2       R:R:F202       R:R:M186            100           3.73            Yes            Yes
           3       R:R:L200       R:R:M186            100           5.65            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P205       R:R:W207            100           4.05            Yes             No
           2       R:R:P205       R:R:Y208            100           5.56            Yes             No
           3       R:R:W207       R:R:Y208            100           4.82             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L321       R:R:R258            100           3.64            Yes            Yes
           2       R:R:L321       R:R:R261            100           3.64            Yes             No
           3       R:R:R258       R:R:R261            100            6.4            Yes             No

