Comm       : 1
Links      : 15
Nodes      : 10
Hubs       : 7
HLinks     : 15
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.7
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D128            100           8.16            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:H278            100           5.62            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:M132            100           3.86            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:N310            100              3            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:W274            100           8.09            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:Y308            100           5.12            Yes             No
           7       R:R:D128       R:R:Y308            100            4.6            Yes             No
           8       R:R:F218       R:R:F222            100            7.5            Yes            Yes
           9       R:R:F218       R:R:H278            100           9.05            Yes            Yes
          10       R:R:F218       R:R:V223            100           5.24            Yes             No
          11       R:R:F222       R:R:H278            100           3.39            Yes            Yes
          12       R:R:F222       R:R:V223            100           2.62            Yes             No
          13       R:R:H278       R:R:W274            100           4.23            Yes            Yes
          14       R:R:M132       R:R:W274            100           6.98             No            Yes
          15       R:R:N310       R:R:W274            100          12.43            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 13
Nodes      : 10
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.3
H/N Ratio  : 0.3
HL/N Ratio : 0.615385
HL/L Ratio : 0.615385
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C121       R:R:C198            100           5.46             No             No
           2       R:R:C121       R:R:T189            100           3.38             No            Yes
           3       R:R:C121       R:R:W114            100           9.14             No            Yes
           4       R:R:C198       R:R:T189            100           3.38             No            Yes
           5       R:R:C198       R:R:W114            100          11.75             No            Yes
           6       R:R:F104       R:R:F116            100           4.29             No            Yes
           7       R:R:F104       R:R:L120            100           8.53             No             No
           8       R:R:F116       R:R:L120            100           7.31            Yes             No
           9       R:R:F116       R:R:P115            100          15.89            Yes             No
          10       R:R:F116       R:R:W114            100          15.03            Yes            Yes
          11       R:R:M111       R:R:P115            100           3.35             No             No
          12       R:R:M111       R:R:T113            100           3.01             No             No
          13       R:R:P115       R:R:T113            100            3.5             No             No

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D95        R:R:N67            100           4.04            Yes             No
           2        R:R:D95       R:R:P315            100           3.22            Yes             No
           3        R:R:N67       R:R:P315            100           6.52             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D322       R:R:F325            100           3.58             No             No
           2       R:R:D322       R:R:Y318            100            9.2             No            Yes
           3       R:R:F325       R:R:Y318            100           8.25             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F89        R:R:L93            100           4.87             No             No
           2        R:R:F89        R:R:M71            100           4.98             No             No
           3        R:R:L93        R:R:M71            100           2.83             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I168       R:R:M141            100           2.92             No             No
           2       R:R:I168        R:R:Y87            100           4.84             No            Yes
           3       R:R:M141        R:R:Y87            100           8.38             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:T134       R:R:W173            100          10.92             No             No
           2       R:R:T134       R:R:Y130            100           3.75             No            Yes
           3       R:R:W173       R:R:Y130            100          10.61             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C151       R:R:H152            100           4.42             No             No
           2       R:R:C151       R:R:Y147            100           6.72             No            Yes
           3       R:R:H152       R:R:Y147            100            9.8             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P205       R:R:W209            100            2.7             No             No
           2       R:R:P205       R:R:Y208            100          13.91             No             No
           3       R:R:W209       R:R:Y208            100           8.68             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E323       R:R:K326            100           4.05             No             No
           2       R:R:E323       R:R:R258            100          18.61             No             No
           3       R:R:K326       R:R:R258            100           7.43             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A269       R:R:L313              0           1.58             No             No
           2       R:R:A269       R:R:L317              0           1.58             No             No
           3       R:R:L313       R:R:L317            100           4.15             No             No

