Comm       : 1
Links      : 19
Nodes      : 12
Hubs       : 7
HLinks     : 16
L/N Ratio  : 1.58333
H/N Ratio  : 0.583333
HL/N Ratio : 0.842105
HL/L Ratio : 0.842105
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D113            100          13.85            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F289            100           7.91            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F290            100           9.04            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:N312            100          15.29            Yes             No
           5       R:R:D113        R:R:V86            100           4.38             No             No
           6       R:R:D113       R:R:Y316            100          11.49             No             No
           7       R:R:F208       R:R:F282            100           4.29            Yes            Yes
           8       R:R:F208       R:R:F290            100          17.15            Yes            Yes
           9       R:R:F208       R:R:I121            100           6.28            Yes             No
          10       R:R:F208       R:R:W286            100           3.01            Yes            Yes
          11       R:R:F282       R:R:I121            100           7.54            Yes             No
          12       R:R:F282       R:R:N318            100           4.83            Yes            Yes
          13       R:R:F282       R:R:W286            100          11.02            Yes            Yes
          14       R:R:F289       R:R:F290            100           5.36            Yes            Yes
          15       R:R:F289       R:R:N312            100          16.92            Yes             No
          16       R:R:F289       R:R:W286            100           5.01            Yes            Yes
          17       R:R:F290       R:R:W286            100           3.01            Yes            Yes
          18       R:R:N318       R:R:W286            100           6.78            Yes            Yes
          19        R:R:V86       R:R:Y316            100           5.05             No             No

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 3
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.428571
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C106       R:R:C191            100           7.28             No             No
           2       R:R:C106        R:R:W99            100           7.84             No            Yes
           3       R:R:C191        R:R:W99            100           5.22             No            Yes
           4       R:R:F101        R:R:F89            100           6.43            Yes             No
           5       R:R:F101       R:R:W105            100          10.02            Yes            Yes
           6       R:R:F101        R:R:W99            100          10.02            Yes            Yes
           7        R:R:F89       R:R:W105            100           9.02             No            Yes
           8       R:R:G102       R:R:W105              0           1.41             No            Yes
           9       R:R:G102        R:R:W99              0           1.41             No            Yes
          10       R:R:W105        R:R:W99            100           6.56            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:P88        R:R:V44            100           10.6             No             No
           2        R:R:P88        R:R:V87            100           3.53             No             No
           3        R:R:V44        R:R:V87            100           3.21             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D331       R:R:P330            100           3.22            Yes             No
           2       R:R:D331       R:R:S329            100           4.42            Yes             No
           3       R:R:P330       R:R:S329            100           5.34             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I169       R:R:Y174            100           3.63             No            Yes
           2       R:R:I169       R:R:Y199            100           6.04             No            Yes
           3       R:R:Y174       R:R:Y199            100           3.97            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:G162       R:R:L115            100           5.13             No            Yes
           2       R:R:G162       R:R:S161            100           3.71             No            Yes
           3       R:R:L115       R:R:S161            100              3            Yes            Yes

