Comm       : 1
Links      : 14
Nodes      : 9
Hubs       : 8
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.55556
H/N Ratio  : 0.888889
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D116            100          17.32            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F361            100          10.69            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F362            100          17.49            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:I124            100           4.55            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:W358            100          12.72            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:Y390            100           7.48            Yes            Yes
           7       R:R:D116       R:R:Y390            100            6.9             No            Yes
           8       R:R:F204       R:R:F362            100          17.15            Yes            Yes
           9       R:R:F204       R:R:Y205            100           8.25            Yes            Yes
          10       R:R:F361       R:R:F362            100          11.79            Yes            Yes
          11       R:R:F361       R:R:W358            100           7.02            Yes            Yes
          12       R:R:F362       R:R:W358            100           5.01            Yes            Yes
          13       R:R:F362       R:R:Y205            100           3.09            Yes            Yes
          14       R:R:I124       R:R:W358            100           5.87            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.818182
HL/L Ratio : 0.818182
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D82        R:R:L78            100           8.14            Yes             No
           2        R:R:D82       R:R:N396            100           6.73            Yes            Yes
           3       R:R:H126       R:R:I157            100            5.3            Yes             No
           4       R:R:H126        R:R:L78            100           3.86            Yes             No
           5       R:R:H126        R:R:S77            100           6.97            Yes             No
           6       R:R:H126        R:R:T81            100           6.85            Yes             No
           7       R:R:I157        R:R:S77            100          10.84             No             No
           8        R:R:L78       R:R:N396            100           5.49             No            Yes
           9       R:R:S122        R:R:T81            100            6.4             No             No
          10       R:R:S122       R:R:W161            100          14.83             No            Yes
          11        R:R:T81       R:R:W161            100           8.49             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.909091
HL/L Ratio : 0.909091
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A410        R:R:E64            100           6.03             No            Yes
           2       R:R:A410        R:R:L67            100           3.15             No            Yes
           3        R:R:A71        R:R:N69              0           1.56             No             No
           4        R:R:A71        R:R:N72              0           1.56             No            Yes
           5        R:R:E64        R:R:L67            100            5.3            Yes            Yes
           6       R:R:F407        R:R:I61            100           6.28            Yes             No
           7       R:R:F407        R:R:L67            100           3.65            Yes            Yes
           8       R:R:F407        R:R:N72            100          10.87            Yes            Yes
           9        R:R:I61        R:R:L67            100           2.85             No            Yes
          10        R:R:L67        R:R:N72            100           4.12            Yes            Yes
          11        R:R:N69        R:R:N72            100          13.62             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C109       R:R:C187            100           7.28             No            Yes
           2       R:R:C109       R:R:W102            100           5.22             No            Yes
           3       R:R:C187       R:R:F112            100           5.59            Yes            Yes
           4       R:R:C187       R:R:W102            100          14.37            Yes            Yes
           5       R:R:F112       R:R:W102            100           7.02            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D110       R:R:Q106            100           5.22             No             No
           2       R:R:D110       R:R:R181            100           13.1             No             No
           3       R:R:Q106       R:R:R181            100          10.51             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I130       R:R:R134            100           5.01             No             No
           2       R:R:I130       R:R:Y400            100           4.84             No             No
           3       R:R:R134       R:R:Y400            100           4.12             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F370       R:R:P369            100           2.89            Yes            Yes
           2       R:R:F370       R:R:T196            100           3.89            Yes             No
           3       R:R:P369       R:R:T196            100           6.99            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F224       R:R:K228            100            6.2             No             No
           2       R:R:F224       R:R:R225            100           7.48             No             No
           3       R:R:K228       R:R:R225            100           7.43             No             No

