Comm       : 1
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1      R:R:F1069       R:R:F827            100           4.29            Yes            Yes
           2      R:R:F1069       R:R:M831            100           3.73            Yes             No
           3      R:R:F1069      R:R:N1073            100          10.87            Yes             No
           4      R:R:F1069      R:R:W1051            100           9.02            Yes            Yes
           5       R:R:F827       R:R:F897            100           5.36            Yes            Yes
           6       R:R:F827       R:R:L830            100           6.09            Yes            Yes
           7       R:R:F897       R:R:L830            100           4.87            Yes            Yes
           8       R:R:M831      R:R:W1051            100           6.98             No            Yes
           9      R:R:N1073      R:R:W1051            100          13.56             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N885       R:R:W927            100          23.73            Yes            Yes
           2       R:R:N885       R:R:Y954            100          10.47            Yes             No
           3       R:R:N885       R:R:Y958            100           5.81            Yes             No
           4       R:R:N889       R:R:W927            100           3.39             No            Yes
           5       R:R:N889       R:R:Y958            100           8.14             No             No
           6       R:R:W927       R:R:Y954            100           3.86            Yes             No
           7       R:R:W927       R:R:Y958            100           9.65            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E931       R:R:H883            100           9.85            Yes            Yes
           2       R:R:E931      R:R:L1046            100          14.58            Yes             No
           3       R:R:E931       R:R:R879            100           3.49            Yes             No
           4       R:R:H883      R:R:L1046            100           6.43            Yes             No
           5       R:R:H883       R:R:R879            100           9.03            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D987       R:R:H985            100           3.78             No            Yes
           2       R:R:D987       R:R:N988            100           8.08             No             No
           3       R:R:H985       R:R:N988            100           10.2            Yes             No
           4       R:R:H985       R:R:S975            100           8.37            Yes            Yes
           5       R:R:N988       R:R:S975            100           5.96             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1      R:R:C1085       R:R:C865            100           3.64             No             No
           2      R:R:C1085      R:R:F1081            100           4.19             No            Yes
           3       R:R:C865      R:R:F1081            100           4.19             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1      R:R:E1094       R:R:F872            100          11.66            Yes            Yes
           2      R:R:E1094       R:R:L875            100           3.98            Yes            Yes
           3       R:R:F872       R:R:L875            100           3.65            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F994       R:R:H918            100           6.79            Yes            Yes
           2       R:R:F994       R:R:L922            100           3.65            Yes            Yes
           3       R:R:H918       R:R:L922            100           5.14            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1      R:R:I1002      R:R:I1006              0           2.94            Yes             No
           2      R:R:I1002      R:R:L1049              0           2.85            Yes            Yes
           3      R:R:I1006      R:R:L1049              0           2.85             No            Yes

