Comm       : 1
Links      : 18
Nodes      : 13
Hubs       : 6
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.38462
H/N Ratio  : 0.461538
HL/N Ratio : 0.777778
HL/L Ratio : 0.777778
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F168            100          31.36            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:H272            100           6.79            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:I268            100           7.54            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:S271            100           3.97            Yes            Yes
           5       R:R:F168       R:R:M172            100           9.95             No             No
           6       R:R:F168        R:R:T87            100           5.19             No             No
           7       R:R:H272       R:R:S271            100           6.97            Yes            Yes
           8        R:R:I16        R:R:I70            100           10.3             No             No
           9        R:R:I16        R:R:N12            100           5.66             No            Yes
          10        R:R:I16        R:R:S73            100            3.1             No            Yes
          11       R:R:I268       R:R:S271            100            3.1             No            Yes
          12       R:R:I268        R:R:Y15            100           7.25             No            Yes
          13        R:R:I70        R:R:S73            100            3.1             No            Yes
          14       R:R:M172        R:R:T87            100           3.01             No             No
          15        R:R:N12        R:R:Y15            100           4.65            Yes            Yes
          16        R:R:N12       R:R:Y265            100          10.47            Yes             No
          17        R:R:S73        R:R:Y15            100           3.82            Yes            Yes
          18        R:R:Y15       R:R:Y265            100          11.91            Yes             No

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I104       R:R:R108            100           5.01             No             No
           2       R:R:I104       R:R:Y282            100           6.04             No            Yes
           3       R:R:L101        R:R:L54            100           5.54            Yes             No
           4       R:R:L101       R:R:N274            100           4.12            Yes            Yes
           5       R:R:L101       R:R:N278            100           5.49            Yes            Yes
           6       R:R:L101       R:R:Y282            100           7.03            Yes            Yes
           7        R:R:L54       R:R:N278            100           15.1             No            Yes
           8        R:R:L54       R:R:Y282            100           3.52             No            Yes
           9       R:R:N274       R:R:N278            100           6.81            Yes            Yes
          10       R:R:R108       R:R:Y282            100            7.2             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D107       R:R:R111            100           7.15             No             No
           2       R:R:D107       R:R:Y118            100           5.75             No            Yes
           3       R:R:L110       R:R:L114            100            8.3             No             No
           4       R:R:L110       R:R:Y118              0           2.34             No            Yes
           5       R:R:L114       R:R:Y118              0           2.34             No            Yes
           6       R:R:R111       R:R:Y118            100          12.35             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F139        R:R:F93            100           6.43             No            Yes
           2       R:R:F139        R:R:I92            100          10.05             No            Yes
           3       R:R:F139       R:R:W135            100           3.01             No            Yes
           4        R:R:F93        R:R:I92            100          10.05            Yes            Yes
           5        R:R:F93       R:R:W135            100           3.01            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F180       R:R:V141            100           5.24             No            Yes
           2       R:R:F180       R:R:W185            100           7.02             No            Yes
           3       R:R:F180       R:R:Y176            100          10.32             No            Yes
           4       R:R:V141       R:R:W185            100           7.36            Yes            Yes
           5       R:R:V141       R:R:Y176            100           3.79            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I27        R:R:I59            100           4.42             No             No
           2        R:R:I27        R:R:V31            100           3.07             No             No
           3        R:R:I59        R:R:V31            100           3.07             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C166        R:R:C83            100           7.28             No             No
           2       R:R:C166        R:R:I78            100           4.91             No            Yes
           3        R:R:C83        R:R:I78            100           3.27             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:V178       R:R:Y179            100           5.05             No             No
           2       R:R:V178       R:R:Y254            100           6.31             No            Yes
           3       R:R:Y179       R:R:Y254            100          10.92             No            Yes

