Comm       : 1
Links      : 32
Nodes      : 20
Hubs       : 10
HLinks     : 26
L/N Ratio  : 1.6
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8125
HL/L Ratio : 0.8125
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:F28        L:L:I29            100           3.77            Yes            Yes
           2        L:L:F28        L:L:L32            100          12.18            Yes             No
           3        L:L:F28        L:L:W31            100           3.01            Yes             No
           4        L:L:F28        R:R:T35            100           2.59            Yes             No
           5        L:L:F28       R:R:W214            100          15.03            Yes            Yes
           6        L:L:I29        R:R:L89            100           2.85            Yes            Yes
           7        L:L:I29        R:R:P90            100           5.08            Yes            Yes
           8        L:L:I29        R:R:T35            100           3.04            Yes             No
           9        L:L:I29        R:R:W91            100           7.05            Yes            Yes
          10        L:L:L32        L:L:W31            100           3.42             No             No
          11        L:L:V33       R:R:L123            100           4.47             No             No
          12        L:L:V33        R:R:Y69            100           5.05             No            Yes
          13        L:L:W31       R:R:W214            100          21.56             No            Yes
          14       R:R:L123       R:R:R121            100          13.36             No             No
          15       R:R:L123        R:R:Y69            100          10.55             No            Yes
          16        R:R:L89        R:R:P86            100           9.85            Yes            Yes
          17        R:R:L89        R:R:W91            100          10.25            Yes            Yes
          18        R:R:L89        R:R:Y69            100           4.69            Yes            Yes
          19        R:R:L89        R:R:Y88            100           4.69            Yes            Yes
          20        R:R:P86        R:R:Y42            100           2.78            Yes            Yes
          21        R:R:P86        R:R:Y69            100           6.95            Yes            Yes
          22        R:R:P86        R:R:Y88            100           6.95            Yes            Yes
          23        R:R:P90        R:R:W91            100           6.76            Yes            Yes
          24       R:R:Q210       R:R:Q211            100            6.4             No             No
          25       R:R:Q210       R:R:T207            100           2.83             No             No
          26       R:R:Q210       R:R:W214            100          15.33             No            Yes
          27       R:R:Q211       R:R:T207            100           5.67             No             No
          28       R:R:Q211       R:R:W214            100           6.57             No            Yes
          29       R:R:R121        R:R:Y69            100           3.09             No            Yes
          30        R:R:W87        R:R:Y42            100           9.65             No            Yes
          31        R:R:W87        R:R:Y88            100           3.86             No            Yes
          32        R:R:Y42        R:R:Y88            100          16.88            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 14
Nodes      : 10
Hubs       : 5
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:E9       R:R:R190            100           8.14            Yes            Yes
           2         L:L:E9       R:R:T391            100           5.64            Yes            Yes
           3         L:L:E9       R:R:Y152            100           4.49            Yes            Yes
           4       R:R:F393       R:R:G151            100           4.52             No             No
           5       R:R:F393       R:R:S392            100           6.61             No             No
           6       R:R:G151       R:R:S392            100           3.71             No             No
           7       R:R:I313       R:R:I317            100           2.94             No             No
           8       R:R:I313       R:R:Y241            100          14.51             No            Yes
           9       R:R:I317       R:R:Y241            100           4.84             No            Yes
          10       R:R:R190       R:R:T391            100           5.17            Yes            Yes
          11       R:R:R190       R:R:Y152            100           5.14            Yes            Yes
          12       R:R:R190       R:R:Y241            100          11.32            Yes            Yes
          13       R:R:S392       R:R:Y152            100           3.82             No            Yes
          14       R:R:T391       R:R:Y152            100           3.75            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 3
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.375
HL/N Ratio : 0.818182
HL/L Ratio : 0.818182
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C104        R:R:C62            100           7.28             No            Yes
           2       R:R:C104        R:R:G75              0           1.96             No             No
           3        R:R:C62        R:R:G75              0           1.96            Yes             No
           4        R:R:D74        R:R:F61            100           9.55             No            Yes
           5        R:R:D74        R:R:P56            100          19.32             No            Yes
           6        R:R:F61        R:R:G75            100           6.02            Yes             No
           7        R:R:F61        R:R:P56            100          26.01            Yes            Yes
           8        R:R:F61        R:R:P77            100           4.33            Yes             No
           9        R:R:F61        R:R:T58            100          11.67            Yes             No
          10        R:R:P56        R:R:T58            100            3.5            Yes             No
          11        R:R:P77        R:R:T58            100           5.25             No             No

Comm       : 4
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.428571
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F324       R:R:I328            100           6.28            Yes             No
           2       R:R:F324       R:R:L356            100           6.09            Yes            Yes
           3       R:R:F324       R:R:T353            100           2.59            Yes            Yes
           4       R:R:I328       R:R:L356            100           2.85             No            Yes
           5       R:R:I328       R:R:T353            100           6.08             No            Yes
           6       R:R:L251       R:R:L255            100           2.77             No             No
           7       R:R:L251       R:R:V327            100           4.47             No             No
           8       R:R:L255       R:R:V327            100           2.98             No             No
           9       R:R:L356       R:R:V327            100           2.98            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:E21       R:R:R299            100           8.14             No             No
           2        L:L:E21        R:R:S31            100          10.06             No            Yes
           3        R:R:E34        R:R:S31            100          10.06             No            Yes
           4        R:R:E34        R:R:W33            100           7.63             No             No
           5       R:R:R299        R:R:S31            100           5.27             No            Yes
           6        R:R:S31        R:R:W33            100           6.18            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D293       R:R:R227            100           13.1             No            Yes
           2       R:R:D293       R:R:W297            100          12.28             No            Yes
           3       R:R:D293       R:R:Y289            100           3.45             No             No
           4       R:R:R227       R:R:W297            100          23.99            Yes            Yes
           5       R:R:W297       R:R:Y289            100           4.82            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I309       R:R:Q234            100           5.49            Yes            Yes
           2       R:R:I309       R:R:W284            100          12.92            Yes            Yes
           3       R:R:Q234       R:R:W284            100           9.86            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:C46        R:R:C71            100           7.28             No             No
           2        R:R:C46        R:R:F66            100           8.38             No            Yes
           3        R:R:C71        R:R:F66            100           4.19             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F103        R:R:F80            100          34.29             No             No
           2       R:R:F103       R:R:W120            100           5.01             No             No
           3        R:R:F80       R:R:W120            100           4.01             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:T253       R:R:Y250            100           3.75             No            Yes
           2       R:R:T253       R:R:Y269            100           3.75             No            Yes
           3       R:R:Y250       R:R:Y269            100           3.97            Yes            Yes

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N182       R:R:W243            100          16.95             No            Yes
           2       R:R:N182       R:R:W274            100           4.52             No            Yes
           3       R:R:W243       R:R:W274            100          17.81            Yes            Yes

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:G361       R:R:H363            100           3.18             No            Yes
           2       R:R:G361       R:R:Q394            100           4.93             No            Yes
           3       R:R:H363       R:R:Q394            100          11.13            Yes            Yes

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C226       R:R:C296            100           7.28             No             No
           2       R:R:C226       R:R:F230            100           2.79             No            Yes
           3       R:R:C296       R:R:F230            100           2.79             No            Yes

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F280       R:R:P312            100          17.34            Yes             No
           2       R:R:F280       R:R:Y242            100           4.13            Yes            Yes
           3       R:R:P312       R:R:Y242            100           4.17             No            Yes

Comm       : 15
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E408       R:R:N406            100          13.15             No             No
           2       R:R:E408       R:R:N407            100          11.83             No             No
           3       R:R:N406       R:R:N407            100           4.09             No             No

