Comm       : 1
Links      : 28
Nodes      : 17
Hubs       : 9
HLinks     : 28
L/N Ratio  : 1.64706
H/N Ratio  : 0.529412
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1        R:R:D10            100            inf            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F176            100            inf            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:H260            100            inf            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:I261            100            inf            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:L194            100            inf            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:L257            100            inf            Yes             No
           7         L:L:?1       R:R:R264            100            inf            Yes             No
           8         L:L:?1        R:R:T13            100            inf            Yes             No
           9         L:L:?1       R:R:V178            100            inf            Yes             No
          10         L:L:?1       R:R:Y104            100            inf            Yes            Yes
          11         L:L:?1       R:R:Y108            100            inf            Yes             No
          12         L:L:?1       R:R:Y165            100            inf            Yes            Yes
          13         L:L:?1       R:R:Y272            100            inf            Yes            Yes
          14         L:L:?1       R:R:Y275            100            inf            Yes            Yes
          15        R:R:D10       R:R:R264            100          10.72            Yes             No
          16        R:R:D10        R:R:T13            100           8.67            Yes             No
          17       R:R:F176       R:R:Y104            100           6.19             No            Yes
          18       R:R:H260       R:R:R264            100           4.51            Yes             No
          19       R:R:H260       R:R:Y272            100          10.89            Yes            Yes
          20       R:R:I261       R:R:L194            100           7.14            Yes             No
          21       R:R:I261       R:R:L257            100           7.14            Yes             No
          22       R:R:L257       R:R:Y275            100           9.38             No            Yes
          23       R:R:L279       R:R:N253            100           6.87             No            Yes
          24       R:R:L279       R:R:Y275            100           7.03             No            Yes
          25       R:R:N253       R:R:Y275            100          11.63            Yes            Yes
          26       R:R:V178       R:R:Y165            100           7.57             No            Yes
          27       R:R:Y104       R:R:Y108            100           6.95            Yes             No
          28       R:R:Y104       R:R:Y275            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 13
Nodes      : 10
Hubs       : 5
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.3
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.846154
HL/L Ratio : 0.846154
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C175        R:R:C96            100           5.46             No             No
           2       R:R:C175        R:R:W89            100          18.28             No            Yes
           3        R:R:C96        R:R:W89            100           5.22             No            Yes
           4       R:R:D177        R:R:H87            100            6.3             No            Yes
           5       R:R:D177        R:R:Y82            100          16.09             No            Yes
           6        R:R:F91        R:R:V90            100           7.87            Yes             No
           7        R:R:F91        R:R:W89            100          18.04            Yes            Yes
           8        R:R:F91        R:R:Y81            100           7.22            Yes             No
           9        R:R:H83        R:R:H87            100           4.78            Yes            Yes
          10        R:R:H83        R:R:Y82            100           6.53            Yes            Yes
          11        R:R:H87        R:R:Y82            100           7.62            Yes            Yes
          12        R:R:V90        R:R:Y81            100          11.36             No             No
          13        R:R:W89        R:R:Y82            100           5.79            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D289        R:R:L65            100            9.5            Yes             No
           2       R:R:D289       R:R:M114            100           5.54            Yes            Yes
           3       R:R:D289       R:R:N285            100           9.42            Yes            Yes
           4        R:R:L65       R:R:M114            100           4.24             No            Yes
           5       R:R:M114       R:R:N285            100           7.01            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A251       R:R:F206              0           2.77             No            Yes
           2       R:R:A251       R:R:F255              0           2.77             No             No
           3       R:R:F202       R:R:F206            100          11.79            Yes            Yes
           4       R:R:F202       R:R:F255            100           8.57            Yes             No
           5       R:R:F206       R:R:F255            100           4.29            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F300        R:R:L48            100           9.74            Yes             No
           2       R:R:F300       R:R:Y294            100           5.16            Yes            Yes
           3        R:R:L48       R:R:Y294            100          16.41             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F122       R:R:L126            100          12.18            Yes             No
           2       R:R:F122       R:R:Y127            100           9.28            Yes            Yes
           3       R:R:L126       R:R:Y127            100          10.55             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R136       R:R:R138            100          10.66             No             No
           2       R:R:R136       R:R:Y139            100          12.35             No             No
           3       R:R:R138       R:R:Y139            100          10.29             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P157       R:R:R160            100           4.32             No             No
           2       R:R:P157       R:R:S156            100           5.34             No             No
           3       R:R:R160       R:R:S156            100           6.59             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E299       R:R:R234            100           5.82             No             No
           2       R:R:E299       R:R:R298            100          13.96             No            Yes
           3       R:R:R234       R:R:R298            100           7.46             No            Yes

