Comm       : 1
Links      : 24
Nodes      : 17
Hubs       : 7
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.41176
H/N Ratio  : 0.411765
HL/N Ratio : 0.791667
HL/L Ratio : 0.791667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1        R:R:D72            100            3.4            Yes             No
           2         L:L:?1        R:R:G23            100           3.22            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:M112            100           4.43            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:R310            100          15.99            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:S316            100          10.35            Yes             No
           6        R:R:D72        R:R:K76            100           4.15             No            Yes
           7        R:R:D72       R:R:S316            100           8.83             No             No
           8        R:R:G17        R:R:N18            100           3.39             No            Yes
           9        R:R:G17       R:R:P179            100           6.09             No             No
          10        R:R:G23        R:R:G24              0           2.11             No             No
          11        R:R:G23        R:R:L84              0           1.71             No             No
          12        R:R:G24        R:R:L84              0           1.71             No             No
          13        R:R:K76        R:R:L73            100           4.23            Yes             No
          14        R:R:K76        R:R:N34            100           8.39            Yes            Yes
          15       R:R:L306       R:R:R310            100            8.5             No            Yes
          16       R:R:L306       R:R:W182            100           3.42             No            Yes
          17       R:R:L309       R:R:M112            100           5.65             No            Yes
          18       R:R:L309       R:R:W182            100           5.69             No            Yes
          19        R:R:L73        R:R:N34            100           9.61             No            Yes
          20       R:R:M112       R:R:W182            100           4.65            Yes            Yes
          21        R:R:N18       R:R:P179            100           3.26            Yes             No
          22        R:R:N18       R:R:R310            100           3.62            Yes            Yes
          23       R:R:P179       R:R:W182            100            5.4             No            Yes
          24       R:R:R310       R:R:W182            100              3            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 17
Nodes      : 12
Hubs       : 6
HLinks     : 15
L/N Ratio  : 1.41667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.882353
HL/L Ratio : 0.882353
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D305       R:R:E302            100            3.9             No            Yes
           2       R:R:D305       R:R:R284            100          14.29             No            Yes
           3       R:R:D305       R:R:Y177            100          19.54             No            Yes
           4       R:R:E191       R:R:H189            100          17.23             No            Yes
           5       R:R:E191       R:R:K294            100           10.8             No             No
           6       R:R:E302         R:R:F5            100            3.5            Yes            Yes
           7       R:R:E302       R:R:K296            100            8.1            Yes             No
           8       R:R:E302       R:R:R284            100           4.65            Yes            Yes
           9         R:R:F5       R:R:H189            100          16.97            Yes            Yes
          10         R:R:F5       R:R:K296            100          11.17            Yes             No
          11         R:R:F5         R:R:Y6            100          14.44            Yes            Yes
          12       R:R:H189       R:R:K294            100          14.41            Yes             No
          13       R:R:Q186       R:R:V175            100          15.76             No             No
          14       R:R:Q186         R:R:Y6            100           9.02             No            Yes
          15       R:R:V175       R:R:Y177            100           5.05             No            Yes
          16       R:R:V175         R:R:Y6            100           6.31             No            Yes
          17       R:R:Y177         R:R:Y6            100           6.95            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.375
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A263        R:R:F61              0           2.77             No            Yes
           2       R:R:A263       R:R:R130              0           2.77             No            Yes
           3        R:R:F61       R:R:L267            100           8.53            Yes             No
           4        R:R:F61       R:R:R130            100          10.69            Yes            Yes
           5       R:R:L123       R:R:T214            100           2.95             No             No
           6       R:R:L123       R:R:T271            100            5.9             No            Yes
           7       R:R:L267       R:R:N218            100           4.12             No             No
           8       R:R:L267       R:R:T271            100           2.95             No            Yes
           9       R:R:N218       R:R:T271            100          10.24             No            Yes
          10       R:R:T214       R:R:T271            100           4.71             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 8
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.6
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:N10       R:R:N102            100           5.45             No            Yes
           2        R:R:N10         R:R:Q9            100           13.2             No            Yes
           3        R:R:N10        R:R:R94            100           4.82             No            Yes
           4       R:R:N102         R:R:Q9            100            6.6            Yes            Yes
           5       R:R:N102        R:R:R94            100          19.28            Yes            Yes
           6       R:R:Q176         R:R:Q9            100           3.84             No            Yes
           7       R:R:Q176        R:R:R94            100          12.85             No            Yes
           8         R:R:Q9        R:R:R94            100           5.84            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C178         R:R:C8            100           7.28             No             No
           2       R:R:C178        R:R:K16            100           3.23             No             No
           3         R:R:C8        R:R:K16            100           6.47             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F114       R:R:S118            100           3.96            Yes            Yes
           2       R:R:F114       R:R:S157            100           5.28            Yes             No
           3       R:R:S118       R:R:S157            100           4.89            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F138       R:R:R141            100          12.83             No             No
           2       R:R:F138       R:R:R142            100           5.34             No            Yes
           3       R:R:R141       R:R:R142            100           4.26             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E190       R:R:S193            100           8.62             No             No
           2       R:R:E190       R:R:V196            100          15.69             No             No
           3       R:R:S193       R:R:V196            100           4.85             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L261       R:R:L264              0           1.38             No             No
           2       R:R:L261       R:R:L265            100           4.15             No             No
           3       R:R:L264       R:R:L265              0           1.38             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H229       R:R:Q233            100           8.65             No             No
           2       R:R:H229       R:R:R230            100           5.64             No             No
           3       R:R:Q233       R:R:R230            100            3.5             No             No

