Comm       : 1
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:H278            100           8.49            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:I274            100          13.19            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:L249            100          10.96            Yes            Yes
           4        R:R:E13       R:R:H278            100           8.62             No            Yes
           5        R:R:E13        R:R:I60            100            4.1             No            Yes
           6        R:R:E13       R:R:V275            100           4.28             No             No
           7       R:R:H278       R:R:I274            100            5.3            Yes             No
           8       R:R:H278        R:R:I60            100           7.95            Yes            Yes
           9       R:R:I274       R:R:L249            100           2.85             No            Yes
          10       R:R:L272       R:R:L276            100           4.15             No             No
          11       R:R:L272       R:R:V275              0           1.49             No             No
          12       R:R:L276       R:R:V275              0           1.49             No             No

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 5
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.833333
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D52        R:R:L48            100            9.5            Yes            Yes
           2        R:R:D52       R:R:N284            100           5.39            Yes            Yes
           3        R:R:I98        R:R:L48            100           2.85            Yes            Yes
           4        R:R:I98       R:R:R102            100           3.76            Yes             No
           5        R:R:I98       R:R:Y288            100          12.09            Yes            Yes
           6        R:R:L48       R:R:N284            100           5.49            Yes            Yes
           7        R:R:L48       R:R:Y288            100           3.52            Yes            Yes
           8       R:R:R102       R:R:Y288            100           3.09             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C185       R:R:I135            100           6.55             No            Yes
           2       R:R:C185       R:R:N181            100           4.72             No            Yes
           3       R:R:C185        R:R:Q89            100           7.63             No            Yes
           4       R:R:I135        R:R:Q89            100           5.49            Yes            Yes
           5       R:R:N181        R:R:Q89            100           5.28            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E228       R:R:F201            100           4.66            Yes             No
           2       R:R:E228       R:R:K209            100           9.45            Yes             No
           3       R:R:E228       R:R:R205            100          10.47            Yes            Yes
           4       R:R:F201       R:R:R205            100           3.21             No            Yes
           5       R:R:K209       R:R:R205            100          13.61             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I21        R:R:I53            100           2.94             No             No
           2        R:R:I21        R:R:V25              0           1.54             No             No
           3        R:R:I53        R:R:V25              0           1.54             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:A30       R:R:F295            100           2.77             No            Yes
           2        R:R:A30       R:R:F299            100           4.16             No            Yes
           3       R:R:F295       R:R:F299            100           8.57            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:A59        R:R:F83            100           2.77             No            Yes
           2        R:R:A59        R:R:V84            100           3.39             No             No
           3        R:R:F83        R:R:V84            100           6.55            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F242        R:R:I92            100           3.77            Yes            Yes
           2       R:R:F242       R:R:W246            100           9.02            Yes            Yes
           3        R:R:I92       R:R:W246            100          11.74            Yes            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R107       R:R:R199            100          13.86             No             No
           2       R:R:R107       R:R:Y103            100          11.32             No             No
           3       R:R:R199       R:R:Y103            100           5.14             No             No

