Comm       : 1
Links      : 19
Nodes      : 14
Hubs       : 6
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.35714
H/N Ratio  : 0.428571
HL/N Ratio : 0.736842
HL/L Ratio : 0.736842
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:I274            100          11.31            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:L249            100          24.67            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:N253            100           7.25            Yes             No
           4         L:L:?1        R:R:T88            100           3.89            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:W246            100           6.02            Yes            Yes
           6        R:R:E13       R:R:H278            100             16            Yes            Yes
           7        R:R:E13       R:R:I274            100            4.1            Yes            Yes
           8        R:R:E13         R:R:Y9            100          15.71            Yes            Yes
           9       R:R:F182       R:R:H250            100           7.92             No             No
          10       R:R:F182       R:R:V186            100           3.93             No             No
          11       R:R:H250       R:R:V186            100           4.15             No             No
          12       R:R:H250       R:R:W246            100           5.29             No            Yes
          13       R:R:H278       R:R:I274            100           3.98            Yes            Yes
          14       R:R:I274         R:R:Y9            100           6.04            Yes            Yes
          15       R:R:L249       R:R:N253            100           5.49             No             No
          16        R:R:S67       R:R:Y271            100           3.82             No             No
          17        R:R:S67         R:R:Y9            100           5.09             No            Yes
          18        R:R:T88       R:R:W246            100           4.85             No            Yes
          19       R:R:Y271         R:R:Y9            100          22.84             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D52        R:R:N24            100          14.81            Yes            Yes
           2        R:R:D52       R:R:N284            100           5.39            Yes            Yes
           3        R:R:D52       R:R:P285            100           3.22            Yes             No
           4        R:R:D52       R:R:S281            100           7.36            Yes             No
           5        R:R:N24       R:R:P285            100           6.52            Yes             No
           6       R:R:N284       R:R:P285            100           4.89            Yes             No
           7       R:R:N284       R:R:S281            100           2.98            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N175       R:R:P173            100           4.89             No            Yes
           2       R:R:N175       R:R:W143            100          10.17             No             No
           3       R:R:P173       R:R:W143            100           4.05            Yes             No
           4       R:R:P173       R:R:Y176            100           5.56            Yes            Yes
           5       R:R:W143       R:R:Y176            100           16.4             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C185       R:R:N181            100           4.72             No             No
           2       R:R:C185        R:R:Q89            100           9.16             No            Yes
           3       R:R:N181        R:R:Q89            100            6.6             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L269       R:R:P266            100           8.21             No             No
           2       R:R:L269       R:R:W268            100           7.97             No             No
           3       R:R:P266       R:R:W268            100          20.27             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F299       R:R:R296            100           5.34            Yes             No
           2       R:R:F299       R:R:Y290            100           6.19            Yes             No
           3       R:R:R296       R:R:Y290            100           5.14             No             No

