Comm       : 1
Links      : 19
Nodes      : 13
Hubs       : 8
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.46154
H/N Ratio  : 0.615385
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F170            100           4.51            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F174            100            2.7            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F189            100           5.41            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:F268            100          25.23            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:K192            100           2.09            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:L193            100           6.14            Yes             No
           7         L:L:?1       R:R:L276            100           2.05            Yes             No
           8         L:L:?1       R:R:S173            100           6.66            Yes             No
           9         L:L:?1       R:R:S383            100           5.55            Yes             No
          10         L:L:?1       R:R:V196            100            2.2            Yes             No
          11       R:R:F170       R:R:F174            100           4.29            Yes            Yes
          12       R:R:F170       R:R:S383            100           5.28            Yes             No
          13       R:R:F170       R:R:V196            100           3.93            Yes             No
          14       R:R:F189       R:R:L193            100           2.44            Yes             No
          15       R:R:F268       R:R:F379            100           3.22            Yes            Yes
          16       R:R:F268       R:R:I267            100           2.51            Yes            Yes
          17       R:R:F268       R:R:L276            100           2.44            Yes             No
          18       R:R:F379       R:R:I267            100           7.54            Yes            Yes
          19       R:R:K192       R:R:S173            100           9.18            Yes             No

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A162       R:R:A202            100           1.79             No             No
           2       R:R:A162       R:R:W241            100           2.59             No            Yes
           3       R:R:A202       R:R:W241            100           7.78             No            Yes
           4       R:R:F237       R:R:M240            100           2.49            Yes            Yes
           5       R:R:F237       R:R:W241            100              2            Yes            Yes
           6       R:R:M240       R:R:W241            100           6.98            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.4
HL/L Ratio : 0.4
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I375       R:R:M371            100           8.75             No            Yes
           2       R:R:I375       R:R:N372            100           4.25             No             No
           3       R:R:I375       R:R:Y365            100           8.46             No             No
           4       R:R:M371       R:R:Y365            100           7.18            Yes             No
           5       R:R:N372       R:R:Y365            100           4.65             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N112       R:R:P113            100           11.4             No             No
           2       R:R:N112       R:R:S114            100           2.98             No             No
           3       R:R:P113       R:R:S114            100           1.78             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:G127       R:R:S167            100           1.86             No             No
           2       R:R:G127       R:R:T130            100           1.82             No            Yes
           3       R:R:S167       R:R:T130            100            3.2             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D403       R:R:R150            100           9.53             No             No
           2       R:R:D403       R:R:Y153            100           3.45             No            Yes
           3       R:R:R150       R:R:Y153            100          12.35             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D213       R:R:V228            100           4.38            Yes             No
           2       R:R:D213       R:R:Y224            100            6.9            Yes             No
           3       R:R:V228       R:R:Y224            100           3.79             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I348       R:R:I396            100           2.94             No            Yes
           2       R:R:I348       R:R:Y397            100           3.63             No            Yes
           3       R:R:I396       R:R:Y397            100           3.63            Yes            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H219       R:R:Y215            100           4.36             No             No
           2       R:R:H219       R:R:Y296            100           8.71             No             No
           3       R:R:Y215       R:R:Y296            100           8.94             No             No

