Comm       : 1
Links      : 28
Nodes      : 19
Hubs       : 12
HLinks     : 28
L/N Ratio  : 1.47368
H/N Ratio  : 0.631579
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:C11        L:L:C51            100           7.28             No            Yes
           2        L:L:C11        L:L:I41            100           4.91             No            Yes
           3        L:L:C51        L:L:I41            100           6.55            Yes            Yes
           4         L:L:E6         L:L:R8            100           4.65            Yes            Yes
           5         L:L:E6       R:R:N293            100           2.63            Yes             No
           6         L:L:E6       R:R:R208            100          10.47            Yes            Yes
           7         L:L:E6       R:R:R212            100           4.65            Yes            Yes
           8         L:L:E6       R:R:R278            100           4.65            Yes             No
           9        L:L:I41        L:L:K29            100           2.91            Yes            Yes
          10        L:L:I41        L:L:N27            100           4.25            Yes             No
          11        L:L:K29        L:L:N27            100            5.6            Yes             No
          12        L:L:K29        L:L:Q10            100           5.42            Yes             No
          13        L:L:K29       R:R:P189            100           3.35            Yes            Yes
          14        L:L:P33       R:R:V186            100            5.3            Yes             No
          15        L:L:P33       R:R:Y197            100           2.78            Yes            Yes
          16        L:L:Q10       R:R:P189            100           4.74             No            Yes
          17         L:L:R8       R:R:D274            100           8.34            Yes            Yes
          18         L:L:R8       R:R:N293            100           8.44            Yes             No
          19         L:L:R8       R:R:R278            100            3.2            Yes             No
          20       R:R:D188       R:R:K192            100          12.44            Yes             No
          21       R:R:D188       R:R:P189            100           3.22            Yes            Yes
          22       R:R:D188       R:R:V186            100           2.92            Yes             No
          23       R:R:D274       R:R:R212            100           9.53            Yes            Yes
          24       R:R:D274       R:R:R278            100           8.34            Yes             No
          25       R:R:K192       R:R:P189            100           3.35             No            Yes
          26       R:R:R208       R:R:R212            100            3.2            Yes            Yes
          27       R:R:R208       R:R:Y197            100           5.14            Yes            Yes
          28       R:R:V186       R:R:Y197            100           6.31             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 5
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.833333
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D132        R:R:I89            100              7            Yes            Yes
           2       R:R:D132        R:R:N92            100           6.73            Yes            Yes
           3        R:R:I89        R:R:N92            100           4.25            Yes            Yes
           4        R:R:L96        R:R:N61            100           6.87             No            Yes
           5        R:R:L96       R:R:Y128            100          14.07             No            Yes
           6        R:R:N61       R:R:Y128            100           3.49            Yes            Yes
           7        R:R:N92       R:R:Y128            100           6.98            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:V3       R:R:I122            100           3.07             No            Yes
           2         L:L:V3       R:R:Y126            100           7.57             No            Yes
           3       R:R:C118       R:R:C196            100           7.28             No             No
           4       R:R:C118       R:R:R183            100           4.18             No            Yes
           5       R:R:C196       R:R:R183            100           2.79             No            Yes
           6       R:R:I122       R:R:R183            100          16.28            Yes            Yes
           7       R:R:I122       R:R:Y126            100           3.63            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:I58        L:L:P57            100           3.39             No             No
           2        L:L:I58        L:L:S56            100            3.1             No            Yes
           3        L:L:N53        L:L:Q16            100           5.28            Yes             No
           4        L:L:N53        L:L:S56            100           8.94            Yes            Yes
           5        L:L:N53        L:L:V59            100           7.39            Yes             No
           6        L:L:P57        L:L:S56            100           3.56             No            Yes
           7        L:L:Q16        L:L:S56            100           4.33             No            Yes
           8        L:L:S56        L:L:V59            100           6.46            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F321        R:R:I71            100           7.54            Yes             No
           2       R:R:F321        R:R:L67            100           3.65            Yes             No
           3       R:R:F321       R:R:S315            100          14.53            Yes            Yes
           4       R:R:F321        R:R:V68            100           2.62            Yes             No
           5        R:R:I71        R:R:L67            100           2.85             No             No
           6       R:R:S315        R:R:V68            100           3.23            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A200       R:R:H182            100           8.78             No             No
           2       R:R:A200       R:R:W207            100           3.89             No            Yes
           3       R:R:H182       R:R:R181            100          11.28             No             No
           4       R:R:H182       R:R:W207            100          15.87             No            Yes
           5       R:R:R181       R:R:W207            100             11             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:C22        L:L:H19            100            5.9             No            Yes
           2        L:L:C22        R:R:C30            100           7.28             No             No
           3        L:L:H19        R:R:C30            100           2.95            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E103        R:R:V51            100            5.7             No             No
           2       R:R:E103        R:R:Y47            100           7.86             No             No
           3        R:R:V51        R:R:Y47            100           6.31             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C138       R:R:L164            100           6.35             No             No
           2       R:R:C138        R:R:L85            100           4.76             No            Yes
           3       R:R:L164        R:R:L85            100           2.77             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L127       R:R:L173            100           4.15            Yes             No
           2       R:R:L127       R:R:W169            100           4.56            Yes            Yes
           3       R:R:L173       R:R:W169            100           3.42             No            Yes

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C264       R:R:F260            100           8.38             No            Yes
           2       R:R:C264       R:R:Y306            100           2.69             No            Yes
           3       R:R:F260       R:R:Y306            100           6.19            Yes            Yes

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L227       R:R:S140            100           6.01             No             No
           2       R:R:L227       R:R:Y231            100           9.38             No            Yes
           3       R:R:S140       R:R:Y231            100           6.36             No            Yes

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F220       R:R:F261            100           4.29             No             No
           2       R:R:F220       R:R:F265            100           9.65             No            Yes
           3       R:R:F261       R:R:F265            100          13.93             No            Yes

