Comm       : 1
Links      : 26
Nodes      : 17
Hubs       : 13
HLinks     : 26
L/N Ratio  : 1.52941
H/N Ratio  : 0.764706
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:L294            100           5.86            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:Q301            100           8.46            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:W182            100           8.84            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:W258            100           7.24            Yes            Yes
           5       R:R:D304        R:R:D74            100           3.99            Yes            Yes
           6       R:R:D304        R:R:L70            100           4.07            Yes            Yes
           7       R:R:D304       R:R:N300            100          10.77            Yes            Yes
           8       R:R:D304       R:R:Y308            100            6.9            Yes            Yes
           9        R:R:D74        R:R:L70            100           4.07            Yes            Yes
          10        R:R:D74       R:R:P119            100           3.22            Yes             No
          11        R:R:D74       R:R:Q301            100          10.44            Yes            Yes
          12       R:R:I250       R:R:R130            100           3.76            Yes            Yes
          13       R:R:I250       R:R:V307            100           3.07            Yes             No
          14       R:R:I250       R:R:Y308            100           9.67            Yes            Yes
          15       R:R:L294       R:R:W182            100           4.56             No            Yes
          16        R:R:L70       R:R:Y308            100           3.52            Yes            Yes
          17       R:R:N300       R:R:Q301            100           7.92            Yes            Yes
          18       R:R:N300       R:R:W258            100          13.56            Yes            Yes
          19       R:R:P119       R:R:Q301            100           4.74             No            Yes
          20       R:R:P119       R:R:S118            100           3.56             No            Yes
          21       R:R:Q301       R:R:W258            100           3.29            Yes            Yes
          22       R:R:R130       R:R:Y308            100           4.12            Yes            Yes
          23       R:R:S118        R:R:T73            100            6.4            Yes             No
          24       R:R:S118       R:R:W157            100           4.94            Yes            Yes
          25        R:R:T73       R:R:W157            100            9.7             No            Yes
          26       R:R:V307       R:R:Y308            100           3.79             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F196       R:R:G172            100           4.52            Yes             No
           2       R:R:F196       R:R:L163            100           3.65            Yes            Yes
           3       R:R:F196       R:R:P167            100          10.11            Yes            Yes
           4       R:R:F196       R:R:Y174            100           3.09            Yes            Yes
           5       R:R:G172       R:R:P167            100           4.06             No            Yes
           6       R:R:L163       R:R:L199            100           4.15            Yes             No
           7       R:R:L163       R:R:L203              0           2.77            Yes             No
           8       R:R:L199       R:R:L203              0           2.77             No             No
           9       R:R:P167       R:R:Y174            100          16.69            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I309        R:R:L49            100           4.28            Yes            Yes
           2       R:R:I309        R:R:L67            100           5.71            Yes             No
           3       R:R:I309       R:R:V315            100           4.61            Yes             No
           4       R:R:I309        R:R:V48            100           4.61            Yes             No
           5        R:R:L49        R:R:L67            100           4.15            Yes             No
           6       R:R:V315        R:R:V48            100           6.41             No             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E94        R:R:F12            100            3.5             No            Yes
           2        R:R:E94        R:R:H96            100           6.15             No             No
           3        R:R:E94        R:R:W95            100           4.36             No            Yes
           4        R:R:F12        R:R:H96            100           18.1            Yes             No
           5        R:R:F12        R:R:W95            100          20.04            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E21       R:R:R284            100          12.79            Yes            Yes
           2        R:R:E21       R:R:Y178            100           6.73            Yes            Yes
           3       R:R:E287       R:R:R284            100           3.49             No            Yes
           4       R:R:E287       R:R:Y178            100          11.22             No            Yes
           5       R:R:R284       R:R:Y178            100          15.43            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E129       R:R:R140            100           3.49             No             No
           2       R:R:E129        R:R:R60            100           6.98             No            Yes
           3       R:R:E129        R:R:S62            100          10.06             No             No
           4       R:R:R140        R:R:R60            100            3.2             No            Yes
           5        R:R:R60        R:R:S62            100           3.95            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C102       R:R:C105            100           3.64             No             No
           2       R:R:C102        R:R:C11            100           7.28             No             No
           3       R:R:C105        R:R:C11            100           3.64             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R173       R:R:T175            100           3.88             No             No
           2       R:R:R173       R:R:T186            100          11.64             No             No
           3       R:R:T175       R:R:T186            100          10.99             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F212       R:R:M251            100           4.98             No             No
           2       R:R:F212       R:R:T216            100           5.19             No             No
           3       R:R:M251       R:R:T216            100           3.01             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E240       R:R:R237            100           5.82            Yes            Yes
           2       R:R:E240       R:R:Y226            100           3.37            Yes            Yes
           3       R:R:R237       R:R:Y226            100          42.18            Yes            Yes

