Comm       : 1
Links      : 21
Nodes      : 15
Hubs       : 9
HLinks     : 20
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.952381
HL/L Ratio : 0.952381
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:F18       R:R:F307            100          10.72            Yes            Yes
           2        L:L:F18       R:R:Q291            100           5.86            Yes             No
           3       R:R:C283       R:R:N317            100           4.72             No            Yes
           4       R:R:C283       R:R:W284            100           7.84             No            Yes
           5       R:R:F287       R:R:F288            100            7.5             No            Yes
           6       R:R:F287       R:R:F307            100          13.93             No            Yes
           7       R:R:F287       R:R:M311            100           6.22             No            Yes
           8       R:R:F288       R:R:M123            100           3.73            Yes            Yes
           9       R:R:F288       R:R:V213            100           6.55            Yes             No
          10       R:R:F288       R:R:W284            100           8.02            Yes            Yes
          11       R:R:F307       R:R:M311            100           6.22            Yes            Yes
          12       R:R:F307       R:R:Q291            100            8.2            Yes             No
          13       R:R:L170       R:R:M212            100            9.9             No             No
          14       R:R:L170       R:R:Y124            100          14.07             No            Yes
          15       R:R:M123       R:R:V213            100           4.56            Yes             No
          16       R:R:M123       R:R:W284            100           6.98            Yes            Yes
          17       R:R:M212       R:R:Y124            100           9.58             No            Yes
          18       R:R:N317       R:R:W284            100           4.52            Yes            Yes
          19       R:R:N317       R:R:Y280            100           6.98            Yes            Yes
          20       R:R:V213       R:R:Y124            100           7.57             No            Yes
          21       R:R:W284       R:R:Y280            100           9.65            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F77        R:R:I78            100           5.02             No            Yes
           2        R:R:F77        R:R:L81            100           4.87             No            Yes
           3        R:R:I78        R:R:L81            100           4.28            Yes            Yes
           4        R:R:I78       R:R:Y325            100          29.01            Yes            Yes
           5       R:R:S329       R:R:V332            100           4.85             No            Yes
           6       R:R:S329       R:R:Y325            100          13.99             No            Yes
           7       R:R:V332       R:R:Y325            100          10.09            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:F45        L:L:K50            100           3.72            Yes            Yes
           2        L:L:F45        L:L:T54            100           7.78            Yes             No
           3        L:L:K50        L:L:T54            100           7.51            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:C5        L:L:C55            100           7.28             No             No
           2         L:L:C5        L:L:Y23            100           5.38             No            Yes
           3        L:L:C55        L:L:Y23            100          18.82             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:N15       R:R:K116            100          12.59             No             No
           2        L:L:N15       R:R:Q119            100          11.88             No            Yes
           3       R:R:K116       R:R:Q119            100           4.07             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:F33        L:L:R44            100           4.28            Yes             No
           2        L:L:F33        L:L:Y35            100           5.16            Yes            Yes
           3        L:L:R44        L:L:Y35            100          24.69             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:C30        L:L:F21            100           4.19             No             No
           2        L:L:C30        L:L:I48            100           4.91             No             No
           3        L:L:F21        L:L:I48            100          17.58             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:H70        R:R:R65            100          19.18             No            Yes
           2        R:R:H70        R:R:R68            100           5.64             No             No
           3        R:R:R65        R:R:R68            100            6.4            Yes             No

