Comm       : 1
Links      : 22
Nodes      : 15
Hubs       : 7
HLinks     : 17
L/N Ratio  : 1.46667
H/N Ratio  : 0.466667
HL/N Ratio : 0.772727
HL/L Ratio : 0.772727
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D117            100          17.89            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F308            100          11.47            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F309            100           9.17            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:N332            100          10.34            Yes             No
           5       R:R:D117        R:R:V90            100           4.38            Yes             No
           6       R:R:D117       R:R:W113            100           3.35            Yes             No
           7       R:R:D117       R:R:Y336            100          10.34            Yes            Yes
           8       R:R:F308       R:R:F309            100            7.5            Yes            Yes
           9       R:R:F308       R:R:N332            100           6.04            Yes             No
          10       R:R:F308       R:R:W305            100           7.02            Yes            Yes
          11       R:R:F309       R:R:S209            100           7.93            Yes             No
          12       R:R:F309       R:R:W305            100           7.02            Yes            Yes
          13       R:R:N332       R:R:Y336            100          17.44             No            Yes
          14        R:R:P92        R:R:V48            100           3.53             No             No
          15        R:R:P92        R:R:V91            100           3.53             No            Yes
          16       R:R:S209       R:R:V313            100           3.23             No             No
          17       R:R:S209       R:R:Y214            100           6.36             No             No
          18       R:R:V313       R:R:Y214            100           5.05             No             No
          19        R:R:V48        R:R:V91            100           3.21             No            Yes
          20        R:R:V90       R:R:W113            100           3.68             No             No
          21        R:R:V90       R:R:Y336            100           5.05             No            Yes
          22        R:R:V91       R:R:Y336            100           3.79            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F352        R:R:I62            100           5.02            Yes            Yes
           2       R:R:F352        R:R:L68            100          12.18            Yes             No
           3       R:R:F352        R:R:N73            100           7.25            Yes            Yes
           4        R:R:I62        R:R:N73            100            8.5            Yes            Yes
           5        R:R:L68        R:R:N73            100           4.12             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L128        R:R:L79            100           5.54             No            Yes
           2       R:R:L128       R:R:Y346            100           5.86             No            Yes
           3        R:R:L79       R:R:Y346            100           3.52            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P104        R:R:T96            100            3.5             No             No
           2       R:R:P104       R:R:W103            100          13.51             No            Yes
           3        R:R:T96       R:R:W103            100           3.64             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C129       R:R:P216            100           3.77            Yes            Yes
           2       R:R:C129       R:R:W126            100           5.22            Yes             No
           3       R:R:P216       R:R:W126            100          14.86            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A316       R:R:L206            100           3.15             No             No
           2       R:R:A316       R:R:M202            100           3.22             No            Yes
           3       R:R:L206       R:R:M202            100           5.65             No            Yes

