Comm       : 1
Links      : 15
Nodes      : 12
Hubs       : 7
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.583333
HL/N Ratio : 0.933333
HL/L Ratio : 0.933333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E43        R:R:F31            100           9.33            Yes            Yes
           2        R:R:E43        R:R:F42            100          19.82            Yes             No
           3        R:R:E43        R:R:I41            100           2.73            Yes            Yes
           4        R:R:F31        R:R:F42            100           5.36            Yes             No
           5        R:R:I41        R:R:V36            100           4.61            Yes             No
           6        R:R:I41         W:W:?1            100              3            Yes            Yes
           7       R:R:L298       R:R:N295            100           2.75             No             No
           8       R:R:L298       R:R:Y284            100           4.69             No            Yes
           9       R:R:N295       R:R:Y284            100           3.49             No            Yes
          10       R:R:T303       R:R:Y185            100           3.75             No            Yes
          11       R:R:T303       R:R:Y281            100          11.24             No            Yes
          12       R:R:T303         W:W:?1            100           8.51             No            Yes
          13        R:R:V36         W:W:?1            100           7.04             No            Yes
          14       R:R:Y185       R:R:Y281            100           4.96            Yes            Yes
          15       R:R:Y185       R:R:Y284            100           6.95            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 14
Nodes      : 11
Hubs       : 5
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.27273
H/N Ratio  : 0.454545
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:F349       V:V:I214            100           3.77            Yes            Yes
           2       V:V:F349       V:V:L351            100           3.65            Yes             No
           3       V:V:F349       V:V:V235            100           5.24            Yes            Yes
           4       V:V:F349       V:V:Y208            100           3.09            Yes             No
           5       V:V:F349       V:V:Y321            100           5.16            Yes            Yes
           6       V:V:H210       V:V:H353            100           7.17             No             No
           7       V:V:H210       V:V:L351            100              9             No             No
           8       V:V:H210       V:V:N299            100          11.48             No             No
           9       V:V:H353       V:V:N299            100           8.93             No             No
          10       V:V:I214       V:V:Y208            100           4.84            Yes             No
          11       V:V:L351       V:V:Y321            100           7.03             No            Yes
          12       V:V:P276       V:V:V235              0           1.77             No            Yes
          13       V:V:P276       V:V:V253              0           1.77             No            Yes
          14       V:V:V235       V:V:V253            100           3.21            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 13
Nodes      : 9
Hubs       : 4
HLinks     : 12
L/N Ratio  : 1.44444
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.923077
HL/L Ratio : 0.923077
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:?494       R:R:?495            100          37.03            Yes             No
           2       R:R:?494        V:V:K10            100           9.59            Yes             No
           3       R:R:?494       V:V:K107            100          11.99            Yes             No
           4       R:R:?494         V:V:V8            100           6.33            Yes             No
           5       R:R:?494        V:V:Y21            100           4.98            Yes            Yes
           6       R:R:?495       V:V:K107            100          17.99             No             No
           7       R:R:L496       V:V:L104            100           2.77            Yes            Yes
           8       R:R:L496         V:V:V8            100           4.47            Yes             No
           9        V:V:K10        V:V:Y21            100          10.75             No            Yes
          10       V:V:L104        V:V:V40            100           7.45            Yes             No
          11       V:V:L104         V:V:V8            100           5.96            Yes             No
          12       V:V:L104        V:V:Y21            100           3.52            Yes            Yes
          13        V:V:V40        V:V:Y21            100           3.79             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 15
Nodes      : 9
Hubs       : 8
HLinks     : 15
L/N Ratio  : 1.66667
H/N Ratio  : 0.888889
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:K17       V:V:N162            100            2.8             No            Yes
           2        V:V:K17        V:V:Y47            100          22.69             No            Yes
           3        V:V:L18        V:V:S13            100           6.01            Yes            Yes
           4        V:V:L18       V:V:V150            100           2.98            Yes            Yes
           5        V:V:L18       V:V:V164            100           4.47            Yes            Yes
           6        V:V:L18        V:V:V53            100           5.96            Yes            Yes
           7        V:V:L48       V:V:V150            100           4.47            Yes            Yes
           8        V:V:L48        V:V:V53            100           4.47            Yes            Yes
           9        V:V:L48        V:V:Y47            100           8.21            Yes            Yes
          10       V:V:N162        V:V:S13            100           2.98            Yes            Yes
          11       V:V:N162       V:V:V150            100           5.91            Yes            Yes
          12       V:V:N162        V:V:Y47            100           8.14            Yes            Yes
          13        V:V:S13       V:V:V164            100           4.85            Yes            Yes
          14       V:V:V150        V:V:V53            100           6.41            Yes            Yes
          15       V:V:V150        V:V:Y47            100           7.57            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 2
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.7
HL/L Ratio : 0.7
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P155        R:R:Y74            100           6.95            Yes             No
           2       R:R:P155        R:R:Y78            100           4.17            Yes             No
           3       R:R:P155       V:V:K250            100           6.69            Yes             No
           4        R:R:Y74        R:R:Y78            100          14.89             No             No
           5       V:V:E346       V:V:K322            100           6.75             No             No
           6       V:V:E346       V:V:Y238            100           5.61             No            Yes
           7       V:V:K250       V:V:R236            100          13.61             No             No
           8       V:V:K250       V:V:Y238            100           5.97             No            Yes
           9       V:V:K322       V:V:Y238            100          13.14             No            Yes
          10       V:V:R236       V:V:Y238            100           6.17             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 5
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.833333
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D87        R:R:M83            100           2.77            Yes            Yes
           2        R:R:D87       R:R:S128            100           8.83            Yes             No
           3        R:R:D87       R:R:S310            100          11.78            Yes            Yes
           4       R:R:K125       R:R:N309            100           9.79            Yes            Yes
           5       R:R:K125       R:R:S310            100           3.06            Yes            Yes
           6        R:R:M83       R:R:S128            100            4.6            Yes             No
           7       R:R:N309       R:R:S310            100           7.45            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F173       R:R:L211            100           3.65            Yes             No
           2       R:R:F173       R:R:P183            100           2.89            Yes            Yes
           3       R:R:F173       R:R:S122            100          11.89            Yes             No
           4       R:R:F173       R:R:S126            100           5.28            Yes             No
           5       R:R:L211       R:R:S126            100           9.01             No             No
           6       R:R:P183       R:R:S122            100           7.13            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P259       R:R:S258            100           3.56            Yes             No
           2       R:R:P259       V:V:E313            100           3.14            Yes            Yes
           3       R:R:S258       V:V:E313            100           2.87             No            Yes
           4       V:V:E313       V:V:I314            100           2.73            Yes             No
           5       V:V:E313       V:V:N311            100          13.15            Yes             No
           6       V:V:I314       V:V:N311            100          11.33             No             No

Comm       : 9
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:L95        R:R:T51            100          13.27             No            Yes
           2        R:R:L95        R:R:T98            100          10.32             No            Yes
           3        R:R:T51        R:R:T98            100           3.14            Yes            Yes
           4        R:R:T51        R:R:V48            100           3.17            Yes             No
           5        R:R:T98        R:R:V48            100           7.93            Yes             No

Comm       : 10
Links      : 6
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D138        R:R:T75            100           7.23             No            Yes
           2       R:R:D138       R:R:V153            100           8.76             No            Yes
           3       R:R:D138       R:R:Y149            100           3.45             No            Yes
           4        R:R:T75       R:R:V153            100           6.35            Yes            Yes
           5        R:R:T75       R:R:Y149            100           7.49            Yes            Yes
           6       R:R:V153       R:R:Y149            100           3.79            Yes            Yes

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:H66        R:R:Q81            100           4.95             No             No
           2        R:R:H66        R:R:Y85            100           3.27             No             No
           3        R:R:Q81        R:R:Y85            100           7.89             No             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:H72       R:R:Y263            100           3.27            Yes            Yes
           2        R:R:H72       V:V:N245            100           10.2            Yes             No
           3       R:R:Y263       V:V:N245            100           6.98            Yes             No

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C114       R:R:C193            100           7.28             No             No
           2       R:R:C114       R:R:F190            100           8.38             No            Yes
           3       R:R:C193       R:R:F190            100           4.19             No            Yes

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C170       R:R:L174            100           3.17             No             No
           2       R:R:C170       R:R:Y119            100           4.03             No            Yes
           3       R:R:L174       R:R:Y119            100           3.52             No            Yes

Comm       : 15
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:F115       V:V:F117            100           5.36            Yes            Yes
           2       V:V:F115        V:V:V55            100          10.49            Yes             No
           3       V:V:F117        V:V:V55            100           5.24            Yes             No

Comm       : 16
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:D38       V:V:Q101            100          16.97             No            Yes
           2        V:V:D38        V:V:T98            100          13.01             No             No
           3       V:V:Q101        V:V:T98            100           4.25            Yes             No

Comm       : 17
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:F149       V:V:I158            100           8.79             No             No
           2       V:V:F149       V:V:K147            100           9.93             No            Yes
           3       V:V:I158       V:V:K147            100           4.36             No            Yes

Comm       : 18
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        V:V:A60        V:V:R62            100           2.77             No             No
           2        V:V:A60        V:V:R76            100           2.77             No             No
           3        V:V:R62        V:V:R76            100            3.2             No             No

Comm       : 19
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:L287       V:V:L289            100           4.15            Yes            Yes
           2       V:V:L287       V:V:Q130            100           5.32            Yes             No
           3       V:V:L289       V:V:Q130            100           5.32            Yes             No

Comm       : 20
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:G132       V:V:P133            100           4.06             No             No
           2       V:V:G132       V:V:R285            100              3             No             No
           3       V:V:P133       V:V:R285            100           2.88             No             No

Comm       : 21
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:F190       V:V:K226            100          11.17            Yes             No
           2       V:V:F190       V:V:T224            100           3.89            Yes             No
           3       V:V:K226       V:V:T224            100           6.01             No             No

Comm       : 22
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:F268       V:V:K270            100           3.72            Yes             No
           2       V:V:F268       V:V:Y272            100           5.16            Yes            Yes
           3       V:V:K270       V:V:Y272            100           8.36             No            Yes

Comm       : 23
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       V:V:E257       V:V:K232            100            5.4             No             No
           2       V:V:E257       V:V:M255            100          14.89             No             No
           3       V:V:K232       V:V:M255            100           8.64             No             No

