Comm       : 1
Links      : 29
Nodes      : 20
Hubs       : 7
HLinks     : 23
L/N Ratio  : 1.45
H/N Ratio  : 0.35
HL/N Ratio : 0.793103
HL/L Ratio : 0.793103
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D417            100           6.91            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:H418            100           4.91            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:I421            100          14.54            Yes             No
           4         L:L:?1        R:R:I98            100           4.54            Yes             No
           5         L:L:?1        R:R:P99            100           6.27            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:R161            100           3.87            Yes            Yes
           7         L:L:?1       R:R:R340            100           8.51            Yes             No
           8         L:L:?1        R:R:S26            100           3.82            Yes            Yes
           9         L:L:?1       R:R:Y393            100          11.94            Yes            Yes
          10       R:R:A424       R:R:W390            100           7.78             No            Yes
          11       R:R:A424       R:R:Y393            100              4             No            Yes
          12       R:R:C172        R:R:C95            100           5.46             No             No
          13       R:R:C172       R:R:R161              0           1.39             No            Yes
          14        R:R:C95       R:R:R161              0           1.39             No            Yes
          15       R:R:D417       R:R:I421            100              7             No             No
          16       R:R:F345       R:R:H394            100          12.44            Yes            Yes
          17       R:R:F345       R:R:L341            100           3.65            Yes             No
          18       R:R:H394       R:R:L341            100           5.14            Yes             No
          19       R:R:H394       R:R:Y393            100           6.53            Yes            Yes
          20       R:R:H418        R:R:S26            100           2.79             No            Yes
          21       R:R:I421       R:R:Y393            100           3.63             No            Yes
          22        R:R:I98        R:R:P99            100           3.39             No             No
          23        R:R:L82        R:R:M27            100           4.24             No             No
          24        R:R:L82        R:R:S26            100              3             No            Yes
          25        R:R:L82        R:R:V23            100           2.98             No             No
          26        R:R:M27        R:R:V23            100           3.04             No             No
          27        R:R:P99       R:R:R161            100          14.41             No            Yes
          28       R:R:R340       R:R:Y393            100           4.12             No            Yes
          29       R:R:W390       R:R:Y393            100           9.65            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F458        R:R:F61            100          21.43            Yes             No
           2       R:R:F458        R:R:T58            100           6.49            Yes            Yes
           3       R:R:F458       R:R:Y435            100          10.32            Yes             No
           4        R:R:F61       R:R:Y435            100           7.22             No             No
           5        R:R:N57        R:R:T55              0           1.46             No             No
           6        R:R:N57        R:R:T58              0           1.46             No            Yes
           7        R:R:T55        R:R:T58            100           3.14             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F34        R:R:L75            100           3.65            Yes            Yes
           2        R:R:F34        R:R:P76            100           7.22            Yes             No
           3        R:R:L75        R:R:P76            100           3.28            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I450       R:R:L454            100           2.85             No            Yes
           2       R:R:I450        R:R:V47            100           4.61             No             No
           3       R:R:L454        R:R:V47            100           5.96            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E455        R:R:K51            100            2.7             No             No
           2       R:R:E455       R:R:Q451            100           7.65             No            Yes
           3        R:R:K51       R:R:Q451            100           9.49             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D119       R:R:R134            100           7.15             No             No
           2       R:R:D119       R:R:V123            100           4.38             No             No
           3       R:R:R134       R:R:V123            100           2.62             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F376       R:R:V380            100           5.24            Yes             No
           2       R:R:F376       R:R:Y356            100           6.19            Yes            Yes
           3       R:R:V380       R:R:Y356            100           7.57             No            Yes

