Comm       : 1
Links      : 29
Nodes      : 18
Hubs       : 14
HLinks     : 28
L/N Ratio  : 1.61111
H/N Ratio  : 0.777778
HL/N Ratio : 0.965517
HL/L Ratio : 0.965517
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F405       R:R:F406            100           4.29            Yes            Yes
           2       R:R:F405       R:R:F423            100           5.36            Yes            Yes
           3       R:R:F405       R:R:F427            100           8.57            Yes            Yes
           4       R:R:F405       R:R:W402            100           7.02            Yes            Yes
           5       R:R:F405       R:R:Y409            100           4.13            Yes            Yes
           6       R:R:F405        W:W:R34            100           7.48            Yes            Yes
           7       R:R:F406       R:R:W402            100           7.02            Yes            Yes
           8       R:R:F423       R:R:T408            100           7.78            Yes             No
           9       R:R:F423       R:R:V418            100           7.87            Yes            Yes
          10       R:R:F423        W:W:I32            100           5.02            Yes            Yes
          11       R:R:F423        W:W:V31            100           3.93            Yes            Yes
          12       R:R:F423        W:W:Y35            100           9.28            Yes            Yes
          13       R:R:F427       R:R:Y431            100          11.35            Yes            Yes
          14       R:R:F427        W:W:I32            100          16.33            Yes            Yes
          15       R:R:F427        W:W:R34            100           5.34            Yes            Yes
          16       R:R:I102        R:R:M59            100           4.37            Yes             No
          17       R:R:I102       R:R:P103            100           3.39            Yes             No
          18       R:R:I102       R:R:W428            100           3.52            Yes            Yes
          19       R:R:I102       R:R:Y431            100           9.67            Yes            Yes
          20        R:R:M59       R:R:P103            100          10.06             No             No
          21       R:R:T408       R:R:V418            100           6.35             No            Yes
          22       R:R:T412       R:R:V418            100           3.17             No            Yes
          23       R:R:T412       R:R:Y409            100           3.75             No            Yes
          24       R:R:T412        W:W:Y35            100           8.74             No            Yes
          25       R:R:V418        W:W:Y35            100           3.79            Yes            Yes
          26       R:R:W428       R:R:Y431            100           8.68            Yes            Yes
          27       R:R:Y409        W:W:R34            100           3.09            Yes            Yes
          28        W:W:I32        W:W:V31            100           3.07            Yes            Yes
          29        W:W:V31        W:W:Y35            100           8.83            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 15
Nodes      : 11
Hubs       : 3
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.36364
H/N Ratio  : 0.272727
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E204       R:R:R202            100          12.79             No             No
           2       R:R:E204        W:W:T36            100           4.23             No             No
           3       R:R:E204        W:W:Y30            100          13.47             No            Yes
           4       R:R:R202        W:W:Y30            100           14.4             No            Yes
           5        W:W:I12         W:W:N7            100          14.16             No             No
           6        W:W:I12         W:W:V4            100           3.07             No            Yes
           7        W:W:I38        W:W:K26            100           2.91             No             No
           8        W:W:I38        W:W:R40            100          12.53             No            Yes
           9        W:W:I38        W:W:W28            100            4.7             No             No
          10        W:W:K26        W:W:R40            100           7.43             No            Yes
          11        W:W:K26        W:W:W28            100           17.4             No             No
          12         W:W:N7        W:W:R40            100           9.64             No            Yes
          13         W:W:N7         W:W:V4            100           4.43             No            Yes
          14        W:W:T36        W:W:Y30            100           4.99             No            Yes
          15        W:W:W28        W:W:Y30            100           9.65             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C121       R:R:C203            100           7.28             No             No
           2       R:R:C121       R:R:W114            100           5.22             No            Yes
           3       R:R:C203       R:R:W114            100          19.59             No            Yes
           4       R:R:F104       R:R:F116            100             15             No            Yes
           5       R:R:F104       R:R:W120            100          11.02             No             No
           6       R:R:F116       R:R:W114            100          22.05            Yes            Yes
           7       R:R:F116       R:R:W120            100           5.01            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 8
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.6
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D94       R:R:H138            100            6.3            Yes            Yes
           2        R:R:D94        R:R:L90            100           5.43            Yes            Yes
           3        R:R:D94       R:R:S134            100           7.36            Yes             No
           4        R:R:D94       R:R:W173            100          10.05            Yes             No
           5       R:R:H138        R:R:L90            100              9            Yes            Yes
           6       R:R:H138       R:R:S134            100           8.37            Yes             No
           7       R:R:H138       R:R:W173            100           8.46            Yes             No
           8        R:R:L90       R:R:W173            100          15.94            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        W:W:C46        W:W:I55            100           3.27             No            Yes
           2        W:W:C46        W:W:P47            100           5.65             No             No
           3        W:W:F25        W:W:I55            100           5.02            Yes            Yes
           4        W:W:F25        W:W:P47            100          15.89            Yes             No
           5        W:W:I55        W:W:P47            100           5.08            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D447       R:R:F448            100           3.58            Yes            Yes
           2       R:R:D447        R:R:L79            100           6.79            Yes             No
           3       R:R:D447       R:R:N445            100          12.12            Yes             No
           4       R:R:F448        R:R:L79            100          10.96            Yes             No
           5       R:R:F448       R:R:N445            100           8.46            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        W:W:C24         W:W:C3            100           7.28             No             No
           2        W:W:C24        W:W:C42              0           1.82             No            Yes
           3         W:W:C3        W:W:C42              0           1.82             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        W:W:E15        W:W:T13            100           4.23             No             No
           2        W:W:E15         W:W:T5            100          14.11             No             No
           3        W:W:T13         W:W:T5            100           4.71             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N437       R:R:V394            100           4.43            Yes             No
           2       R:R:N437       R:R:Y441            100          16.28            Yes            Yes
           3       R:R:V394       R:R:Y441            100           5.05             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P162        R:R:Q83            100          17.37             No            Yes
           2       R:R:P162       R:R:T161            100           5.25             No             No
           3        R:R:Q83       R:R:T161            100           5.67            Yes             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F181       R:R:L130            100           4.87             No             No
           2       R:R:F181       R:R:S180            100           3.96             No             No
           3       R:R:L130       R:R:S180            100            4.5             No             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D207       R:R:I187            100            4.2             No             No
           2       R:R:D207       R:R:Y211            100           3.45             No            Yes
           3       R:R:I187       R:R:Y211            100           6.04             No            Yes

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F389       R:R:F444            100           5.36             No             No
           2       R:R:F389       R:R:V393            100           5.24             No             No
           3       R:R:F444       R:R:V393            100           6.55             No             No

