Comm       : 1
Links      : 13
Nodes      : 9
Hubs       : 6
HLinks     : 12
L/N Ratio  : 1.44444
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.923077
HL/L Ratio : 0.923077
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C105       R:R:C185            100           7.28             No             No
           2       R:R:C105        R:R:W98            100           7.84             No            Yes
           3       R:R:C185        R:R:W98            100          11.75             No            Yes
           4       R:R:D112        R:R:S85            100          11.78            Yes             No
           5       R:R:D112       R:R:W108            100           3.35            Yes            Yes
           6       R:R:D112       R:R:Y439            100            4.6            Yes            Yes
           7       R:R:D112       R:R:Y443            100            6.9            Yes            Yes
           8        R:R:L88       R:R:W108            100          15.94            Yes            Yes
           9        R:R:L88        R:R:W98            100           6.83            Yes            Yes
          10        R:R:S85       R:R:W108            100           3.71             No            Yes
          11        R:R:S85       R:R:Y443            100          11.45             No            Yes
          12       R:R:W108        R:R:W98            100           3.75            Yes            Yes
          13       R:R:Y439       R:R:Y443            100          12.91            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F204       R:R:N417            100          25.37             No             No
           2       R:R:F204       R:R:Y205            100          13.41             No            Yes
           3       R:R:N417       R:R:Y205            100           4.65             No            Yes
           4       R:R:N417       R:R:Y416            100           3.49             No            Yes
           5       R:R:N423       R:R:W435            100           7.91             No            Yes
           6       R:R:N423        W:W:Y35            100          11.63             No            Yes
           7       R:R:V420       R:R:W435            100           3.68             No            Yes
           8       R:R:V420       R:R:Y416            100           5.05             No            Yes
           9       R:R:W435       R:R:Y416            100           6.75            Yes            Yes
          10       R:R:W435        W:W:Y35            100           16.4            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F186        W:W:T36            100           6.49             No             No
           2       R:R:F186        W:W:Y30            100          15.47             No            Yes
           3       R:R:N183       R:R:P181            100           4.89            Yes            Yes
           4       R:R:N183       R:R:Q184            100          10.56            Yes             No
           5       R:R:P181       R:R:Q184            100            7.9            Yes             No
           6       R:R:P181        W:W:Y30            100           4.17            Yes            Yes
           7       R:R:Q184        W:W:Y30            100          13.53             No            Yes
           8        W:W:T36        W:W:Y30            100           6.24             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        W:W:F25        W:W:I55            100           6.28            Yes            Yes
           2        W:W:F25        W:W:R27            100          10.69            Yes            Yes
           3        W:W:I48        W:W:I55            100           10.3             No            Yes
           4        W:W:I48        W:W:R27            100           3.76             No            Yes
           5        W:W:I55        W:W:R27            100          10.02            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N117       R:R:W164            100          18.08             No            Yes
           2       R:R:N117       R:R:Y113            100          17.44             No            Yes
           3       R:R:T199       R:R:W164            100           3.64             No            Yes
           4       R:R:T199       R:R:Y113            100           3.75             No            Yes
           5       R:R:W164       R:R:Y113            100          26.04            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F409       R:R:N445            100           6.04             No            Yes
           2       R:R:F409       R:R:W413            100           9.02             No            Yes
           3       R:R:N445       R:R:T412            100           7.31            Yes             No
           4       R:R:N445       R:R:W413            100           5.65            Yes            Yes
           5       R:R:T412       R:R:W413            100           4.85             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D78        R:R:N50            100          13.46            Yes             No
           2        R:R:D78       R:R:P450            100           4.83            Yes             No
           3        R:R:N50       R:R:P450            100           8.15             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F460        R:R:V53            100           5.24            Yes            Yes
           2       R:R:F460       R:R:Y453            100           4.13            Yes            Yes
           3        R:R:V53       R:R:Y453            100           6.31            Yes            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:Q64       R:R:T146            100           4.25             No             No
           2        R:R:Q64        R:R:Y69            100           6.76             No             No
           3       R:R:T146        R:R:Y69            100           7.49             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F70       R:R:I126            100           7.54            Yes             No
           2        R:R:F70       R:R:N122            100           4.83            Yes            Yes
           3       R:R:I126       R:R:N122            100           4.25             No            Yes

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F189       R:R:I187            100           7.54            Yes            Yes
           2       R:R:F189       R:R:L190            100           4.87            Yes             No
           3       R:R:I187       R:R:L190            100          11.42            Yes             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F128       R:R:I210            100           5.02             No            Yes
           2       R:R:F128       R:R:L124            100          10.96             No             No
           3       R:R:I210       R:R:L124            100           4.28            Yes             No

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E395       R:R:R130            100           3.49             No            Yes
           2       R:R:E395       R:R:T399            100           4.23             No             No
           3       R:R:R130       R:R:T399            100           9.06            Yes             No

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:Q172       R:R:Q188            100          14.08            Yes             No
           2       R:R:Q172       R:R:T179            100           7.09            Yes             No
           3       R:R:Q188       R:R:T179            100           7.09             No             No

