Comm       : 1
Links      : 28
Nodes      : 17
Hubs       : 12
HLinks     : 27
L/N Ratio  : 1.64706
H/N Ratio  : 0.705882
HL/N Ratio : 0.964286
HL/L Ratio : 0.964286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C176        R:R:C99            100           7.28             No             No
           2       R:R:C176        R:R:W92            100          16.98             No            Yes
           3        R:R:C99        R:R:W92            100           7.84             No            Yes
           4       R:R:D106        R:R:V79            100          14.61             No            Yes
           5       R:R:D106       R:R:Y316            100           5.75             No            Yes
           6       R:R:D106        W:W:R34            100           8.34             No            Yes
           7       R:R:F308       R:R:K302            100           4.96            Yes            Yes
           8       R:R:F308        W:W:I32            100           8.79            Yes            Yes
           9       R:R:F308        W:W:V31            100           3.93            Yes            Yes
          10       R:R:F308        W:W:Y35            100           7.22            Yes            Yes
          11       R:R:F312        R:R:S83            100           5.28            Yes             No
          12       R:R:F312       R:R:Y316            100           19.6            Yes            Yes
          13       R:R:F312        W:W:I32            100           7.54            Yes            Yes
          14       R:R:F312        W:W:P33            100             13            Yes            Yes
          15       R:R:F312        W:W:R34            100           7.48            Yes            Yes
          16        R:R:F82       R:R:W102            100          10.02             No            Yes
          17        R:R:F82        R:R:W92            100           4.01             No            Yes
          18       R:R:K302        W:W:Y35            100           8.36            Yes            Yes
          19        R:R:S83       R:R:W102            100           6.18             No            Yes
          20        R:R:S83        W:W:P33            100           5.34             No            Yes
          21        R:R:V79       R:R:W102            100           8.58            Yes            Yes
          22        R:R:V79       R:R:Y316            100           3.79            Yes            Yes
          23       R:R:W102        R:R:W92            100          10.31            Yes            Yes
          24       R:R:Y316        W:W:R34            100           5.14            Yes            Yes
          25        W:W:I32        W:W:P33            100           3.39            Yes            Yes
          26        W:W:I32        W:W:V31            100           6.14            Yes            Yes
          27        W:W:I32        W:W:Y35            100           3.63            Yes            Yes
          28        W:W:V31        W:W:Y35            100           7.57            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 16
Nodes      : 10
Hubs       : 7
HLinks     : 16
L/N Ratio  : 1.6
H/N Ratio  : 0.7
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E180       R:R:Q167            100          16.57            Yes            Yes
           2       R:R:E180       R:R:Q177            100          10.19            Yes             No
           3       R:R:E180        W:W:E65            100           6.34            Yes             No
           4       R:R:E180        W:W:I38            100            4.1            Yes            Yes
           5       R:R:E180        W:W:K26            100           4.05            Yes            Yes
           6       R:R:I175       R:R:P170            100           8.47            Yes             No
           7       R:R:I175        W:W:W28            100          11.74            Yes            Yes
           8       R:R:P170        W:W:W28            100           4.05             No            Yes
           9       R:R:Q167       R:R:Q177            100           5.12            Yes             No
          10       R:R:Q177        W:W:I38            100           5.49             No            Yes
          11        W:W:E65        W:W:K26            100            8.1             No            Yes
          12        W:W:E65        W:W:N64            100           6.57             No            Yes
          13        W:W:I38        W:W:K26            100           5.82            Yes            Yes
          14        W:W:I38        W:W:W28            100           8.22            Yes            Yes
          15        W:W:K26        W:W:N64            100          13.99            Yes            Yes
          16        W:W:K26        W:W:W28            100          10.44            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D123       R:R:R124            100           3.57            Yes            Yes
           2       R:R:D123        R:R:T61            100          10.12            Yes             No
           3       R:R:D123       R:R:V138            100           4.38            Yes            Yes
           4       R:R:D123       R:R:Y134            100          11.49            Yes            Yes
           5       R:R:I126       R:R:V138            100           4.61             No            Yes
           6       R:R:I126       R:R:Y134            100           4.84             No            Yes
           7       R:R:R124        R:R:T61            100           7.76            Yes             No
           8       R:R:V138        R:R:V60            100           4.81            Yes             No
           9       R:R:V138       R:R:Y134            100          11.36            Yes            Yes
          10        R:R:V60       R:R:Y134            100           3.79             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        W:W:C17         W:W:C3            100           3.64             No             No
           2        W:W:C17        W:W:C42            100           7.28             No             No
           3         W:W:C3        W:W:C42            100           5.46             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E332        R:R:H62            100           4.92             No             No
           2       R:R:E332        R:R:L57            100           6.63             No             No
           3        R:R:H62        R:R:L57            100          14.14             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A112       R:R:S154            100           3.42             No             No
           2       R:R:A112       R:R:W151            100           5.19             No            Yes
           3       R:R:S154       R:R:W151            100           3.71             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F281       R:R:N318            100           3.62            Yes             No
           2       R:R:F281       R:R:W285            100          16.04            Yes            Yes
           3       R:R:N318       R:R:W285            100           6.78             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I178       R:R:L162            100           7.14             No             No
           2       R:R:I178       R:R:Y184            100           4.84             No            Yes
           3       R:R:L162       R:R:Y184            100           9.38             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D300       R:R:F298            100           3.58             No             No
           2       R:R:D300       R:R:F301            100          13.14             No             No
           3       R:R:F298       R:R:F301            100           6.43             No             No

