Comm       : 1
Links      : 24
Nodes      : 17
Hubs       : 10
HLinks     : 20
L/N Ratio  : 1.41176
H/N Ratio  : 0.588235
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D323       B:B:M325            100          11.09             No            Yes
           2       B:B:D323        B:B:S67            100          10.31             No             No
           3       B:B:D323       B:B:T321            100           5.78             No             No
           4        B:B:H54        B:B:I80            100          13.26            Yes            Yes
           5        B:B:H54        B:B:S72            100           9.76            Yes             No
           6        B:B:H54        B:B:W82            100           6.35            Yes            Yes
           7       B:B:I338        B:B:R49            100           5.01             No             No
           8       B:B:I338        G:G:F61            100           3.77             No            Yes
           9        B:B:I80        B:B:K89            100           4.36            Yes            Yes
          10        B:B:I80        B:B:W82            100          14.09            Yes            Yes
          11        B:B:K89        B:B:W82            100          10.44            Yes            Yes
          12        B:B:L70        B:B:M61            100           5.65             No            Yes
          13        B:B:L70        B:B:W63            100          10.25             No            Yes
          14        B:B:L70        B:B:W82            100           9.11             No            Yes
          15       B:B:M325        G:G:F61            100           4.98            Yes            Yes
          16       B:B:M325        G:G:P60            100           8.39            Yes            Yes
          17        B:B:M61        B:B:W63            100           5.82            Yes            Yes
          18        B:B:R49        G:G:F61            100           5.34             No            Yes
          19        B:B:S67       B:B:T321            100           7.99             No             No
          20        B:B:S72        B:B:W82            100           7.41             No            Yes
          21       B:B:T321        B:B:W63            100          12.13             No            Yes
          22        B:B:Y85        G:G:F61            100           6.19            Yes            Yes
          23        B:B:Y85        G:G:P60            100          12.52            Yes            Yes
          24        G:G:F61        G:G:P60            100           4.33            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 21
Nodes      : 14
Hubs       : 9
HLinks     : 20
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.642857
HL/N Ratio : 0.952381
HL/L Ratio : 0.952381
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:Q227       B:B:L117            100           6.65             No            Yes
           2       A:A:Q227       B:B:Y145            100           5.64             No            Yes
           3       A:A:W234       B:B:L117            100           4.56            Yes            Yes
           4       A:A:W234       B:B:Y145            100           8.68            Yes            Yes
           5       B:B:A167       B:B:Q176            100           4.55             No            Yes
           6       B:B:A167       B:B:W169            100           5.19             No            Yes
           7       B:B:D163       B:B:H142            100          12.61            Yes            Yes
           8       B:B:D163       B:B:S161            100           7.36            Yes            Yes
           9       B:B:D186       B:B:G162            100           5.03             No             No
          10       B:B:D186       B:B:Y145            100            9.2             No            Yes
          11       B:B:G162       B:B:S161            100           3.71             No            Yes
          12       B:B:G162       B:B:Y145            100           5.79             No            Yes
          13       B:B:H142       B:B:L146            100           5.14            Yes             No
          14       B:B:H142       B:B:S161            100          16.74            Yes            Yes
          15       B:B:H142       B:B:T159            100           4.11            Yes            Yes
          16       B:B:H142       B:B:W169            100           7.41            Yes            Yes
          17       B:B:L117       B:B:Y145            100           5.86            Yes            Yes
          18       B:B:L146       B:B:S161            100           7.51             No            Yes
          19       B:B:L146       B:B:T159            100           4.42             No            Yes
          20       B:B:Q176       B:B:W169            100          14.24            Yes            Yes
          21       B:B:T159       B:B:W169            100            9.7            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 20
Nodes      : 13
Hubs       : 7
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.53846
H/N Ratio  : 0.538462
HL/N Ratio : 0.95
HL/L Ratio : 0.95
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:Q390       R:R:E812            100           7.65             No            Yes
           2       A:A:Q390       R:R:R601            100          23.36             No            Yes
           3       A:A:Y391       R:R:H605            100           4.36             No            Yes
           4       A:A:Y391       R:R:R601            100            7.2             No            Yes
           5       R:R:C807       R:R:F588            100           4.19            Yes            Yes
           6       R:R:C807       R:R:F803            100           6.98            Yes            Yes
           7       R:R:C807       R:R:T584            100          10.14            Yes             No
           8       R:R:E812       R:R:N810            100           5.26            Yes             No
           9       R:R:E812       R:R:R601            100          11.63            Yes            Yes
          10       R:R:E812       R:R:Y602            100          14.59            Yes            Yes
          11       R:R:F588       R:R:T584            100           3.89            Yes             No
          12       R:R:F588       R:R:Y602            100           6.19            Yes            Yes
          13       R:R:F803       R:R:T584            100           6.49            Yes             No
          14       R:R:H605       R:R:R601            100           4.51            Yes            Yes
          15       R:R:N599       R:R:R601            100          13.26             No            Yes
          16       R:R:N599       R:R:Y602            100           6.98             No            Yes
          17       R:R:N810       R:R:V813            100           4.43             No             No
          18       R:R:N810       R:R:Y602            100            9.3             No            Yes
          19       R:R:R601       R:R:Y602            100           8.23            Yes            Yes
          20       R:R:V813       R:R:Y602            100           5.05             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 13
Nodes      : 9
Hubs       : 3
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.44444
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.769231
HL/L Ratio : 0.769231
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:A324       A:A:P321            100           3.74             No             No
           2       A:A:A324       A:A:Y339            100           5.34             No            Yes
           3       A:A:F363       A:A:K338            100          18.61            Yes             No
           4       A:A:F363       A:A:Q294            100           5.86            Yes             No
           5       A:A:F363       A:A:R342            100           6.41            Yes            Yes
           6       A:A:F363       A:A:Y339            100           7.22            Yes            Yes
           7       A:A:K338       A:A:Q294            100           8.14             No             No
           8       A:A:K338       A:A:Y339            100           4.78             No            Yes
           9       A:A:L346       A:A:P361            100           6.57             No             No
          10       A:A:L346       A:A:R342            100            8.5             No            Yes
          11       A:A:P321       A:A:Y339            100           4.17             No            Yes
          12       A:A:P361       A:A:R342            100           8.65             No            Yes
          13       A:A:R342       A:A:Y339            100           9.26            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 12
Nodes      : 8
Hubs       : 5
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.625
HL/N Ratio : 0.916667
HL/L Ratio : 0.916667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:N239       A:A:W281            100           5.65             No            Yes
           2       A:A:N239        B:B:K57            100            4.2             No             No
           3       A:A:N239       B:B:W332            100           4.52             No            Yes
           4       A:A:W281       B:B:R314            100              9            Yes            Yes
           5       A:A:W281       B:B:W332            100           4.69            Yes            Yes
           6       B:B:D290       B:B:R314            100          15.48            Yes            Yes
           7       B:B:D290       B:B:T274            100           4.34            Yes             No
           8        B:B:K57       B:B:W332            100          35.97             No            Yes
           9        B:B:K57        B:B:Y59            100           9.55             No            Yes
          10       B:B:R314       B:B:T274            100           7.76            Yes             No
          11       B:B:R314       B:B:W332            100          24.99            Yes            Yes
          12       B:B:W332        B:B:Y59            100           13.5            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 5
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.625
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D258       B:B:F222            100           5.97            Yes            Yes
           2       B:B:D258       B:B:Q220            100          13.05            Yes            Yes
           3       B:B:D258        B:B:R22            100           7.15            Yes             No
           4       B:B:D258        G:G:R27            100           9.53            Yes            Yes
           5       B:B:F222       B:B:F241            100          13.93            Yes            Yes
           6       B:B:F222       B:B:Q220            100            8.2            Yes            Yes
           7       B:B:F241       B:B:I232            100           3.77            Yes             No
           8       B:B:F241       B:B:V200            100           6.55            Yes             No
           9       B:B:I232       B:B:V200            100           6.14             No             No
          10        B:B:R22        G:G:R27            100          10.66             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 6
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.857143
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:C218       B:B:K209            100           6.47             No            Yes
           2       B:B:C218       B:B:W211            100          14.37             No            Yes
           3       B:B:F180       B:B:F199            100          10.72            Yes            Yes
           4       B:B:F180       B:B:W211            100          16.04            Yes            Yes
           5       B:B:F199       B:B:L190            100           4.87            Yes            Yes
           6       B:B:F199       B:B:V158            100           6.55            Yes            Yes
           7       B:B:F199       B:B:W211            100          12.03            Yes            Yes
           8       B:B:K209       B:B:W211            100            5.8            Yes            Yes
           9       B:B:L190       B:B:V158            100           4.47            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F643            100          10.79            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F716            100          22.56            Yes            Yes
           3       R:R:F643       R:R:F716            100           8.57            Yes            Yes
           4       R:R:F647       R:R:F716            100          10.72            Yes            Yes
           5       R:R:F647       R:R:W773            100          18.04            Yes            Yes
           6       R:R:F716       R:R:W773            100           6.01            Yes            Yes
           7       R:R:F791       R:R:N795            100           9.67             No             No
           8       R:R:F791       R:R:W773            100           6.01             No            Yes
           9       R:R:N795       R:R:W773            100          27.12             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.75
HL/L Ratio : 0.75
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:K233       A:A:R232            100           6.19            Yes             No
           2       A:A:K233       B:B:C204            100           4.85            Yes             No
           3       A:A:K233       B:B:D228            100            8.3            Yes            Yes
           4       A:A:K233       B:B:N230            100           8.39            Yes             No
           5       A:A:R232       B:B:C204            100           5.57             No             No
           6       B:B:D228       B:B:D246            100          10.65            Yes             No
           7       B:B:D228       B:B:N230            100           5.39            Yes             No
           8       B:B:D246       B:B:N230            100          12.12             No             No

Comm       : 10
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:C359       A:A:F273            100           4.19             No            Yes
           2       A:A:C359       A:A:L289            100           4.76             No             No
           3       A:A:F273       A:A:F345            100            7.5            Yes            Yes
           4       A:A:F273       A:A:L289            100           9.74            Yes             No
           5       A:A:F273       A:A:V287            100           6.55            Yes             No
           6       A:A:F273       A:A:W277            100           6.01            Yes            Yes
           7       A:A:F345       A:A:L289            100           4.87            Yes             No
           8       A:A:V287       A:A:W277            100            4.9             No            Yes

Comm       : 11
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D333       B:B:H311            100           8.82            Yes            Yes
           2       B:B:D333       B:B:S331            100          10.31            Yes             No
           3       B:B:H311       B:B:K337            100          10.48            Yes            Yes
           4       B:B:H311       B:B:S331            100          12.55            Yes             No
           5       B:B:K337        B:B:T47            100           7.51            Yes             No
           6       B:B:K337       B:B:W339            100            5.8            Yes            Yes
           7        B:B:T47       B:B:W339            100            9.7             No            Yes

Comm       : 12
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        B:B:H91        B:B:I81            100           9.28            Yes            Yes
           2        B:B:H91        B:B:V90            100           9.69            Yes             No
           3        B:B:I81        B:B:L69            100           4.28            Yes             No
           4        B:B:I81        B:B:V90            100           4.61            Yes             No
           5        B:B:I81       B:B:Y105            100           4.84            Yes            Yes
           6        B:B:L69       B:B:Y105            100           7.03             No            Yes

Comm       : 13
Links      : 8
Nodes      : 5
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.6
H/N Ratio  : 0.8
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:F219       A:A:F376            100           4.29            Yes            Yes
           2       A:A:F219        A:A:H41            100           4.53            Yes            Yes
           3       A:A:F219       A:A:V217            100           3.93            Yes            Yes
           4       A:A:F376       A:A:V217            100           3.93            Yes            Yes
           5       A:A:F376       R:R:F665            100           8.57            Yes             No
           6        A:A:H41       A:A:V217            100           4.15            Yes            Yes
           7        A:A:H41       R:R:F665            100           9.05            Yes             No
           8       A:A:V217       R:R:F665            100           6.55            Yes             No

Comm       : 14
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.8
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:D368       A:A:N371            100           6.73            Yes            Yes
           2       A:A:D368       A:A:R374            100           8.34            Yes             No
           3       A:A:D368       A:A:T364            100           5.78            Yes            Yes
           4       A:A:F290       A:A:N371            100           8.46            Yes            Yes
           5       A:A:F290       A:A:T364            100           3.89            Yes            Yes
           6       A:A:N371       A:A:T364            100           11.7            Yes            Yes
           7       A:A:R374       A:A:T364            100           9.06             No            Yes

Comm       : 15
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 4
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:F312       A:A:F340            100           5.36            Yes            Yes
           2       A:A:F312       A:A:I308            100           7.54            Yes            Yes
           3       A:A:F315       A:A:F340            100          12.86            Yes            Yes
           4       A:A:F315       A:A:I308            100           11.3            Yes            Yes
           5       A:A:F340       A:A:I308            100           6.28            Yes            Yes

Comm       : 16
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:C114        B:B:L79            100           4.76            Yes             No
           2       B:B:C114        B:B:L95            100           4.76            Yes            Yes
           3       B:B:C114       B:B:Y124            100           4.03            Yes            Yes
           4        B:B:L79        B:B:L95            100           5.54             No            Yes
           5        B:B:L95       B:B:Y124            100           5.86            Yes            Yes

Comm       : 17
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:F235       B:B:F278            100          11.79            Yes            Yes
           2       B:B:F235       B:B:G282            100           6.02            Yes             No
           3       B:B:F235       B:B:P236            100           7.22            Yes            Yes
           4       B:B:F278       B:B:P236            100           7.22            Yes            Yes
           5       B:B:G282       B:B:P236            100           4.06             No            Yes

Comm       : 18
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        B:B:D83        B:B:N88            100           4.04             No             No
           2        B:B:D83        B:B:T86            100          11.56             No             No
           3        B:B:N88        B:B:T86            100           11.7             No             No

Comm       : 19
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:E209       A:A:H220            100           9.85             No            Yes
           2       A:A:E209       A:A:K211            100           6.75             No             No
           3       A:A:H220       A:A:K211            100           6.55            Yes             No

Comm       : 20
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:I244        A:A:L44            100           4.28             No             No
           2       A:A:I244        A:A:L46            100           4.28             No             No
           3        A:A:L44        A:A:L46            100           9.69             No             No

Comm       : 21
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:D223        A:A:K53            100           4.15             No            Yes
           2       A:A:D223        A:A:L45            100           4.07             No            Yes
           3        A:A:K53        A:A:L45            100           8.46            Yes            Yes

Comm       : 22
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:I235       A:A:L282            100           5.71             No             No
           2       A:A:I235       A:A:N279            100           5.66             No             No
           3       A:A:L282       A:A:N279            100           8.24             No             No

Comm       : 23
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:D381       A:A:R385            100           8.34             No             No
           2       A:A:D381       R:R:I741            100            4.2             No             No
           3       A:A:R385       R:R:I741            100          11.27             No             No

Comm       : 24
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:H387       R:R:M660            100          14.44            Yes             No
           2       A:A:H387       R:R:S667            100           8.37            Yes             No
           3       R:R:M660       R:R:S667            100           6.13             No             No

Comm       : 25
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:E392       R:R:K760            100           4.05             No             No
           2       A:A:E392       R:R:V764            100          11.41             No            Yes
           3       R:R:K760       R:R:V764            100           4.55             No            Yes

Comm       : 26
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L731       R:R:L765            100           4.15            Yes            Yes
           2       R:R:L731       R:R:L769            100           4.15            Yes            Yes
           3       R:R:L765       R:R:L769            100            8.3            Yes            Yes

Comm       : 27
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:L300       B:B:R283            100          13.36            Yes            Yes
           2       B:B:L300        G:G:C41            100           9.52            Yes             No
           3       B:B:R283        G:G:C41            100           5.57            Yes             No

Comm       : 28
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D154       B:B:N110            100           9.42             No             No
           2       B:B:D154       B:B:S108            100           8.83             No             No
           3       B:B:N110       B:B:S108            100           8.94             No             No

Comm       : 29
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D247       B:B:H225            100           5.04            Yes            Yes
           2       B:B:D247       B:B:S245            100           8.83            Yes             No
           3       B:B:H225       B:B:S245            100          12.55            Yes             No

Comm       : 30
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I604       R:R:V652            100           6.14            Yes             No
           2       R:R:I604       R:R:W649            100           5.87            Yes            Yes
           3       R:R:V652       R:R:W649            100           7.36             No            Yes

Comm       : 31
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:S697       R:R:S707              0           3.26            Yes             No
           2       R:R:S697       R:R:S710              0           3.26            Yes             No
           3       R:R:S707       R:R:S710            100           4.89             No             No

Comm       : 32
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L576       R:R:L797              0           2.77             No             No
           2       R:R:L576       R:R:L800              0           2.77             No             No
           3       R:R:L797       R:R:L800            100           9.69             No             No

