Comm       : 1
Links      : 18
Nodes      : 12
Hubs       : 5
HLinks     : 16
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.416667
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A816       R:R:I597            100           1.62             No            Yes
           2       R:R:A816       R:R:T596            100           3.36             No             No
           3       R:R:A816       R:R:V594            100            1.7             No            Yes
           4       R:R:E812       R:R:N810            100          11.83             No            Yes
           5       R:R:E812       R:R:R601            100           4.65             No            Yes
           6       R:R:E812       R:R:Y602            100          14.59             No            Yes
           7       R:R:I597       R:R:T596            100           4.56            Yes             No
           8       R:R:I597       R:R:Y602            100          10.88            Yes            Yes
           9       R:R:K820       R:R:S593            100           4.59             No             No
          10       R:R:K820       R:R:V594            100           3.04             No            Yes
          11       R:R:N599       R:R:R601            100          16.87             No            Yes
          12       R:R:N599       R:R:Y602            100            9.3             No            Yes
          13       R:R:N810       R:R:V813            100           5.91            Yes             No
          14       R:R:N810       R:R:Y602            100           5.81            Yes            Yes
          15       R:R:R601       R:R:Y602            100           5.14            Yes            Yes
          16       R:R:S593       R:R:V594            100           1.62             No            Yes
          17       R:R:T596       R:R:V594            100           4.76             No            Yes
          18       R:R:V813       R:R:Y602            100           3.79             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I604       R:R:N607            100           4.25             No             No
           2       R:R:I604       R:R:W649            100           5.87             No            Yes
           3       R:R:N607       R:R:W649            100          27.12             No            Yes
           4       R:R:N607       R:R:Y676            100           3.49             No            Yes
           5       R:R:S645       R:R:W649            100           2.47            Yes            Yes
           6       R:R:S645       R:R:W680            100           6.18            Yes             No
           7       R:R:W649       R:R:W680            100          16.87            Yes             No
           8       R:R:W649       R:R:Y676            100           3.86            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A694       R:R:A712            100           1.79             No            Yes
           2       R:R:A694       R:R:S690            100           1.71             No             No
           3       R:R:A694       R:R:Y698            100           2.67             No            Yes
           4       R:R:A712       R:R:S697            100           3.42            Yes             No
           5       R:R:A712       R:R:S710            100           1.71            Yes            Yes
           6       R:R:S690       R:R:Y698            100           6.36             No            Yes
           7       R:R:S697       R:R:S710            100           6.52             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H562       R:R:L558            100           7.71            Yes             No
           2       R:R:H562       R:R:L566            100          16.71            Yes             No
           3       R:R:H562       R:R:Q788            100          24.73            Yes             No
           4       R:R:H562       R:R:Y789            100          13.07            Yes             No
           5       R:R:L558       R:R:L566            100           5.54             No             No
           6       R:R:Q788       R:R:Y789            100           2.25             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F643            100           7.85            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F716            100            4.9            Yes             No
           3       R:R:F643       R:R:F716            100           4.29             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C807       R:R:F803            100           4.19             No            Yes
           2       R:R:C807       R:R:T584            100           6.76             No             No
           3       R:R:F803       R:R:T584            100           6.49            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C704       R:R:M635            100           3.24             No            Yes
           2       R:R:C704       R:R:S622            100           1.72             No             No
           3       R:R:M635       R:R:S622            100           6.13            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I686       R:R:L644            100           5.71             No             No
           2       R:R:I686       R:R:P719            100           1.69             No             No
           3       R:R:L644       R:R:P719            100           3.28             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F791       R:R:N795            100           7.25            Yes             No
           2       R:R:F791       R:R:W773            100           4.01            Yes            Yes
           3       R:R:N795       R:R:W773            100          23.73             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I662       R:R:K663            100           2.91             No             No
           2       R:R:I662       R:R:Y658            100           8.46             No             No
           3       R:R:K663       R:R:Y658            100           3.58             No             No

