Comm       : 1
Links      : 16
Nodes      : 11
Hubs       : 9
HLinks     : 16
L/N Ratio  : 1.45455
H/N Ratio  : 0.818182
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D186            100           5.11            Yes            Yes
           2         L:L:?1        R:R:D98            100          10.22            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:F254            100           4.59            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:Y250            100          14.34            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:Y278            100           3.31            Yes            Yes
           6       R:R:D186       R:R:F254            100           3.58            Yes            Yes
           7        R:R:D98       R:R:Y278            100            9.2             No            Yes
           8       R:R:F191       R:R:F251            100           3.22            Yes            Yes
           9       R:R:F191       R:R:W247            100           4.01            Yes            Yes
          10       R:R:F251       R:R:W247            100           4.01            Yes            Yes
          11       R:R:F251       R:R:Y250            100           4.13            Yes            Yes
          12       R:R:F254       R:R:Y250            100           3.09            Yes            Yes
          13        R:R:S75       R:R:W275            100           2.47             No            Yes
          14        R:R:S75       R:R:Y278            100           2.54             No            Yes
          15       R:R:W247       R:R:Y250            100           4.82            Yes            Yes
          16       R:R:W275       R:R:Y278            100           4.82            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 6
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.857143
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D64        R:R:L60            100           2.71            Yes            Yes
           2        R:R:D64       R:R:N284            100           6.73            Yes            Yes
           3       R:R:I112       R:R:R116            100           3.76            Yes             No
           4       R:R:I112       R:R:Y288            100           3.63            Yes            Yes
           5       R:R:L109        R:R:L60            100           2.77            Yes            Yes
           6       R:R:L109       R:R:N284            100           2.75            Yes            Yes
           7       R:R:L109       R:R:Y288            100           5.86            Yes            Yes
           8        R:R:L60       R:R:N284            100           6.87            Yes            Yes
           9       R:R:R116       R:R:Y288            100           3.09             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F151       R:R:H155            100           3.39             No             No
           2       R:R:F151       R:R:S150            100           3.96             No            Yes
           3       R:R:F151        R:R:S96            100          11.89             No            Yes
           4       R:R:H155        R:R:S96            100           2.79             No            Yes
           5       R:R:S150        R:R:S96            100           3.26            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:N51        R:R:N54            100          14.98             No            Yes
           2        R:R:N51        R:R:T53            100           5.85             No             No
           3        R:R:N54        R:R:T53            100           4.39            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C174        R:R:C91            100           7.28             No             No
           2       R:R:C174        R:R:W84            100           7.84             No            Yes
           3        R:R:C91        R:R:W84            100           5.22             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:S113       R:R:T201            100            3.2             No            Yes
           2       R:R:S113       R:R:Y202            100           5.09             No            Yes
           3       R:R:T201       R:R:Y202            100            2.5            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E270       R:R:K175            100           4.05             No             No
           2       R:R:E270       R:R:R257            100           3.49             No            Yes
           3       R:R:K175       R:R:R257            100           4.95             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A264       R:R:R260            100           2.77             No             No
           2       R:R:A264       R:R:Y256            100              4             No             No
           3       R:R:R260       R:R:Y256            100            7.2             No             No

