Comm       : 1
Links      : 18
Nodes      : 12
Hubs       : 8
HLinks     : 16
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:H284            100           8.97            Yes            Yes
           2         L:L:?1        R:R:K37            100            5.3            Yes            Yes
           3       R:R:C111       R:R:C187            100           7.28             No             No
           4       R:R:C111       R:R:W104            100           6.53             No            Yes
           5       R:R:C187       R:R:L188            100           7.94             No            Yes
           6       R:R:C187       R:R:W104            100          16.98             No            Yes
           7       R:R:E189       R:R:S102            100           5.75             No             No
           8       R:R:E189        R:R:Y97            100           6.73             No            Yes
           9        R:R:F41        R:R:K37            100           9.93            Yes            Yes
          10        R:R:F41        R:R:Y98            100          22.69            Yes            Yes
          11       R:R:H284        R:R:K37            100           7.86            Yes            Yes
          12        R:R:K37        R:R:Y98            100           5.97            Yes            Yes
          13       R:R:L188       R:R:W104            100           4.56            Yes            Yes
          14       R:R:L188        R:R:Y97            100           5.86            Yes            Yes
          15       R:R:L188        R:R:Y98            100           4.69            Yes            Yes
          16       R:R:S102        R:R:Y97            100           7.63             No            Yes
          17       R:R:W104        R:R:Y97            100           8.68            Yes            Yes
          18        R:R:Y97        R:R:Y98            100          12.91            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F312        R:R:F63            100            7.5            Yes            Yes
           2       R:R:F312       R:R:Y306            100           7.22            Yes            Yes
           3        R:R:F63        R:R:M77            100           7.46            Yes             No
           4        R:R:F63        R:R:S59            100           5.28            Yes             No
           5        R:R:F63       R:R:Y306            100          13.41            Yes            Yes
           6        R:R:M77       R:R:Y306            100           9.58             No            Yes
           7        R:R:S59       R:R:Y306            100           7.63             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E34        R:R:N35            100           5.26             No             No
           2        R:R:E34        R:R:R38            100          18.61             No             No
           3        R:R:N35        R:R:R38            100           4.82             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:Q65       R:R:S318            100           7.22            Yes             No
           2        R:R:Q65        R:R:Y67            100           9.02            Yes             No
           3       R:R:S318        R:R:Y67            100          13.99             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F128       R:R:S124            100          10.57            Yes             No
           2       R:R:F128       R:R:W163            100          11.02            Yes            Yes
           3       R:R:S124       R:R:W163            100          13.59             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R136       R:R:Y221            100          13.38             No            Yes
           2       R:R:R136       R:R:Y305            100          11.32             No            Yes
           3       R:R:Y221       R:R:Y305            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E179       R:R:K194            100            8.1             No             No
           2       R:R:E179       R:R:N191            100          19.72             No             No
           3       R:R:K194       R:R:N191            100            4.2             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I195       R:R:L190            100           4.28            Yes             No
           2       R:R:I195       R:R:W274            100           7.05            Yes             No
           3       R:R:L190       R:R:W274            100          10.25             No             No

