Comm       : 1
Links      : 20
Nodes      : 13
Hubs       : 8
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.53846
H/N Ratio  : 0.615385
HL/N Ratio : 0.95
HL/L Ratio : 0.95
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F180            100           5.23            Yes            Yes
           2         L:L:?1        R:R:L83            100           7.13            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:R111            100          11.47            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:S179            100           11.6            Yes             No
           5         L:L:?1        R:R:W91            100           5.87            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:Y284            100           9.06            Yes            Yes
           7         L:L:?1        R:R:Y87            100           8.05            Yes            Yes
           8       R:R:F180       R:R:H189            100          22.63            Yes            Yes
           9       R:R:F180       R:R:S179            100           5.28            Yes             No
          10       R:R:F277        R:R:W91            100          12.03             No            Yes
          11       R:R:F277        R:R:Y87            100           4.13             No            Yes
          12       R:R:H161       R:R:H189            100           7.17             No            Yes
          13       R:R:H161       R:R:L162            100          10.29             No             No
          14       R:R:H189       R:R:L162            100          10.29            Yes             No
          15       R:R:H189       R:R:S179            100           9.76            Yes             No
          16        R:R:L83        R:R:Y87            100          14.07             No            Yes
          17       R:R:R111       R:R:T283            100           7.76            Yes            Yes
          18       R:R:R111       R:R:Y284            100           4.12            Yes            Yes
          19       R:R:T283       R:R:Y284            100           4.99            Yes            Yes
          20        R:R:W91        R:R:Y87            100          12.54            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.428571
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D290        R:R:D73            100          11.98            Yes            Yes
           2       R:R:D290       R:R:L118            100           4.07            Yes             No
           3       R:R:D290        R:R:L69            100           6.79            Yes             No
           4       R:R:D290       R:R:Y294            100            6.9            Yes            Yes
           5        R:R:D73        R:R:L69            100           5.43            Yes             No
           6       R:R:L118       R:R:Y294            100           7.03             No            Yes
           7       R:R:R125       R:R:V121            100           6.54             No             No
           8       R:R:R125       R:R:Y294            100           8.23             No            Yes
           9       R:R:V121       R:R:Y294            100           5.05             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.285714
HL/N Ratio : 0.555556
HL/L Ratio : 0.555556
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C100       R:R:C177            100           7.28             No             No
           2       R:R:C100        R:R:W93            100          10.45             No            Yes
           3       R:R:C177        R:R:W93            100          15.67             No            Yes
           4        R:R:D85        R:R:F95            100           8.36             No            Yes
           5        R:R:D85        R:R:K94            100            8.3             No             No
           6        R:R:D85        R:R:R89            100           8.34             No             No
           7        R:R:F95        R:R:K94            100           7.44            Yes             No
           8        R:R:F95        R:R:W93            100          12.03            Yes            Yes
           9        R:R:K94        R:R:R89            100           8.66             No             No

Comm       : 4
Links      : 9
Nodes      : 6
Hubs       : 5
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.833333
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F127       R:R:H131            100           6.79            Yes            Yes
           2       R:R:F127       R:R:Y126            100           5.16            Yes            Yes
           3       R:R:F206       R:R:R210            100           8.55             No            Yes
           4       R:R:F206       R:R:Y126            100           7.22             No            Yes
           5       R:R:H131       R:R:V130            100           4.15            Yes            Yes
           6       R:R:H131       R:R:Y126            100           7.62            Yes            Yes
           7       R:R:R210       R:R:V130            100           6.54            Yes            Yes
           8       R:R:R210       R:R:Y126            100          13.38            Yes            Yes
           9       R:R:V130       R:R:Y126            100          12.62            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D124       R:R:R128            100           13.1             No             No
           2       R:R:D124        R:R:S62            100           7.36             No             No
           3       R:R:R128        R:R:S62            100           6.59             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F117        R:R:N68            100           14.5             No             No
           2       R:R:F117       R:R:W152            100          10.02             No             No
           3        R:R:N68       R:R:W152            100           5.65             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F105       R:R:M109            100           6.22            Yes            Yes
           2       R:R:F105       R:R:T159            100           6.49            Yes             No
           3       R:R:M109       R:R:T159            100           7.53            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D221       R:R:K227            100           5.53             No             No
           2       R:R:D221       R:R:R216            100          14.29             No             No
           3       R:R:K227       R:R:R216            100           4.95             No             No

