Comm       : 1
Links      : 26
Nodes      : 17
Hubs       : 11
HLinks     : 23
L/N Ratio  : 1.52941
H/N Ratio  : 0.647059
HL/N Ratio : 0.884615
HL/L Ratio : 0.884615
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:E166            100            7.8            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:H261            100           7.57            Yes            Yes
           3         L:L:?1        R:R:L95            100          17.66            Yes             No
           4         L:L:?1        R:R:R71            100          21.46            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:Y268            100          13.81            Yes             No
           6         L:L:?1        R:R:Y75            100           5.75            Yes            Yes
           7        R:R:C67        R:R:L95            100           4.76             No             No
           8        R:R:C67        R:R:N98            100           4.72             No            Yes
           9        R:R:C67        R:R:T94            100           5.07             No             No
          10       R:R:E166       R:R:H261            100           9.85            Yes            Yes
          11       R:R:E166        R:R:R71            100           4.65            Yes            Yes
          12       R:R:E166        R:R:Y74            100          16.83            Yes            Yes
          13        R:R:F93        R:R:M97            100           4.98            Yes            Yes
          14        R:R:F93       R:R:T147            100           5.19            Yes             No
          15       R:R:H261        R:R:Y75            100          10.89            Yes            Yes
          16       R:R:I262        R:R:M18            100           4.37             No            Yes
          17       R:R:I262       R:R:S265            100           4.64             No            Yes
          18        R:R:L95       R:R:Y268            100           5.86             No             No
          19        R:R:M18       R:R:S265            100           6.13            Yes            Yes
          20        R:R:M18        R:R:Y75            100          10.78            Yes            Yes
          21        R:R:M97        R:R:N98            100           4.21            Yes            Yes
          22        R:R:M97       R:R:T147            100           6.02            Yes             No
          23        R:R:N98        R:R:T94            100           4.39            Yes             No
          24        R:R:R71        R:R:Y74            100           5.14            Yes            Yes
          25        R:R:R71        R:R:Y75            100          13.38            Yes            Yes
          26        R:R:Y74        R:R:Y75            100           3.97            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.571429
HL/L Ratio : 0.571429
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F26        R:R:L68            100           6.09             No             No
           2        R:R:F26        R:R:P69            100          14.45             No             No
           3        R:R:G29        R:R:M65            100           5.24             No            Yes
           4        R:R:G29        R:R:N33            100           5.09             No            Yes
           5        R:R:L68        R:R:M65            100           7.07             No            Yes
           6        R:R:L68        R:R:P69            100           6.57             No             No
           7        R:R:M65        R:R:N33            100           4.21            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 5
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.833333
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D178       R:R:L244            100          12.21             No            Yes
           2       R:R:D178       R:R:R240            100          15.48             No            Yes
           3       R:R:F168       R:R:F181            100          12.86            Yes            Yes
           4       R:R:F168       R:R:R240            100          16.03            Yes            Yes
           5       R:R:F181       R:R:R240            100           4.28            Yes            Yes
           6       R:R:F243       R:R:L244            100           3.65            Yes            Yes
           7       R:R:F243       R:R:R240            100          11.76            Yes            Yes
           8       R:R:L244       R:R:R240            100           6.07            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F40        R:R:M44            100           3.73            Yes             No
           2        R:R:F40       R:R:Y279            100          14.44            Yes            Yes
           3        R:R:M44       R:R:Y279            100           4.79             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F105        R:R:N56            100           8.46            Yes            Yes
           2       R:R:F105       R:R:V136            100           3.93            Yes             No
           3        R:R:N56       R:R:V136            100          11.82            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C165        R:R:C88            100           7.28             No             No
           2       R:R:C165       R:R:H155              0           2.95             No             No
           3        R:R:C88       R:R:H155              0           2.95             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H119       R:R:V118            100          11.07             No             No
           2       R:R:H119       R:R:Y114            100           7.62             No            Yes
           3       R:R:V118       R:R:Y114            100          10.09             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M180       R:R:W176            100           9.31             No             No
           2       R:R:M180       R:R:Y149            100           3.59             No            Yes
           3       R:R:W176       R:R:Y149            100          14.47             No            Yes

