Comm       : 1
Links      : 24
Nodes      : 18
Hubs       : 8
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.791667
HL/L Ratio : 0.791667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C258         R:R:C9            100           7.28             No             No
           2       R:R:C258       R:R:E261            100           6.08             No             No
           3         R:R:C9       R:R:E261            100            7.6             No             No
           4        R:R:D16       R:R:F265            100           7.17            Yes            Yes
           5        R:R:D16       R:R:H269            100           5.04            Yes             No
           6       R:R:D161       R:R:F167            100           4.78             No            Yes
           7       R:R:D161       R:R:H165            100           3.78             No            Yes
           8       R:R:D161       R:R:Y163            100           5.75             No            Yes
           9       R:R:E170       R:R:F167            100          11.66             No            Yes
          10       R:R:E170        R:R:Y76            100           10.1             No            Yes
          11       R:R:E261       R:R:F172            100           9.33             No            Yes
          12       R:R:F167       R:R:F265            100           4.29            Yes            Yes
          13       R:R:F167       R:R:H165            100           5.66            Yes            Yes
          14       R:R:F167        R:R:Y76            100           4.13            Yes            Yes
          15       R:R:F172       R:R:F265            100          12.86            Yes            Yes
          16       R:R:F172       R:R:R247            100           6.41            Yes             No
          17       R:R:F172       R:R:Y268            100           7.22            Yes             No
          18       R:R:F265       R:R:H269            100          11.31            Yes             No
          19        R:R:F77       R:R:H269            100           6.79            Yes             No
          20        R:R:F77        R:R:P20            100          14.45            Yes             No
          21        R:R:F77        R:R:P21            100           5.78            Yes             No
          22       R:R:H165       R:R:Y163            100           5.44            Yes            Yes
          23        R:R:P20        R:R:P21            100           5.84             No             No
          24       R:R:R247       R:R:Y268            100           8.23             No             No

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A120       R:R:H121            100           4.39             No            Yes
           2       R:R:A120       R:R:Y116            100           5.34             No            Yes
           3       R:R:G203       R:R:Y116              0            2.9             No            Yes
           4       R:R:G203         W:W:?2              0            2.9             No            Yes
           5       R:R:H121       R:R:Y116            100           5.44            Yes            Yes
           6       R:R:Y116         W:W:?2            100          15.23            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I111        R:R:L52            100           4.28            Yes            Yes
           2       R:R:I111        R:R:L56            100           4.28            Yes            Yes
           3        R:R:L52        R:R:L56            100           6.92            Yes            Yes
           4        R:R:L52        R:R:Q45            100           3.99            Yes             No
           5        R:R:L56        R:R:Q45            100           3.99            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C168        R:R:C90            100           7.28             No             No
           2       R:R:C168       R:R:E157            100           6.08             No            Yes
           3       R:R:C168       R:R:F169            100           4.19             No             No
           4        R:R:C90       R:R:E157            100           9.12             No            Yes
           5       R:R:E157       R:R:F169            100          10.49            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L225       R:R:L229            100           4.15             No            Yes
           2       R:R:L225       R:R:S228              0            1.5             No             No
           3       R:R:L229       R:R:L285            100           5.54            Yes             No
           4       R:R:L229       R:R:S228              0            1.5            Yes             No
           5       R:R:L285       R:R:S228              0            1.5             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I28        R:R:I67            100           5.89            Yes             No
           2        R:R:I28        R:R:L32              0           2.85            Yes             No
           3        R:R:I67        R:R:L32              0           2.85             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D114        R:R:E51            100          10.39             No             No
           2       R:R:D114       R:R:R129            100           4.76             No             No
           3        R:R:E51       R:R:R129            100            9.3             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:V131       R:R:V135              0            1.6             No             No
           2       R:R:V131        R:R:V54              0            1.6             No             No
           3       R:R:V135        R:R:V54              0           3.21             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F107        R:R:N58            100          12.08            Yes             No
           2       R:R:F107       R:R:S138            100           5.28            Yes             No
           3        R:R:N58       R:R:S138            100           8.94             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F95       R:R:L146            100           6.09            Yes             No
           2        R:R:F95        R:R:T99            100           7.78            Yes             No
           3       R:R:L146        R:R:T99            100           4.42             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C236       R:R:F237            100           4.19             No            Yes
           2       R:R:C236       R:R:N278            100           4.72             No             No
           3       R:R:F237       R:R:N278            100          13.29            Yes             No

