Comm       : 1
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.818182
HL/L Ratio : 0.818182
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C236       R:R:F237            100           4.19             No            Yes
           2       R:R:C236       R:R:N278            100            6.3             No             No
           3       R:R:D282       R:R:L108            100            9.5            Yes             No
           4       R:R:D282        R:R:L59            100           6.79            Yes             No
           5       R:R:D282       R:R:N278            100           9.42            Yes             No
           6       R:R:F237       R:R:N278            100           14.5            Yes             No
           7       R:R:I111       R:R:R115            100           7.52             No            Yes
           8       R:R:I111       R:R:Y286            100           6.04             No            Yes
           9       R:R:L108        R:R:L59            100           5.54             No             No
          10       R:R:L108       R:R:Y286            100           7.03             No            Yes
          11       R:R:R115       R:R:Y286            100           6.17            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D16        R:R:F77            100           7.17            Yes            Yes
           2        R:R:D16       R:R:H269            100          15.13            Yes            Yes
           3        R:R:D16        R:R:P20            100           6.44            Yes            Yes
           4       R:R:E170       R:R:H269            100           3.69             No            Yes
           5       R:R:E170       R:R:Y268            100           8.98             No            Yes
           6        R:R:F77       R:R:H269            100           5.66            Yes            Yes
           7        R:R:F77        R:R:P20            100           5.78            Yes            Yes
           8        R:R:F77        R:R:P21            100           4.33            Yes             No
           9       R:R:H269       R:R:Y268            100           5.44            Yes            Yes
          10        R:R:P20        R:R:P21            100           5.84            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A134        R:R:E51            100           4.53             No             No
           2       R:R:A134        R:R:Y55            100           5.34             No            Yes
           3       R:R:D114        R:R:E51            100          14.29             No             No
           4       R:R:D114        R:R:Y55            100            6.9             No            Yes
           5        R:R:E51        R:R:Y55            100          14.59             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F107        R:R:N58            100           14.5            Yes             No
           2       R:R:F107       R:R:S138            100           6.61            Yes             No
           3       R:R:F107       R:R:W142            100           8.02            Yes            Yes
           4        R:R:N58       R:R:S138            100           7.45             No             No
           5        R:R:N58       R:R:W142            100           5.65             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F159       R:R:K171            100          23.58             No            Yes
           2       R:R:F159       R:R:P173            100           4.33             No             No
           3       R:R:K171       R:R:P173            100           6.69            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:H85        R:R:L72            100              9            Yes             No
           2        R:R:H85        R:R:W83            100           4.23            Yes            Yes
           3        R:R:L72        R:R:W83            100           6.83             No            Yes

